Сетевые контроллеры 
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Rosslare AC-015 - Однодверный контроллер доступа поддерживает считыватели со стандартным протоколом Wiegand как например Rosslare AYJ12, AYK12, AYL12, AYM12, AYH12, AYD09, AYC09, AYD19, AYC19, AYC11, AYC12, AYD11, AYD12, AYL23, AYL24 и др. Доступ для 500 пользователей, с помощбю ПО и RS-232 интерфейса можно подключить к ПК, поддерживает два "26-битных" считывателя, при необходимости можно присоединить аккумулятор. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-015 

Внутренний динамик 

Есть 

Тампер 

На передней панели 

Аккумулятор 

12 В (кислотная) - при необходимости 

RS-232 

Соединение с ПК через COM-порт 

Рабочая температура 

От -20° С до +50° С 

Влажность 

95% 

ПО 

AC-015 это приложение работающее в ОС Windows 

Питание 

Перем. 16/24В, пост. 12/24 В 

Потребление 

Стандартно 30-60 мА, максимально 1.2 А 

Размеры 

134мм.(Д) x 30мм.(В) X 85мм.(Ш) 

Масса 

200 г. 
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Rosslare AC-020 - Двудверный контроллер доступа поддерживает считыватели со стандартным протоколом Wiegand как например Rosslare AYJ12, AYK12, AYL12, AYM12, AYH12, AYD09, AYC09, AYD19, AYC19, AYC11, AYC12, AYD11, AYD12, AYL23, AYL24 и др. Доступ для 500 пользователей на каждую дверь поддерживает два "26-битных" считывателя, при необходимости можно присоединить аккумулятор. 



	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-020 

Внутренний динамик 

Есть 

Тампер 

На передней панели 

Аккумулятор 

12 В (кислотная) - при необходимости 

Рабочая температура 

От -20° С до +50° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Перем. 16/24В, пост. 12/24 В 

Потребление 

Стандартно 30-60 мА, максимально 1.2 А 

Размеры 

134мм.(Д) x 30мм.(В) X 85мм.(Ш) 

Масса 

200 г. 



	  

	Rosslare AC-115 - Однодверный сетевой контроллер доступа поддерживает считыватели со стандартным протоколом Wiegand как например Rosslare AYJ12, AYK12, AYL12, AYM12, AYH12, AYD09, AYC09, AYD19, AYC19, AYC11, AYC12, AYD11, AYD12, AYL23, AYL24 и др. Доступ для 2400 пользователей, с помощбю ПО и RS-232 интерфейса можно подключить к ПК, поддерживает два "26-битных" считывателя, при необходимости можно присоединить аккумулятор. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-115 

Внутренний динамик 

Есть 

Тампер 

На передней панели 

Аккумулятор 

12 В (кислотная) - при необходимости 

RS-232 

Соединение с ПК через COM-порт 

Рабочая температура 

От -20° С до +50° С 

Влажность 

95% 

ПО 

AC-015 это приложение работающее в ОС Windows 

Питание 

Перем. 16/24В, пост. 12/24 В 

Потребление 

Стандартно 30-60 мА, максимально 1.2 А 

Размеры 

134мм.(Д) x 30мм.(В) X 85мм.(Ш) 

Масса 

200 г. 



	  

	Rosslare AC-215 - Сетевой контроллер доступа для средних объекетов с численностью пользователей до 5000 пользователей и 64 дверей. В одну систему можно подсоединить до 32 панелей AC-215. Система позволяет многочисленные способы присоединения, в том числе с помощью RS-485, TCP/IP и PSTN модемом. ПО под Windows позволяет подключить сеть, состоящую из одной или нескольких панелей, к ПК и просматривать события, администрировать, эксплуатировать или загружать данные. Каждая панель автоматически поддерживает одну- или двудверную конфигурацию, защищена износоустойчивым корпусом, оснащена тампером на открытие, в комплект входит аккумулятор для резервного питания и динамик для звукового оповещения (тревоги, контакта двери или замка). 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-215 

Внутренний динамик 

8 ОМ, 750мВ 

Аккумулятор 

12 В, 500мА 

RS-485 

Для сетевого подключения 

RS-232 

Соединение с ПК через COM-порт 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

ПО 

AS-215 это приложение работающее в ОС Windows 

Пользователи 

До 5000 (MD-16 позволяет расширить до 10000) 

Тампер 

На передней панели 

Светодиот 

8 шт. 

Питание 

Перем. 220 В 

Потребление 

Стандартно 125 мА, максимально 325 мА 

Размеры 

334мм.(Д) x 84,5мм.(В) X 264мм.(Ш) 

Масса 

3,77кг. 




