Сенсорная кнопка выхода AT-H 1200 (AT-H 1201) (ОП)

10-15V DC, 0.03 A, вых. контакт НО/НЗ, до 1 A (при 36V DC), до 0.1 А (при 100V AC)

	


  

	Модель
	AT-H 1200
	AT-H 1201

	Напряжение питания
	DC 12~14,5 V

	Потребляемый ток в режиме ожидания
	не более 30mA

	Потребляемый ток в режиме срабатывания
	не более 80 mA

	Тип кнопки 
	N.O./N.C.

	Коммутируемое постоянное наприжение 
	DC 36V

	Коммутируемый постоянный ток
	1А

	Коммутируемое переменное наприжение 
	AC 100V

	Коммутируемый переменный ток
	0.1A

	Время коммутации после срабатывания, сек
	1.5-2 

	Оттестировано, циклов
	50000 

	Индикация
	нет
	звук

	Монтаж
	Накладной

	Относительная влажность
	95% при 30°С

	Рабочая температура
	+5...+40 °С

	Вес, кг
	0.13

	Габариты
	122 × 46 × 14 


 

