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Ai-SC047

Метод аппаратного сжатия в режиме реального времени 
В AI-SC047 используются высокопроизводительные чипы ЦСП американской фирмы TI (Texas Instruments). Также мы применили современную продвинутую интеллектуальную технологию сжатия записываемого видеоизображения H.264 (MPEG-4 часть 10), разработанной с целью контроля и мониторинга съемки на профессиональном уровне. Благодаря этой технологии и чипу аппаратного сжатия ЦСП, обеспечивающим высокое качество записи цветных изображений с разрешением 640 x 480 пикселов, а также благодаря встроенным функциям «Контрактура изображения» и «Разделение переднего и заднего плана» обеспечивается возможность детекции и выделения движущегося объекта и соответствующего сжатия. В сочетании с функцией активации записи при обнаружении движения это значительно увеличивает степень сжатия для получения лучшего качества изображения и эффективного продления времени записи. 

Стабильность 
Система карт Акьюмен разработана в соответствии с требованиями операционных систем Windows 2000 и XP. При этом она имеет собственную стабильную системную структуру. Как показали результаты длительных тестов и данные, предоставленные пользователями, аппаратное и программное обеспечение данной системы работают с высокой надежностью. Встроенная функция контрольного таймера обеспечивает автоматическое восстановление и возобновление работы при сбоях в работе компьютера. Она автоматически перезагружает компьютер и запускает программу. Прочная конструкция обеспечивает высокую степень физической защиты карт. 

Достоверная информация в режиме реального времени 
AI-SC047 может воспроизводить одновременно 16 видеозаписей и 16 аудиозаписей. Поэтому для контроля возможных ситуаций, требующих немедленного реагирования, нет необходимости в установке дополнительных звукозаписывающих устройств, увеличивающих стоимость оборудования. 

Поддержка большинства устройств PTZ и ввода-вывода 
Поддержка контроля работы PTZ. Глядя на экран, вы можете непосредственно управлять движением камеры PTZ вверх, вниз, вправо, влево, регулировать фокус, устранять радужность, увеличивать или уменьшать изображение (функция zoom). Также вы можете заранее задать функции позиционной (точечной), обзорной или панорамной съемки. Помимо этого, наша система поддерживает 8 портов для подключения внешнего сигнального и следящего оборудования.

Характеристики
	Вход видео
	Стандартный вход видео на 4 канала, гнездо BNC.
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	Вход аудио
	Стандартный вход аудио, 4 канала, гнездо RCA.

	[image: image2.png]




	Максимальная скорость записи/мониторинга (кадров в секунду)
	PAL; 1 канал - 25, 4 канала - 100, 8 каналов - 200, 16 каналов - 400.
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	Видеоразрешение
	NTSC 640*480 / PAL 704*576
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	Средства сжатия
	Чип сжатия H.264 ЦСП. Степень динамического сжатия может достигать от 1:40 до 1:2400.
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	Интерфейс ПК
	Стандартный слот PCI
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	Контроллер WatchDog
	Функция аппаратного контроллера WatchDog
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	Ввод-вывод
	На каждой карте имеется 8 портов ввода-вывода 
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	Скорость съемки
	Максимум 480 кадров/сек для 16 каналов
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	Поддерживаемые ОС
	Windows 2000/XP
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	Режим съемки
	Нормальный режим съемки, режим повторного цикла, запрограммированный режим съемки
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	Режим мониторинга
	Нормальный режим мониторинга. Режим мониторинга с активацией предупредительного сигнала зоны слежения. Режим мониторинга с активацией функции съемки и предупредительного сигнала датчика.
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	Автоматическое сканирование
	В режиме записи и мониторинга – автоматическое увеличение изображения, снимаемого одной из камер, для лучшего контроля.
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	Настройка изображения
	Настройка яркости, контраста, цветовой насыщенности и оттенков изображения
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	Наличие свободного места на жестком диске
	Функция отображения наличия свободного места на жестком диске
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	Функция электронной карты E-map
	Контролируемая электронная карта для определения местонахождения камер (например, при выходе камеры из строя, отсоединении, аварийном отключении и т.д.).
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	Функции PTZ/купольная камера
	Непосредственное управление купольной камерой при движении вверх, вниз, влево, вправо, увеличение/уменьшение кадров, устранение радужности изображения и регулировка фокуса, выбор и контроль заданной точки съемки.
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	Функции сигнализации
	Установка предупредительного контрольного сигнала. При активации сигнала может быть послано голосовое сообщение на обычный или мобильный телефон, а также может осуществляться пересылка снимаемых изображений на компьютер(ы).
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	Функции E-mail
	Поддержка активации контрольных сигналов. Отправка снимков или изображений по заданным адресам.
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	«Живая» съемка (Live Video/Audio)
	Поддержка прямого удаленного мониторинга с видеоизображением и звуковым сопровождением для обеспечения эффекта присутствия на месте съемки.
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	Авторизация
	Системный администратор может для обеспечения защиты компьютера установить авторизацию доступа.
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	Качество изображения
	Установка параметров сжатия и параметров кадров для повышения эффективности съемки без ущерба для качества изображения.
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	Управление вводом-выводом
	Обеспечение управления портами для подключения внешнего сигнального оборудования.
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	Одновременное выполнение нескольких задач
	Одновременные съемка, запись, воспроизведение, дистанционный мониторинг и просмотр изображений.
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	Функция печати
	Снимки могут быть отпечатаны с указанием даты, времени, места съемки и названия камеры.
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	Интеллектуальный поиск
	Поиск файлов на подключенных камерах производится очень быстро. Возможен одновременный просмотр изображений с 4-х камер.
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	Файловый режим
	Сохранение и операции с файлами на всех камерах производятся по дате/времени.
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	Поиск по меткам
	Поиск в режиме активации сигнала или в режиме срабатывания сигнализации. 
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	Режим просмотра
	Функции нормального просмотра, остановки кадра, просмотра фрагментов, ускоренного/замедленного воспроизведения.
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	Настройка изображения
	Настройка яркости, контраста, цветовой насыщенности и оттенков изображения.

	[image: image30.png]




	Покадровая печать
	Непосредственная распечатка фрагментов.
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	Функция сети
	Разъемы для подключения различных сетей через локальную сеть или Интернет к удаленным системам.
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	Автоматический вход в сеть (Auto Login)
	Система обеспечивает на сервере функцию автоматического входа в сеть, а также функцию автоматического поиска в случае отключении от сети.
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	Функция удаленного поиска
	Поиск информации об изображениях и снимках на удаленных машинах, с возможностью печати.
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	Удаленный доступ к изображениям
	Прямой удаленный доступ и запись изображений с другой базовой системы/сайта или на другую базовую систему/сайт.
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	Дистанционное управление
	Порты PTZ и порты ввода-вывода для удаленного управления съемкой, определения удаленной зоны слежения, записи фотоснимков, активации и деактивации контрольных сигналов.
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	Дистанционное управление пересылкой
	Протоколы TCP/IP, поддержка телефонной сети общего пользования (модем 56K), локальной сети, Интернет, интранет, PHS …
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	Минимальные требования к системе
	CPU: Celeron 2 ГГц или выше.
Видеокарта VGA с интерфейсом AGP.
Звуковая карта 16bit. 
RAM: 256 Мб или выше. 
HDD: 40 Гб или выше. 
Питание 300 Вт. 
ОС: Windows 2000/XP.


