1 DeltaDome® II

Видеокамера купольного типа

Краткое справочное руководство к программе конфигурирования 

Программа конфигурирования купольной видеокамеры используется для настройки параметров купольной видеокамеры с помощью специального меню. Доступ к этому меню осуществляется путем нажатия комбинации клавиш на контроллере видеокамеры. Программа обеспечивает настройку функций видеокамеры, обработки тревог, отображения текстовой информации, закрытых зон, указателей направления и защиты с помощью пароля. Некоторые пункты меню относятся к тем же функциям, которые уже могут иметься на Вашем контроллере или системе коммутации. 

Для запуска программы:

1. Выберите купол, который будете конфигурировать. Специальную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации Вашего контроллера. 

2. Выполните одно из следующих действий:

Если купол подсоединен к сети SensorNet или RS-422, нажмите и удерживайте Iris Open, нажмите и удерживайте кнопку Focus, затем нажмите Zoom Out (Zoom Wide).

Если купол подсоединен к манчестерской сети, установите клавишный переключатель в положение Prog (или отключите системную блокировку на Touch Tracker), введите 66, затем нажмите Set Preset (Set Shot).

3. На экране появится  Dome Configuration Menu (Меню конфигурирования купола).

1         Dome Configuration Menu

Pan / Tilt / Zoom / Shutter Opts (Управление поворотным устройством, трансфокация и затвор)

Camera / Lens Functions (Функции камеры/объектива)

Alarms / Areas / Home / PZ  (Тревоги/Области/Исходное положение/Защищенные зоны)

On-screen Text Display (Отображение текста на экране)

Language / Password (Язык/Пароль)

Reset to Factory Settings (Возврат к заводским настройкам)

Quit without Saving (Выход без сохранения)

Exit and Save Changes (Выйти и Сохранить изменения)
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Примечание: Если разблокирована функция защиты с помощью пароля, сначала появится экран  Enter Password (экран 24).

Выберите на экране опцию, в которой Вам требуется изменить настройки. В таблице ниже представлен перечень возможных команд:

	Если Вы хотите…
	Используйте…

	Переместить подсветку
	Pan/Tilt



	Выбрать выделенный подсветкой пункт
	Focus

	Увеличить значение выбранной настройки или отобразить следующую опцию
Переместить курсор вправо во время присваивания имен


	Zoom In

(Zoom Tele)

	Уменьшить значение выбранной настройки или отобразить предыдущую опцию
Переместить курсор влево во время присваивания имен


	Zoom Out

(Zoom Wide)

	Сохранить изменения и выйти из любого экрана
	Iris Close, 

затем Focus


Управление поворотным устройством, Трансфокация и Затвор

2          Pan / Tilt / Zoom / Shutter Opts

Proportional Flip (Поворот на 180()  

           ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

1st Zoom Stop X (Первый уровень масштабирования) 
           33/22

Max Total Zoom X (Максимальный уровень масштабирования) 44-176 (88)

Open Shutter (Открыть затвор)                                                         ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

Shutter Limit (Ограничение затвора)                                                1/2-1/60 (1/4)

Reset to Factory Settings (Возврат к заводским настройкам)

Exit (Выход)
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Функции камеры и объектива

3      Camera / Lens Functions
Line Lock (Фиксация строки) ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

 AGC Mode (Режим АРУ)         ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

 AGC Gain (Усилитель с АРУ) 0-1128

 Auto White Bal (Автоматический баланс белого) ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

 Red White Bal (Автоматический баланс красного и белого) 128-1023

 Blue White Bal (Автоматический баланс синего и белого) 128-1023

 Reset to Factory Settings (Возврат к заводским настройкам)

 EXIT
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Тревоги, Области, Исходное положение и Защищенные зоны

4
Alarms / Areas / Home / PZ

Set Alarm Actions (Настройка тревожных действия)

Configure Normal States (Конфигурирование нормальных состояний)

Configure Home Position (Конфигурирование исходного положения)

Set North Position (Настройка положения севера)

Program Area Boundaries (Программирование границ области)

Program Privacy Zones (Программирования защищенных зон)

Program Presets (Программирование предустановок)

Exit

4

Этот экран обеспечивает доступ к экранам более низкого уровня. Обратите снимание на следующие экраны:

Set Alarm Actions (Настройка тревожных действий) (экран 7)

Configure Normal States (Конфигурирование нормальных состояний) (экран 8)

Configure Home Position (Конфигурирование исходного положения) (экран 9)

Set North Position (Настройка положения севера) (экран 10)

Program Area Boundaries (Программирование границ области) (экран 11)

Program Privacy Zones (Программирование защищенных зон) (экран 12)

Program Preset (Программирование предустановок) (экран 16)

Отображение текста на экране

5      On-screen Text Display
Status Display (Отображение состояния) ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) 

Disable All Names? (Блокировать все названия?) NO/YES (ДА/НЕТ)

Diagnostic Indicator (Индикатор диагностики) ON/OFF(ВКЛ./ВЫКЛ.)

Direction Indicator (Индикатор направления) ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

Name Configuration Menu (Меню конфигурирования названия)

Text Attribute Options (Варианты атрибутов текста)

Exit
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Помимо возможности настройки перечисленных параметров, этот экран обеспечивает переход к экранам более низкого уровня. Обратите внимание на:

Name Configuration Menu (Меню конфигурирования имени) (экран 18)

Text Attribute Options (Варианты атрибутов текста) (экран 21)

Язык и Пароль
6      Language / Password
Language Selection (Выбор языка)

Set Password (Настройка пароля)

Password Protection (Защита с помощью пароля) OFF/ON (ВКЛ./ВЫКЛ.)

Exit
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Кроме включения функции защиты с помощью пароля этот экран обеспечивает переход к экранам более низкого уровня. Обратите внимание на следующие экраны:

Language Selection (Выбор языка) (экран 22)

Set Password (Настройка пароля) (экран 23)

Настройка тревожных действий

7      Set Alarm Actions
Internal Alarms (Внутренние тревоги)

Input No. Action (Номер входа Действие)

1 No Action (Отсутствие действия)

2 Preset 1-96 (Предустановка 1-96)

3 Pattern 1-3 (Схема 1-3)

4 No Action (Отсутствие действия)

Send Inputs to Host? (Послать входные сигналы на Хост?) Yes/No (Да/Нет)

Exit
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No Action (Отсутствие действия) является стандартной заводской настройкой для всех тревожных входов. Preset (Предустановка) 1-96 или Pattern (Схема) 1-3 могут задаваться в качестве тревожных действий.

Конфигурирование нормальных состояний

8      Configure Normal States
Input No. Normal State (Номер входа Нормальное состояние)

1 Open/Closed (Открыт/Закрыт)

2 Open/Closed (Открыт/Закрыт)

3 Open/Closed (Открыт/Закрыт)

4 Open/Closed (Открыт/Закрыт)

Exit
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Конфигурирование исходного положения

9      Configure Home Position
Home Position No Action (Исходное положение – отсутствие действия/

Return Time Mins (Время возврата в минутах) 1-60 (10)

Preset (Предустановка)1-96/

Pattern (Схема)1-3

Exit

No Action (Отсутствие действия)  является стандартной заводской настройкой для исходного положения. Preset (Предустановка)1-96 или Pattern (Схема) 1-3 могут задаваться в качестве исходного положения.

Настройка положения севера

10    Set North Position
Pan to new North position (Поворот на новое положение севера)

Zoom to mark north position (Zoom для отметки положения севера)

FOCUS для выхода без изменения10

Стандартная настройка положения севера - поворот 0 градусов.

Программирование границ области

11    Program Area Boundaries
Pan to Start of Bound (Поворот к началу границы) 1-16

PAN RIGHT ONLY (Поворот только вправо)

ZOOM to mark BOUNDARY (Zoom для отметки границы)

FOCUS для сохранения и выхода
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Можно запрограммировать до 16 областей. Эти отдельные области от тех, к которым дает доступ Ваш коммутатор.

Программирование защищенных зон

12    Program Privacy Zones

Add Privacy Zones (Добавить защищенные зоны)

Delete Specific Zones (Удалить отдельные зоны)

Delete All Zones (Удалить все зоны)

Hide All Zones  (Скрыть все зоны) NO/YES (НЕТ/ДА)

Exit
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Помимо сокрытия всех запрограммированных защищенных зон, этот экран обеспечивает доступ к экранам более низкого уровня. Обратите внимание на следующие экраны:

Add Privacy Zones (Добавить защищенные зоны) (Экран 13)

Delete Privacy Zone (Удалить защищенные зоны) (Экран 14)

Delete All Zones (Удалить все зоны) (Экран 15)

Добавить защищенные зоны
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New Privacy Zone (Новая защищенная зона)

Navigate to Corner (Наведение на угол) 1(2,3)

Zoom to Mark Corner (Zoom для отметки угла)

Focus для выхода из зоны
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Можно запрограммировать до 8 защищенных зон.

Для программирования зоны необходимо выбрать три точки.

Четвертая точка вычисляется автоматически.

Для перемещения стрелки в выбранную точку используйте Pan/Tilt. Если стрелки мигают, выбор зоны в этой области невозможен.

Для сохранения точки нажмите Zoom.

Удалить защищенную зону
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Navigate to Zone (Наведение на зону)

Zoom to delete Zone (Zoom для удаления зоны)

Focus для выхода без изменения
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Необходимо четко выделить стрелками зону для удаления.

Используйте Pan/Tilt для перемещения стрелок в зону. Если стрелки мигают, выбор зоны в этой области невозможен.

 Для удаления точки нажмите Zoom.

Удалить все зоны
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You are about to delete All Privacy Zones (Вы собираетесь удалить все защищенные зоны)

Cancel (Отмена)

Continue (Продолжить)
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С помощью этой опции можно удалить все запрограммированные защищенные зоны. Чтобы временно скрыть зоны, воспользуйтесь опцией Hide All Zones. Сморите экран Program Privacy Zones (Экран 12).

Выбор предустановки для программирования

16    Select Preset to Program
PRESET)                                                              PRESET NAME (Название предустановки)

NUMBER (Номер предустановки

1-96                                                                        Preset (Предустановка) 1-96

EXIT

FOCUS FAR для программирования предустановки  
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Количество возможных предустановок зависит от условий эксплуатации.

При работе в сети SensorNet или RS-422 возможно запрограммировать до 96 предустановок.

При работе в сети Manchester можно запрограммировать до 64 предустановок.

Программирование предустановки

17    Program Preset
Preset (Предустановка )X

Position camera with PAN,

TILT, ZOOM and IRIS (Настройка камеры с помощью управления поворотным устройством, трансфокатором и диафрагмой)

FOCUS FAR to save and exit (FOCUS FAR для сохранения и выхода)

EXIT
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Этот экран также появляется, если выбрать Preset на экранах Alarm Action (экран 7) или Home Position (экран 9), в тех случаях, когда выбранная предустановка не запрограммирована.

Меню конфигурирования названия

18    Name Configuration Menu
Camera Name (Название камеры) OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Area Name (Название области)     OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Preset Name (Название предустановки) OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Pattern Name (Название схемы) OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Alarm Name (Название тревоги) ON/OFF (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Reset Programmable Names (Сброс запрограммированных названий)

FOCUS FAR to program Names (FOCUS FAR для программирования названий)

Exit
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Для изменения настройки отображения используйте Zoom.

Чтобы начать программирование названия выделенной подсветкой опции, нажмите Focus.

При выборе опции Camera, автоматически отображается экран Name Programming (экран 20). Для других опций отображается экран Select Name to Program (экран 19).

Выбор названия для программирования

19    Select Name to Program
AREA 




CURRENT NAME (ТЕКУЩЕЕ НАЗВАНИЕ)

NUMBER /PRESET/PATTERN/ALARM 

(НОМЕР ОБЛАСТИ /ПРЕДУСТАНОВКА/СХЕМА/ТРЕВОГА)
1-16 




Area (Область) 1-16

1-3 




Pattern (Схема)1-3

1-4 




Alarm (Тревога)1-4

1-96 




Preset (Предустановка) 1-96

EXIT

Для программирования названий FOCUS FAR
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Для выбора нужного номера тревоги, области, схемы или предустановки используйте Zoom.

Чтобы начать программирование названия, нажмите Focus.

Программирование названия

20    Name Programming
Camera /Preset/Pattern/Area/Alarm (Камера Предустановка/Схема/Область/Тревога)

       Name (Название): Camera.............

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 / -

EXIT

UNDO CHANGES AND QUIT (ОТМЕНА ИЗМЕНЕНИЙ И ВЫХОД)
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Названия могут состоять не более чем из 18 символов.

Используйте Pan/Tilt для перемещения подсветки между символами. Нажмите Focus для выбора выделенного подсветкой символа.

Если Вы допустили ошибку, нажмите Zoom In, чтобы переместить подсветку на один интервал вправо внутри названия или Zoom Out для перемещения подсветки на один интервал влево внутри названия.

Опции атрибута текста
21    Text Attribute Options
Character Outline (Контур символа) OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Translucent Names (Подсветка названия) OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.)

EXIT
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При отображении окна Privacy Zones, опция Translucent Names блокируется автоматически.

Выбор языка
22    Language Selection
English (Английский)

Spanish (Испанский)

French (Французский)

German (Немецкий)

Italian (Итальянский)

Portuguese (Португальский)

EXIT
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Для изменения настройки языка необходимо перезагрузить купол.

После настройки языка запрограммированные названия не меняются. Меняются только стандартные   заводские названия.

Настройка пароля

23    Set Password
PASSWORD (ПАРОЛЬ): ********

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 / -

CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ)

CANCEL (ОТМЕНА)
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Пароль может состоять не более чем из 8 символов.

Ввести пароль
24    Enter Password
PASSWORD (ПАРОЛЬ): ********

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 / -

CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ)

CANCEL (ОТМЕНА)
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Этот экран появляется только тогда, когда активизирован режим Password Protection (Защита с помощью пароля). Прежде чем появится экран Dome Configuration Menu (Меню конфигурирования купола), необходимо ввести правильный пароль. 
Инструкции смотрите на экране Name Programming (Программирование названия) (экран 20).






