Proximity считыватели внутреннего исполнения 
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Rosslare AY-C11 - Считыватель в пластиковом корпусе для внутреннего исполнения. Встроенный бипер, кнопка звонка, светодиод, поддерживает протокол Wiegand, Multi-формат. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-C11 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

8 см 

Рабочая температура 

От -20° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Размеры 

145мм.(Д) x 20мм.(В) X 43мм.(Ш) 

Масса 

115 г. 
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Rosslare AY-D11 - Считыватель в пластиковом корпусе для внутреннего исполнения. Встроенный бипер, кнопка звонка, светодиод, поддерживает протокол Wiegand, Multi-формат. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-D11 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

10 см 

Рабочая температура 

От -20° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Размеры 

122мм.(Д) x 21мм.(В) X 74мм.(Ш) 

Масса 

130 г. 
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Rosslare AY-C12 - Считыватель в пластиковом корпусе для внутреннего исполнения. Встроенный бипер, светодиод, поддерживает протокол Wiegand, Multi-формат. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-C12 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

10 см 

Рабочая температура 

От -20° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Размеры 

145мм.(Д) x 20мм.(В) X 43мм.(Ш) 

Масса 

115 г. 
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Rosslare AY-D12 - Считыватель в пластиковом корпусе для внутреннего исполнения. Встроенный бипер, светодиод, поддерживает протокол Wiegand, Multi-формат. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-D12 

Тампер 

На передней панели и со стены




