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Контроллер ТМ Автономный 
Модель: Z-5R
Применение: 

Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Габариты изделия позволяют устанавливать его, как и внутри замка, так и отдельно. Работает с ключами Touch Memory DS1990А и с RFID картами/брелками. Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование: 
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Контактор Touch Memory или RFID считыватель 
· Электромагнитный/электромеханический замок 
· Кнопка открывания замка 
· Внешний зуммер 

· Внешний светодиод 
· Датчик открытой двери
Гарантируется совместимость с оборудованием,
рекомендуется использование с: 

· Считыватель "CP-Z2" 

· Считыватель "CP-Z" 

· Считыватель "MATRIX-II" 

· Адаптер компьютерный "Z-2" 
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Блок питания "ИБПС 12-1"


Основные характеристики:

Низкая цена 
Бессрочная гарантия 
Защита от неправильного включения 
Выбор типа замка 
Режим ACCEPT* 
Режим TRIGGER* 
Режим Консьерж* 
Быстрый монтаж и подключение 
Возможность программирования мастер-ключей, блокирующих ключей
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот
Возможность программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2)

Технические характеристики:

Напряжение питания: 8-18V DC 
Ток потребления: 4 mA 
Ток коммутации: 5А 
Количество ключей/карт (max): 1364 шт. 
Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки 
Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) 
Выход: МДП-транзистор 
Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек. 
Световая/Звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод 
Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический 
Рабочая температура: от -40°С до +50°С
Габаритные размеры (mm): 45х25х14. 

*Режим ACCEPT- позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим ACCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей. 
*Режим TRIGGER- управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа- замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.) 
*Режим Консьерж - управление разрешением доступа. Блокирующий ключ, разрешает или запрещает открывание двери всем остальным прописанным ключам. Режим Консьерж удобен в случаях, где необходимо выполнить условие при котором нельзя входить в помещение если там нет ответственного лица (хозяин блокирующего ключа).
