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МС Модуль цифровой связи
ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для вывода информации с ППКОП "Аккорд" (исполнения 1.2Х, базовый вариант с 4 выходами на ПЦН) на компьютер и управлением ППКОП "Аккорд" с компьютера по последовательному порту RS-232.

ОСОБЕННОСТИ:
К одному модулю может быть подключено до четырех ППКОП "Аккорд".

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Индикация: 
Индикатор работы модуля.
Входы:
Входы для подключения к четырем ППКОП "Аккорд".
Выходы:
RS-232 для подключения к компьютеру нуль-модемным кабелем.



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	 

	- cкорость передачи информации
	2 400 Бод

	- напряжение питания
	12 ± 2 В

	- габаритные размеры
	70х75 мм

	- диапазон рабочих температур
	-30...+50 °С


