ASV-MF05-x
Компактный видеорегистратор-"Третий глаз"
Назначение: 

Двухканальный блок видеопамяти и компактный видеорегистратор ASV-MF05x-x на энергонезависимом flash-носителе предназначен для построения видеодомофонных или других недорогих, но эффективных охранных систем.
Устройство имеет два видеовхода и может использоваться для записи одиночных черно-белых видеокадров, или же групп видеокадров (от 2 до 4), со скоростью записи от 1 кадра в 1,5 минуты до 6 к/сек на два канала. Для просмотра записей может использоваться видеодомофон, монитор или обычный телевизор с НЧ входом.
Устройство включается между видеокамерой (вызывной панелью) и видеодомофоном (монитором). Имеется встроенный Детектор Движения с возможностью работы по двум каналам одновременно. Чувствительность и область работы ДД настраивается отдельно для каждого канала.
Устройство снабжено двумя ALARM-входами (NC/NO - ТТЛ, КМОП) и одним выходом. Допускается подключение нескольких однотипных датчиков к одному Alarm-входу. Возможно питание от домофона.
Видеорегистраторы отличаются от блоков памяти повышенной емкостью (8192 кадра и более), наличием внутри корпуса блока защиты от помех в сети питания автомобиля и ионистором (без питания часы будут "идти" 6 дней).
Емкость блоков памяти - от 170 до 4096 кадров.
Емкость видеорегистраторов - от 8192 до 16384 кадров.
В комплект поставки видеорегистраторов входит БП и адаптер для прикуривателя. Изделие сертифицировано и защищено патентами. 

Режимы работы: 

· Охрана: - запись групп видеокадров или одиночных кадров по любому из датчиков. 

· Ожидание: - запись групп видеокадров или одиночных кадров только по кнопке. 

· Просмотр: - работа с записанными кадрами. 

· Работа с меню: 
- изменение пользовательских настроек и установок: (скорость и длительность записи, задержки до начала записи, между записями и прочее). 
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Возможности: 

· Два видеовхода. 

· Подключение двух вызывных панелей. 

· Питание от домофона. 

· Скорость записи до 6 к/с на два канала. 

· Емкость - от 170 до 16384 кадров. 

· Архив - до 10% кадров от емкости. 

· Запись по встроенному Детектору Движения (работает одновременно на обоих каналах). 

· Запись по кнопке (по команде оператора). 

· Запись по Alarm-входу (2 входа/1 выход).         ASV-MF05-x в металлическом корпусе.
· Запись по появлению видеосигнала. 

· Запись по расписанию. 

· Авто-возврат в режим "Охрана". 

· Режим ДУПЛЕТ (запись ВСЕХ каналов по очереди). 

· Счетчик новых записей. 

· Фиксированный размер кадров. 

· Бесшумность работы и отсутствие движущихся частей. 

· Возврат к заводским установкам. 

· Гарантия 2 года. 

Особенности ASV-MF05(AC): ASV-MF05 (внизу картинки), ASV-MF05AC (вверху картинки). Прочный металлический корпус (120x70x25мм) с возможностью установки на "фото" штатив (спец. резьба) или на любой кронштейн с резьбой М3. В комплект входит "проушина" для крепления на стену.
Возможна установка одной камеры внутри корпуса (ASV-MF05AC-x). Тогда Вы получаете законченное устройство, которое нужно только подключить к блоку питания и оно готово к работе! Вам не нужно приглашать специалистов и платить за подключение. Кроме Вас ни кто не будет знать, где лежит, да и что собственно делает эта "серая" коробочка. А "серая" коробочка будет записывать, все события, попавшие в объектив камеры. При скорости записи 1 кадр в 1,5 минуты непрерывное время записи составляет почти 200 часов. Использование Детектора Движения позволяет увеличить время записи в несколько раз!

ASV-MF05AC-x (с втроенной камерой)
компактный видеорегистратор-"Третий глаз".
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Наличие разъема питания +12 Вольт и скорость записи до 6 к/с, позволяют использовать ASV-MF05(AC)-8192 как видеорегистратор для автомобиля. При скорости записи 3 к/с непрерывное время записи составляет 46 минут. Заводские установки (по Reset) оптимальны для работы видеорегистратора в автомобиле. При аварийном пропадании питания - не происходит потеря данных, присущая большинству подобных устройств!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Питание: 

	+8...+12 V



	

	I max:

55 мА



	I max: для MFAC 

75 мА



	Скорость записи:
скорость просмотра:

до 6 к/с на два канала
до 6 к/c



	Входной сигнал: 

0.8...1.5 V



	Выходной сигнал: 

1.2 V



	Rвх, Rвых: 

75 Ом



	Разрешение: 

512/256 точек



	256 градаций серого

	Рабочая температура:

0...+70o С



	Габариты MF05-x:

120x70x25 мм




