ПРИНЦИП РАБОТЫ КЛАВИАТУРЫ ДОСТУПА 
  





"КД - 04"
  

Клавиатура скрытого набора кода со встроенным контроллером доступа (далее - клавиатура) предназначена для управления электрическими замками, охранной сигнализацией, лифтами, освещением, банкоматами и т.д. по коду, введенному с клавиатуры, в местах, где требуется ограничение от посторонних взоров недоброжелателей и обеспечение многопользовательского доступа (например, подъездная дверь). 

Данный метод управления доступом освобождает пользователя от ключей, пультов и карточек; необходимо только запомнить свой код (код может состоять из 1-8 цифр.

  

Клавиатура может быть установлена на двери, стене и др. объектах, как внутри помещения, так и снаружи.
Особенность конструкции ручки и расположение клавиатуры для набора кода не позволят никому подсмотреть вводимый Вами код, даже если вокруг Вас будет стоять 10 человек, потому что при вводе кода Вы смотрите на цифры на внешней панели ручки, а кнопки нажимаете изнутри. На первый взгляд это может показаться очень сложным, но как показывает десятилетний опыт использования подобных устройств, клавиатурой со скрытым набором кода легко управляют люди в возрасте от 6 до 87 лет!

В клавиатуре предусмотрены две группы кодов:
1) 1 главный код (мастер-код) – код администратора (хозяина), который дает доступ ко всем функциям программирования и управления клавиатурой;
2) до 24 пользовательских кодов – предназначены для пользователей данного объекта.

При вводе верного кода срабатывает на заданное время исполнительное реле, что подтверждается трехкратным световым и/или звуковым сигналом. На время работы исполнительного реле загорается правый (зелёный) светодиод ручки. Исполнительное реле своими контактами управляет необходимым устройством (электрозамком, централью, освещением, автоматикой лифта или банкомата и др.)
- В клавиатуре «Дори» КД-04 впервые применена возможность установки одноразового (гостевого) кода.
- Возможность управления исполнительным реле дистанционно (по двум проводам).
- В клавиатуре предусмотрено реле тревоги, которое может включаться при включении исполнительного реле, при попытках подбора кода, а также в случае вскрытия под принуждением.
- КД-04 имеет уникальную защиту от подбора кода.
- Клавиатура устойчива к электрошокерам, открытому огню (спички, зажигалки), грубой физической силе.
- Возможность использования клавиатуры с 24-мя независимыми кодами пользователей позволяет установить каждому сотруднику или группе лиц свой персональный код. Этот код по желанию администратора можно заблокировать или изменить в любое время. Например, Вы приняли на временную работу сотрудника и сообщаете ему персональный код. При его увольнении Вы можете этот код: изменить, заблокировать или сделать его одноразовым (гостевым).
- КД-04 может быть использована и как кодовый включатель (переключатель).
- Сохранение всех параметров и установок при временном или длительном (не бо лее 60 лет) отключении питания.



