Вскрытие и ремонт всех видов сейфов.
Открытие автомобилей, квартир и гаражей.
Но только, если они ВАШИ!

Тел. (3912)239-444; сот. 96-18-06
email: LOSEV@S-L-K.INFO 
сайт: http://S-L-K.INFO



Руководство по эксплуатации

электромеханического сейфа SAFETRONICS
 модель МЕ
  

1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА 

1.4. При открывании и закрывании сейфа не допускается применение больших усилий  во избежание поломки или деформации замков и дверей. 

1.5. Сейф имеет декоративное специальное покрытие, которое придает сейфу элегантный вид. Для сохранения покрытия не допускается воздействовать на него острыми твердыми предметами, подвергать ударам и сильным нагрузкам, а также воздействовать на покрытие и на конструктивные элементы сейфа химически активными веществами (растворителями, кислотами, щелочью и т.п.). 

1.6. Не нажимайте сильно, а также острыми предметами, на клавиши набора кода во избежание повреждения клавиатуры. 

                                        
2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК СЕЙФА 

2.1. После распаковки сейфа произведите следующие действия: 

- введите значение заводского кода 000000, на табло загорится зеленый светодиод  ОК и зазвучит характерная для открывания мелодия. 

- не позднее чем через 3 сек, поверните ручку открывания двери по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа. 

(если при вводе первой или второй цифры загорится красный светодиод   ERROR - смотрите пункты 7.2.-7.3.) 

2.2. Прикрепите сейф к стенке через отверстия в стенке сейфа. 

2.3. Не оставляйте в сейфе ключ аварийного открывания. 

3. КАК ИЗМЕНИТЬ КОД 

3.1. Если дверь сейфа закрыта, введите значение старого кода  (если код забыт перекодировка невозможна),  на табло загорится зеленый светодиод ОК и зазвучит характерная для открывания мелодия, после этого  ( не позднее чем через 3 сек )  поверните ручку открывания двери по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа. 

3.2. Наберите на клавиатуре сейфа еще раз цифры старого кода, которым закодирован сейф, на табло загорится, и будет моргать зеленый светодиод ОК. 

3.3. Не позднее чем через 6 сек,  наберите новый код (6 цифр) и нажмите ENTER. 

3.4. На табло загорится зеленый светодиод ОК и погаснет, прозвучит характерная для смены кода мелодия – перекодировка прошла успешно. 

3.5. Проверьте,  правильно ли введен код: 

- проверните ручку открывания двери против часовой стрелки до упора; 

-  наберите 6 цифр кода; 

- не позднее чем через 3 сек после загорания зеленого светодиода ОК, поверните ручку открывания сейфа по часовой стрелки до упора, если запорные штыри убрались – код набран правильно. 

4.  КАК ЗАКРЫТЬ  СЕЙФ 

4.1. Закройте дверь, поверните ручку открывания сейфа против часовой стрелки до упора. 

5.  КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ 

5.1. Наберите на клавиатуре сейфа код для открывания сейфа. 

5.2. После включения зеленого светодиода ОК и характерной для открывания мелодии, пока светодиод светится, поверните ручку открывания сейфа по часовой стрелке до упора, примерно на 90 градусов, (если не удается повернуть ручку, то поверните ее в обратную сторону, а затем вновь почасовой стрелке), откройте дверь. 

Не рекомендуется при открытом сейфе поворачивать ручку открывания сейфа влево-вправо - возможен сбой функционирования. 

5.3. Если после набора шестой цифры загорится красный светодиод ERROR и зазвучит характерная мелодия, то код набран неверно. 

5.4. Если три раза был набран неверный код, электроника сейфа блокируется на 10 минут. 

6.  ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ 

6.1. Для проверки состояния батарей питания сейфа на закрытом сейфе необходимо нажать на клавишу  ENTER. 

- если состояние батарей в норме -  все три светодиода 3 раза  моргнут; 

- если батареи плохие загорится оранжевый светодиод ВАТ и  зазвучит характерная для этого случая мелодия. 

6.2. При замене батарей необходимо подождать не менее 2 минут после удаления старых батарей  и  перед  установкой новых.  

6.3. Для смены батарей необходимо отнять внутреннюю стенку двери, снять хомут крепления батарей, заменить батареи старые на годные и восстановить крепления. 

7.  АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

7.1. Если забыли код, то восстановить код, а также восстановить работоспособность электроники  сейфа нельзя. 

7.2. В случае, когда сейф закрыт, и при попытке набрать код, на табло загорается красный светодиод ERROR и характерная мелодия ERROR или забыли код, то открыть сейф можно ключом аварийного открывания: 

- снимите декоративную заглушку со скважины замка. 

- вставьте аварийный ключ и поверните его по часовой стрелке до упора и, удерживая в этом положении ключ, поверните ручку открывания сейфа по часовой стрелки до упора. 

- откройте дверь сейфа. 

7.3. Для восстановления работоспособности электроники сейфа - наберите код (при этом ручка открывания сейфа должна быть повернута почасовой стрелки до упора и штыри убраны), которым был сейф закодирован, после набора последней цифры кода на табло три раза вспыхнут одновременно все три светодиода и прозвучи характерная для этого случая мелодия. После этого можно или закрыть сейф со старым кодом – смотри пункт 4, или изменить код сейфа - смотри пункт 3. 

