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Инструкция по пользованию

1/3" камера день/ночь с расширенным
динамическим диапазоном
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Перед установкой и использованием этого изделия внимательно прочитайте данную инструкцию.
CE FCC ISO 9001:2000
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Инструкция и аксессуары 
1/3" цветная видео камера является частью системы наблюдения. Данный продукт обладает следующими свойствами: 

◎Высокая чувствительность и разрешение ПЗС матрицы 1/3" SONY CCD с IC.

◎Электронная диафрагма, управляемая автоматическим электронным затвором.

◎АРУ (Автоматическая регулировка усиления)

◎ Высокая чувствительность в условиях низкой освещенности. 
◎ Расширенный динамический диапазон
Аксессуары: 

Упаковка содержит:

1×Видео камера
1×Инструкция по пользованию
1×Коннектор объектива
1×Регулировочный инструмент
Предостережения
Для предотвращения возникновения пожара, не устанавливайте устройство в среде с большой влажностью.
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Внимание: Для предотвращения возникновения поражения эл. током не вскрывайте устройство самостоятельно.
Ремонт может производить только квалифицированный специалист
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    Этот символ означает наличие неизолированного опасного напряжения в приборе, которое может нанести поражение эл.током
Этот символ обозначает важный раздел в инструкции, на который необходимо обратить внимание
●Обращайтесь с камерой аккуратно. 

Будьте осторожны при эксплуатации и установке камеры. Не бросайте камеру и не подвергайте ее сильному вибровоздействию. Для монтажа используйте качественные крепежные и установочные аксессуары. 

●Не обращайте объектив камеры на солнце. 

Изображение с камеры может быть искажено, когда камера работает в неприемлемых условиях освещенности. Яркий свет (например, от солнца) непосредственно влияет на качество изображения. Не нацеливайте камеру на солнце или другие источники яркого света.
● Чистка
Не касайтесь руками элементов ПЗС-матрицы камеры. Используйте специальные чистящие салфетки для чистки объектива и ПЗС-матрицы видеокамеры.
Элементы камеры
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A. Отверстие для установки на кронштейн.
B. Крышка панели.

C. Разъем подключения автодиафрагмы.

D. Микрофон.

E. Кольцо настройки заднего фокуса.

F. Видео выход (BNC).

G. Аудио выход (разъем RCA).

H. Индикатор питания.

I. Вход питания:

I1: 12В DC Не перепутайте полярность.

I2: 12~24В DC/AC
I3: 99~240В AC
J. Регулятор уровня ALC для объектива с DC Drive.

K. DIP переключатели
L. Настройка фазы частоты внешней синхронизации.

M. Видео/DC управление автодиафрагмой
Описание функций
На задней стенке камеры расположены переключатели, которыми вы можете устанавливать специальный возможности.

1. AGC- Автоматическая регулировка усиления (АРУ)

Включение АРУ даст более контрастное изображение; выключение АРУ дает менее контрастное изображение
2. A.E.S. – Автоматический электронный затвор
При использовании объектива с автодиафрагмой, управляемой по постоянному току или по видеосигналу, электронный затвор необходимо отключить.

3.Wide Dynamic – расширенный динамический диапазон
  Установите переключатель в положение WDR для включения этой функции.
4. Auto Tracking White Balance – автоматический баланс белого и Eclipse - бликоподавление
Установите переключатель в положение ATW для включения функции «баланс белого», обеспечивающей нормальную цветопередачу.  Установите переключатель в положение Eclipse для включения функции подавления бликов.
5. DC Drive – управление авто диафрагмой по постоянному току:

Когда для управления диафрагмой используется DC Drive, необходимо установить соответствующий переключатель в положение DC и медленно добавить настройку ALC по мере необходимости.
 Установите AES в положение «выкл.» когда используется DC Drive.
Описание DIP переключателей
	Code
	Описание

	Функция

	AGC/OFF
	AGC: АРУ ВКЛ
	Включение АРУ

	
	OFF: АРУ ВЫКЛ
	Выключение АРУ

	OFF/AES
	OFF: Электронный затвор ВЫКЛ
	Для объектива с автодиафрагмой

	
	AES: Электронный затвор ВКЛ
	Для объектива с постоянной диафрагмой или изменяемой вручную

	WDR/OFF
	WDR: Расширенный динамич. диапазон ВКЛ
	WDR вкл

	
	OFF: Расширенный динамич. диапазон ВЫКЛ
	WDR выкл

	ATW/AWB
	ATW: Отслеживание баланса белого 
	ATW вкл

	
	AWB: Баланс белого
	AWB вкл


Разрешение неисправностей
	Проблема
	Что проверить

	- Нет изображения на мониторе
	Включено ли питание? 

Правильно ли подключены кабели? 

Удалена ли заглушка с объектива камеры? 

Достаточное ли освещение? 

Настроен ли должным образом монитор?

	- Изображение замутненное
	Не загрязнен ли объектив? 

Произведена ли фокусировка объектива? 


◎Примечание: Если пыль будет оседать на поверхность линзы объектива, качество изображения будет ухудшаться.
Для чистки линзы используйте мягкую ткань или специальную чистящую салфетку.
Установка объектива
1. Удалите заглушку с передней части объектива
2. Вкрутите объектив в камеру. 

3. При использовании объектива с постоянной диафрагмой, установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «вкл».
4. При использовании объектива с ручной настройкой диафрагмы, установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «вкл».
5. При использовании объектива с управлением авто диафрагмой по постоянному току (DC drive), установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «выкл».
Настройка авто диафрагмы
1.Управление по видеосигналу 
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Установите переключатель на  положение “Video”. 
	
	Контакт
	Назначение
	Цвет провода

	
	1.
	Питание +12В DC
	Красный

	
	2.
	Видео 
	Белый

	
	3.
	-
	

	
	4.
	Земля (общий)
	Черный


2.Управление по постоянному току
Установите переключатель на  положение “DC”. 
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	Контакт
	Назначение

	
	1.
	Damping -

	
	2.
	Damping +

	
	3.
	Driving +

	
	4.
	Driving - 


· Для правильности подключения, обратитесь к инструкции объектива.

Сравнение обычной камеры и камеры с расширенным динамическим диапазоном
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	Обычная камера (с выключенным BLC)

Когда задний план сцены темнее, чем передний и функция BLC (компенсация встречной засветки) выключена, наблюдаемый объект на переднем плане невозможно идентифицировать.
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	Обычная камера (с включенным BLC)

Когда задний план сцены темнее, чем передний и функция BLC (компенсация встречной засветки) включена, наблюдаемый объект на заднем плане невозможно идентифицировать.
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	Камера с расширенным динамическим диапазоном  (с включенным WDR).
Камера с расширенным динамическим диапазоном  обладает ПЗС-матрицей Sony и технологией расширения диапазона, позволяющие выдавать изображение приемливого качества как переднего, так и заднего планов.




Спецификация
◎1/3" камера день/ночь с расширенным динамическим диапазоном
	Модель
	CC-8907WD
	CC-8907WDTN

	Описание
	1/3" камера с расширенным динамическим диапазоном
	1/3" камера день/ночь с расширенным динамическим диапазоном

	ПЗС-матрица 
	Sony Wide Dynamic CCD

	Разрешение, пикс.
	<NTSC> 811＊508

<PAL>795＊508

	Разрешение, пикс.
	<NTSC>768＊494
<PAL>752＊582

	Динамический диапазон, дБ
	65

	Сигал/Шум, дБ
	> 50

	Видео-выход
	BNC коннектор(1.0В 75Ω)

	Диапазон работы электронного затвора, сек.
	1/60 (1/50) - 1/200,000 (1/200,000)

	Управление дифарагмой
	По постоянному току (DC) + Электронный затвор

	АРУ, дБ
	4-26

	Гамма
	0.45

	Баланс белого
	ATW/ AWB (по выбору)

	Чувствительность, лк
	0.04 
	0.04 (цвет) /

 0.01 (ч/б)

	Разрешение, ТВЛ
	550 
	550 (цвет) / 

560 (ч/б)

	Питание, В
	12~24В AC/DC или 99~240В AC

	Рабочая температура, °С
	-25..+ 50

	Габариты, мм
	122х64х56

	Вес, кг
	0.9 <с AC питанием>
0.6< с DC питанием>


＊Технические характеристики могут изменяться без предварительно уведомления.      CR300000120俄文
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