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Применение во всех климатических зонах России.





Экономическая эффективность по сравнению с другими типами ограждений.





Перевозка автомобильным и железнодорожным транспортом в упаковке на любые расстояния.





Монтаж сетчатого заграждения не требует применения специальной техники.





Конструкция заграждения не способствует образованию снежных заносов.





Максимальный учёт особенностей рельефа местности.





Оптическая прозрачность заграждения снижает возможность скрытного приближения к нему нарушителей.





Удобство сопряжения с имеющимися объектовыми сооружениями.





Малая парусность, привлекательный внешний вид и многолетний срок службы.











ЗАГРАЖДЕНИЕ





ПЕРИМЕТРОВЫЙ КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ





Периметровый комплект инженерных сооружений служит для ограждения территорий промышленных, гражданских и специальных объектов с целью ограничения доступа на них посторонних лиц и транспортных средств.


Основой периметрового комплекта инженерных сооружений является сетчатое заграждение, выполненное из сварного оцинкованного полотна ССЦП с диаметром проволоки от 2 до 3 мм.


Сетчатое заграждение устанавливается и закрепляется на металлических опорах специальной конструкции.


В периметровый комплект инженерных сооружений помимо сетчатого заграждения входят ворота распашные металлические (А) для проезда транспорта и калитка (В) для прохода людей. Конструкция �
сетчатого заграждения предусматривает лазы (С) для мелких животных.


С помощью периметровых комплектов инженерных сооружений возможно построение протяженных рубежей охраны на открытой местности.


Наличие в комплекте ворот и калиток позволяет создать полностью завершенную контролируемую зону по периметру объекта произвольной конфигурации. Размеры ворот и калиток позволяют их использовать на всех терминалах объекта (автомобильных, железнодорожных).


Комплект имеет высокую степень заводской готовности.


Высокая устойчивость сетчатого оцинкованного полотна к климатическим воздействиям обеспечивает создание долговременных физических препятствий современного типа.�
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Фрагмент комплекта








Адрес: Россия, 442965, г. Заречный

            Пензенской обл., пр. Мира, к.1

Телефон: (841-2) 58-48-84, 58-48-66, 

Телефон/факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office@nikiret.ru
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