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Общие возможности системы.

Общие возможности.
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Система EASY 2 WIRE (мод.1042) - это чисто двухпроводная система. Т.е. для соединения всех системных устройств (блоков питания, пультов вызова, декодеров и электронных телефонов) используется только 2 провода.

Варианты установки системы.

Система EASY 2 WIRE позволяет закрывать объекты с несколькими входами (например: здание с несколькими подъездами или подъезд, имеющий, например, черный вход) и автоматическим переключением между пультами вызова (от 1 до 2, - с использованием пульта вызова мод.1042/10; и до 8 - с пультом вызова мод.1042/11).

Система EASY 2 WIRE обеспечивает:

· скрытость переговоров - только вызванный абонент может разговаривать с посетителем;

· приватный режим открывания двери - только вызванный абонент может открыть дверь;

Система может содержать max 32 декодера мод.1042/38, к каждому из которых можно подключить до 8 электронных телефонов. Таким образом, максимально система может обслуживать 256 абонентов. Например:

· 1 декодер на этаж (8 абонентов на этаже) для здания в 32 этажа;

· 2 декодера на этаж (16 абонентов на этаже) для здания в 16 этажей;

· смешанные комбинации с 1 или 2 декодерами на этаж, не превышая максимальное число декодеров 32.

Каждый декодер идентифицируется в системе по:

· номеру, который как правило соответствует номеру этажа, на котором он установлен;

· позиции переключателя абонентских каналов декодера на этаже: позиция 1 - первые 8 телефонов, от 1 до 8; позиция 2 - вторые 8 телефонов, от 9 до 16.

В случае применения электронного телефона со встроенным декодером на одного абонента мод.1142/31, максимальное количество таких электронных телефонов в системе - 32 для пульта вызова мод.1042/10 и 64 для пульта вызова мод.1042/11 и /12.

Возможно создать систему комбинируя декодеры мод.1042/38 и электронные телефоны с декодером на одного абонента мод.1142/31 при условии, что общее число декодеров не превосходит 32, где декодером считается как декодер мод.1042/38, так и электронный телефон с декодером на одного абонента.

Возможные конфигурации систем следующие:

· Система, содержащая только декодеры мод.1042/38:  всего 256 абонентов (32*8);

· Система, содержащая только электронные телефоны  с декодером на одного абонента мод.1142/31: всего 32 абонента с пультом вызова мод. 1042/10 и 64 абонента с пультом вызова мод.1042/11 и /12;

· Смешанная система, содержащая 1 электронный телефон с декодером на одного абонента и максимум 31  декодер мод.1042/38: всего 249 абонентов;

· Смешанная система, содержащая 1 декодер мод.1042/38 и максимум 31 электронный телефон с декодером на одного абонента: всего 39 абонентов.

Базовые возможности системы.


Простота установки - всего 2 провода.


В системе программируются только декодеры и пульт вызова. Абонентские телефоны не программируются. Только при использовании электронного телефона с декодером на одного абонента программирование системы осуществляется внутри телефона.


Полная защита от коротких замыканий в абонентских линиях (от декодера к абонентскому телефону); возможность самоанализа с нахождением коротких замыканий в цепи.


Вызов осуществляет с помощью 4-х значного кода в соответствии с номером этажа и номером квартиры. Возможно использовать код с произвольным количеством цифр, до 4 и клавишей «ввод».


Специальная клавиша для вызова портье.


5 светодиодов для отображения информации о состоянии системы.


Управление замком.


8 кодов открытия двери для каждого пульта вызова. Устанавливаются  на этапе программирования. Возможно увеличение количества кодов до 256.


Управляющие сигналы для расширения в видео систему.

Операционные возможности.


Возможно присваивать коды вызова абонентам независимо от их физического положения в системе (номер этажа, номер квартиры)


Возможно внести в память электронного информационного модуля мод.826/58 каждого  пульта вызова  имя абонента. Несколько имен могут соответствовать 1 коду вызова.


Возможно оснащение пульта вызова 4-х значным дисплеем для отображения вводимых кодов и упрощения процесса программирования.


Можно увеличить количество кодов открывания дверей до 256.


Возможно оснащение каждого пульта вызова таймером, который будет ограничивать время действия кодов открывания дверей в переделах 3-х недельных временных диапазонов (мод. 1042/82).


Обеспечение бесперебойного питания системы при отключении сетевого питания осуществляется с помощью блока бесперебойного питания и аккумулятора.


Пульт вызова может работать с модулем «Ключ почтальона», в который встроен механический замок с микропереключателем. Ключ почтальона открывает дверь в любое время, если модуль управления мод.1042/82 не установлен. Если модуль управления мод. 1042/82 установлен, то команда на открытие двери срабатывает лишь в определенное время.

Физический адрес абонента.

Каждая квартира однозначно определяется в системе с помощью 4-х значного кода формата РРСС – физический адрес абонента. Набрав физический адрес на клавиатуре пульта вызова, можно вызвать любого абонента в системе. Набирать надо всегда 4 цифры, например: 0105, чтобы вызвать абонента, подключенного к 5 абонентскому выходу декодера с номером 01.

В том случае, если в системе используются декодеры мод.1042/38 (на 8 абонентов), физический адрес может иметь следующие значения:

· PP соответствует номеру декодера, к которому подключен абонентский телефон. Номер декодера лежит в пределах от 00 до 31 (т.к. 32 максимальное количество декодеров).

· СС соответствует номеру абонентского выхода декодера, к которому подключен абонентский телефон. Номер абонентского выходы зависит от позиции переключателя абонентских каналов декодера:

· позиция 1 СС лежит в пределах от 01 до 08;

· позиция 2 СС лежит в пределах от 09 до 16.

В случае, когда система состоит из телефонов с декодерами на одного абонента мод.1142/31, значение РР может быть в переделах:

· от  00 до 31 - для пульта вызова мод. 1042/10;

· от 00 до 63  - для пульта вызова мод. 1042/11.

Номер СС в таких системах всегда равен 01.

Возможные физические адреса для систем различной конфигурации приведены ниже:

· система содержит только  декодеры мод.1042/38: от 0001 до 0016; от 0101 до 0116;.…; от 3101 до 3116.

· система содержит только телефоны с декодерами на одного абонента мод. 1142/31. С пультом вызова мод.1042/10: 0001, 0101, 0201, ……. ,3101. С пультом вызова мод.1042/11: 0001, 0101, 0201, ……… , 6301.

· смешанная система, содержащая декодеры мод.1042/38 и телефоны с декодером на одного абонента. К примеру, 10 декодеров мод.1042/38 и 22 телефона мод.1042/31. Коды могут следовать в таком порядке: для декодеров от 0001 до 0008, от 0101 до 0108, ……. , от 0901 до 0908; для электронных телефонов: 1001, 1101, …….. , 3101.

Логический адрес абонента.

Если необходимо вызывать абонента кодом, который не соответствует физическому адресу абонента, т.е. использовать логический адрес, действуйте так:

· оснастите пульт вызова модулем память для логических адресов;

· для каждого физического адреса запрограммируйте связь между физическим адресом абонента и логическим адресом, который будет присвоен этому абоненту. 

Если процесс программирование значительно усложняется (слишком много абонентов), то желательно (но не обязательно) подключить к пульту вызова  дисплей мод.1042/15, чтобы упростить процесс программирования при помощи визуального контроля вводимых данных.

Электромагнитная совместимость.

Система EASY 2 WIRE по Европейскому стандарту Электромагнитной Совместимости подходит под «СЕ» маркировку, и в точности соответствует следующим стандартам:

EN50081-1 излучения устройств;

EN50082-1 защиты устройств.

Оборудование.

Для установки системы EASY 2 WIRE необходимы:

· электронный телефон мод.1142;

· электронный телефон с декодером на одного абонента мод.1142/31;

· пульт вызова мод.1042/10 или мод.1042/11, /12;

· декодер на 8 абонентов мод.1042/38;

· блок питания мод.1042/20;

· блок бесперебойного питания мод.1042/21.

Дополнительное оборудование (требуется в зависимости от необходимости):

· Дисплей мод.1042/15;

· Модуль управления временем действия  кодов открытия замка мод.1042/82;

· Модуль памяти для логических адресов мод.1042/50 для пультов вызова 1042/10 и 1042/11;

· Белый запасной корпус с 1 клавишей для электронного телефона мод.1142/31.

· Процессор мод.1042/53 для вызова абонента в следующем формате:

«код вызова» -> «ключ», где «код вызова» может содержать от 1 до 4 цифр. Этот режим действует только при наличии модуля памяти мод.1042/50

Запасные части:

· плата электроники для блока бесперебойного питания мод.1042/103.

Пульт вызова мод.1042/12.

Пульт вызова мод.1042/12 может использоваться только в  системе EASY 2 WIRE. Пульты вызова поставляются в исполнении Kombi. Для российских потребителей пульты могут поставляться в вандалозащищенном кожухе. Пульты вызова  отличаются тем, что к пульту вызова мод.1042/12 можно подключить 64 электронных телефона с декодерами на одного абонента (вместо 32 для пульта вызова мод.1042/10), и он может управлять цифровыми устройствами, которые будут производится и станут доступными в ближайшем будущем. Пульт вызова мод.1042/12 постепенно вытеснит мод.1042/10 и /11 с рынка продаж.
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Пульт вызова состоит из: 

1. Kombi лицевая панель (2 Kombi модуля);

2. Металлизированная цифровая клавиатура;

3. Стекло для индикаторов состояния системы;

4. Самоклеящаяся бирка с пояснениями индикаторов состояния системы;

5. Клавиша вызова портье;

6. Съемные клеммники;

7. Съемные клеммники;

8. Разъем для подключения цифрового дисплея мод.1042/15 и модуля  управления временем действия кодов открывания двери мод.1042/82;

9. Разъем для подключения электронного информационного модуля мод.826/58;

10. Кнопка входа в режим программирования (использующаяся только при    неизвестном пароле доступа);

11. Регулировка чувствительности микрофона;

12. Регулировка громкости динамика.

Установка.

Пульт вызова – выполнен в конструктиве Kombi  (2 модуля). Самоклеящиеся бирки приклеиваются во время установки в соответствии с требующимся языком. Бирка на клавише вызова портье должна быть лишь в том случае, если клавиша используется.  Чтобы не уменьшать яркости индикаторов и дисплея, пульт вызова не следует устанавливать  в местах попадания  прямого солнечного света. 
Технические данные.

Напряжение источника питания: 




20V DC

Управляющий сигнал на замок:

разряд конденсатора: 





4000 мкФ

ток удержания: 





200 mА max

SN время: 







1 сек

P время: 







3 - 10 мин

0L,+L шина данных: 






7V  DC

Рабочая температура: 






-10С   +50С

Программирование пульта вызова.

Пульт вызова программируется в несколько шагов, количество которых варьируется в зависимости от комплектации системы. Первые 7 шагов (1 - 7) выполняются всегда,  остальные шаги зависят от установленных устройств.

Шаги программирования:

1. Подтверждение или изменение пароля доступа;

2. Программирование длительности импульса открывания дверей;

3. Программирование 8 кодов открывания дверей;

4. Программирование кода вызова портье;

5. Программирование длинны кода вызова (4 знака или код вызова произвольной длинны от 1 до 4 символов);

6. Программирование метода вызова абонента (по физическому адресу или по логическому);

7. Программирование формата кода вызова (цифровой или буквенно-цифровой форматы);

8. Программирование логических кодов вызова квартир (только если подключен модуль памяти логических адресов);

9. Установка времени и даты (только если установлен модуль управления временам действия кодов открытия двери);

10. Установка времени действия кодов открывания двери (только если установлен модуль управления временем действия кодов открывания двери);

11. Программирование до 256 кодов открывания дверей (только если есть дисплей мод.1042/15);

Как начать программирование.

Перевести пульт в режим программирования можно одним из двух способов:

1. Если пароль известен 

· Нажмите последовательно клавиши “ключ” - Х  - “ключ”

· Введите 6-ти значный  пароль входа  в режим  программирования.

После выполнения этих шагов возможны 2-е следующие  ситуации:

Если введённый пароль НЕ ВЕРЕН, на 1-у секунду загорится светодиод «ОШИБКА»,  и  система  вернётся  в исходное  состояние 1.

Если введённый пароль ВЕРЕН, будет воспроизведено 3-и звуковых сигнала, подтверждающих правильный ввод, и пульт перейдёт режим  программирования. (Светодиоды будут мигать один за другим.) 

2. Если пароль неизвестен 

Для перехода в режим программирования нажмите красную кнопку на тыльной стороне пульта вызова. (Светодиоды будут мигать один за другим.)

Примечание: Выйти из режима программирования можно в любую минуту, нажав и удерживая в нажатом состоянии клавишу «Х» более 3 сек. Система вернется к нормальной работе автоматически, если более 3 минут не нажимать никаких клавиш. 

Шаг 1. Программирование пароля доступа.

Состояние светодиодов:

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	М

	ЖДИТЕ
	#
	М

	ГОВОРИТЕ
	#
	М

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	М

	ОШИБКА
	#
	М


Где: М  -  светодиоды мигают один за другим.

Если Вы не хотите изменять существующий  пароль, нажмите клавишу “ключ” чтобы подтвердить пароль (или его отсутствие), и перейти к следующему шагу программирования 2.

Если Вы хотите изменить  существующий  пароль, введите  6 цифр нового пароля последовательно одну за другой, а затем нажмите клавишу “ключ”. После этого прозвучат 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод, и система перейдёт к следующему шагу программирования 2.

Например:  Введем пароль 082385

0 8 2 3 8 5   ->  «ключ»  -> 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод.

Пароль можно удалить нажатием клавиши вызова портье; после этого звучат 3 звуковых сигнала. Система программируется и без пароля - нужно только нажать красную клавишу на обратной стороне пульта вызова.

Неверно веденный пароль можно удалить, нажав клавишу «Х» (при этом восстановится ранее сохраненное значение).

Если удерживать клавишу «Х» в нажатом состоянии более 3 сек., пульт вызова выйдет из режима программирования без каких-либо изменений информации.

Выход из режима программирования будет осуществлен автоматически, если не нажимать клавиши более 3 минут.

Примечание:  Пароль доступа  обязательно должен состоять из 6-ти цифр.

Цифровая  комбинация 123123 зарезервирована системой и никогда не должна использоваться.

Шаг 2. Программирование длительности импульса открывания дверей.

Состояние светодиодов:

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	М

	ЖДИТЕ
	#
	---

	ГОВОРИТЕ
	#
	---

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	---

	ОШИБКА
	#
	---


где: М – светодиод мигает;

--- - светодиод выключен.

Если Вы не хотите изменять установленную длительность импульса открытия двери -  нажмите клавишу “ключ”. После этого система перейдёт к следующему шагу программирования 3.

Если Вы  хотите  установить новую длительность импульса открытия двери - введите необходимое время в виде двухзначного числа, а затем нажмите клавишу “ключ”. После этого прозвучат 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод, и система перейдёт к следующему шагу программирования 3.

Например:  установим длительность сигнала управления замком в 5 секунд.

0 5  -> «ключ»  -> 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод.

Примечание: Допустимые  значения длительности - от 00 секунд (что фактически  означает установку длительности сигнала управления замком в 0.1 сек.) до 30 секунд. Значение «00» , соответствующее 0.1 сек, автоматически устанавливается нажатием клавиши вызова портье.

Нажатием клавиши «Х» ранее сохраненная информация восстанавливается, и система возвращается к шагу 2. Удерживая клавишу «Х» в нажатом состоянии более 3 секунд, вы вернете систему к нормальной работе.

Шаг 3. Программирование 8 кодов открывания двери.                  

Состояние светодиодов:

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	ЖДИТЕ
	#
	М
	М
	М
	М
	М
	М
	М
	М

	ГОВОРИТЕ
	#
	---
	0
	---
	0
	---
	0
	---
	0

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	---
	---
	0
	0
	---
	---
	0
	0

	ОШИБКА
	#
	---
	---
	---
	---
	0
	0
	0
	0


где:

 
М   - светодиод мигает.

0   - светодиод  горит.

---   - светодиод  выключен.

Ввод 1-го кода:

Состояние светодиодов соответствуют позиции 1.

Если Вы не хотите изменять текущий код, нажмите клавишу “ключ”, и пульт перейдёт в состояние готовности ввода следующего кода.

Если Вы хотите изменить текущий код, наберите 4-е цифры нового кода последовательным  нажатием соответствующих клавиш, а затем нажмите клавишу “ключ”. После этого прозвучат 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод, и пульт перейдёт в состояние готовности ввода следующего кода.

Если Вы не хотите использовать код, нажмите клавишу вызова портье. После этого прозвучат 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод, и система перейдёт в состояние готовности ввода следующего кода.

Ввод 2-го кода (3-го,4-го и т.д.):

Состояние светодиодов соответствуют позиции 2 (3,4 и т.д.).

Остальные действия аналогичны выше приведенным.

После введения последнего 8-го кода система перейдёт к следующему шагу программирования 4.

Примечание: Коды открывания замка должны содержать 4 цифры.

Клавиша «Х» удаляет неверно введенный код, возвращая значение до изменений без перехода к записи следующего кода. Клавишу «ключ» следует нажимать только в случае если информация верна. Клавиша  вызова портье позволяет удалить текущий код и перейти к следующему.

Шаг 4. Программирование кода вызова портье.

Состояние светодиодов:

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	---

	ЖДИТЕ
	#
	---

	ГОВОРИТЕ
	#
	М

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	---

	ОШИБКА
	#
	---


Если в Вашей системе есть абонент с полномочиями портье, введите физический адрес этого абонента (4 цифры) и нажмите клавишу “ключ”. После этого прозвучат 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод, и пульт перейдёт к следующему шагу программирования 5.

Если в Вашей системе нет абонента с полномочиями портье, пропустите этот шаг программирования нажатием клавиши “ключ”. После этого прозвучат 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод, и пульт перейдёт к следующему шагу программирования 5.

Клавиша вызова портье позволяет удалить неправильно введенный код.

Примечание:  В качестве кода вызова портье всегда нужно вводить физический адрес, даже если используется метод вызова по логическим адресам (см. шаг 6).

Шаг 5. Программирование длинны кода вызова.

Состояние светодиодов:

	
	
	Код из 4 знаков
	Код произвольной длинны

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	0
	---

	ЖДИТЕ
	#
	---
	0

	ГОВОРИТЕ
	#
	---
	---

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	М
	М

	ОШИБКА
	#
	---
	---


Этот шаг программирования позволяет задать длину вводимого кода вызова:

· код из 4 знаков, введите «1». В этом случае код вызова должен состоять из 4 знаков и будет посылаться автоматически после ввода 4 символа.

· произвольная длина кода (от 1 до 4 знаков), введите «2». В этом случай код вызова может состоять из произвольного количества знаков от 1 до 4 и посылку вызова необходимо подтверждать клавишей «Ключ».

Например:  установим произвольную длину кода вызова.

2  -> «ключ»  -> 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод.

Шаг 6. Программирование метода вызова абонента.

Состояние светодиодов:

	
	
	Физ. код
	Лог. код

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	0
	---

	ЖДИТЕ
	#
	---
	0

	ГОВОРИТЕ
	#
	---
	---

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	---
	---

	ОШИБКА
	#
	М
	М


Этот шаг программирования используется для определения метода вызова абонента: по физическому (введите «1») или по логическому (введите «2») адресу.

Например:  установим метод вызова по логическому адресу.

2  -> «ключ»  -> 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод.

Шаг 7. Программирование формата кода вызова.

Состояние светодиодов:

	
	
	Цифровой
	Префикс
	Суффикс
	Произвольный

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	---
	0
	---
	0

	ЖДИТЕ
	#
	---
	---
	0
	0

	ГОВОРИТЕ
	#
	---
	---
	---
	---

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	М
	М
	М
	М

	ОШИБКА
	#
	М
	М
	М
	М


Этот шаг программирования используется для определения формата кода вызова из 4 возможных вариантов:

1. Цифровой. Этот формат следует устанавливать, если в системы нет панели алфавитного набора мод. 1032/61. При этом код вызова абонента может содержать только символы цифр, например: 1201. Для установки этого формата нужно ввести «0».
2. Префикс. Этот формат и все последующие могут использоваться только в том случае, если в системы есть панели алфавитного набора мод. 1032/61. Код вызова в этом формате должен начинаться с буквы, а остальные знаки цифровые. Например: А201. Для установки этого формата введите «1».
3. Суффикс. Код вызова в этом формате должен заканчиваться  буквой, а остальные знаки цифровые. Например: 120H. Для установки этого формата введите «2».
4. Произвольный. Код вызова в этом формате может иметь и буквы и цифры в любой позиции. Например: D2F1. Для установки этого формата введите «3».
Например:  установим цифровой формат кода вызова.

0  -> «ключ»  -> 3-и звуковых сигнала, подтверждающих ввод.

Если дополнительные модули не установлены, то программирование заканчивается и система возвращается к нормальной работе.

Если подключен модуль памяти для логических адресов мод.1042/50, то переходим к 8 шагу программирования.

Если подключены дисплей мод.1042/15 с модулем управления временем действия  кодов открывания замка мод.1042/82, то переходим к 9 шагу программирования.

Если подключен только дисплей мод.1042/15, то переходим к 11 шагу программирования.

Шаг 8. Программирование логических кодов вызова квартир.

Этот шаг программирования выполняется только в том случае, если пульт вызова оснащен модулем памяти для логических адресов мод.1042/50.

Он программирует связь между двумя адресами:

- физическим адресом абонента (т.е. физическим положением декодера и телефона в системе);

-   логическим адресом абонента, который будет вводится с  клавиатуры для вызова абонента (как правило совпадает с номером квартиры).

Состояние светодиодов:

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	---

	ЖДИТЕ
	#
	---

	ГОВОРИТЕ
	#
	---

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	М

	ОШИБКА
	#
	---


Программирование отличается в зависимости от того, подключен дисплей мод.1042/15  или нет.

a) Без дисплея:

Перед  выполнением этого шага, в целях избежания ошибок, следует составить список соответствия физических адресов абонентов их логическим адресам. Этот список может быть представлен так, как показано в таблице ниже.


Программирование кодов заключается в попарном введении физического адреса и соответствующего ему логического адреса всех абонентов системы.

Например: для квартиры №12:

- Наберите физический адрес абонента (4-е цифры). Нажмите клавишу “ключ”; после этого прозвучит один звуковой сигнал, подтверждающий ввод т.е.    0001 -> “ключ” -> один звуковой сигнал.

- Наберите соответствующий логический адрес абонента (4-е цифры). Нажмите клавишу “ключ”; после этого прозвучат три звуковых сигнала, подтверждающих ввод т.е.    0012  -> “ключ”  -> три звуковых сигнала.

Повторите вышеприведённую  2-х ходовую операцию для всех абонентов в системе.

В случае ошибочного ввода физического адреса абонента:

· Если клавиша “ключ” ещё не была нажата, нажмите клавишу “Х”, наберите правильный физический адрес и продолжайте программирование.

В случае ошибочного ввода логического адреса абонента:

· Неправильно введенный логический адрес абонента можно удалить, нажав клавишу вызова портье; после этого воспроизводятся 3 звуковых сигнала, подтверждающих удаление.

	№

квартиры.
	Фамилия абонента.
	Физический адрес.
	Логический адрес.

	12
	Иванов И.И.
	0001
	0012

	123
	Петров С.В.
	0008
	0123

	234
	Сидоров И.В.
	0203
	0234

	----
	----------------
	-----
	----

	485
	Горбунков С.С.
	0507
	0485


Примечание: Для того, чтобы знать какой физический адрес связан с данным логическим адресом, вызовите абонента по логическому адресу и считайте информацию с переключателей и номер абонентского выхода декодера, к которому подключен телефон вызванного абонента.

б) Если подключен дисплей мод.1042/15

Если дисплей подключен, физический и логический адреса могут быть распознаны по следующему признаку:

· физический адрес светится постоянно;

· логический адрес мигает. 

Возможны два режима ввода, изменения или удаления логического адреса абонента:

1. Режим программирования связи физического и логического адреса

В этом режиме дисплей показывает:

	F
	 - 
	 -
	L


2. Режим изменения или удаления логического адреса

 
Этот режим позволяет изменять, удалять или просто проверять соответствие физического и логического адреса. В этом режиме дисплей показывает:

	L
	 - 
	 -
	L



Чтобы перейти из одного режима в другой, нужно нажать клавишу «X».

Если пульт вызова находится в режиме программирования связи физического и логического адреса то дисплей показывает:

	F
	 - 
	 -
	L


Введите  4-х значный физический адрес абонента, нажмите клавишу «ключ», затем введите соответствующий логический адрес (мигающий) и подтвердите ввод вторичным нажатием  клавиши «ключ». Клавиша вызова портье удаляет неправильно введенный логический адрес.

Если пульт вызова находится в режиме изменения или удаления логического адреса то дисплей показывает:

	L
	 - 
	 -
	L


Введите 4-х значный логический адрес (мигающий) и подтвердите его клавишей «ключ». После нажатия клавиши «ключ» физический адрес, соответствующий введенному логическому, появится на дисплее в течение нескольких секунд. Затем восстановится введенный логический адрес; в этот момент его можно подтвердить, изменить или удалить клавишей вызова портье.

Для того, чтобы закончить перекодировку, нажмите клавишу «X» более чем на 3 секунды. 

Если дополнительные модули не установлены, то программирование заканчивается, система возвращается к нормальной работе.

В противном случае:

· Если установлен дисплей мод.1042/15 и модуль управления временем действия  кодов открывания замка мод.1042/82, переходим к 6 шагу программирования.

· Если установлен только дисплей мод.1042/15, переходим к 8 шагу программирования.

· Если установлен процессор мод.1042/53, переходим к 9 шагу программирования.

Шаг 9. Установка времени и даты.

Состояние светодиодов:

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	---

	ЖДИТЕ
	#
	---

	ГОВОРИТЕ
	#
	---

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	---

	ОШИБКА
	#
	М


Дисплей переключается между «U_U_» и текущим временем (в 24-х часовом формате). 

Например: предположим в данный момент 15 часов 28 минут: 

	U
	_ 
	U
	_


	1
	5 
	2
	8


Введите новое значение и нажмите клавишу «ключ», или подтвердите старое значение нажатием клавиши «ключ». 

После этого необходимо установить день недели. Для этого нажмите клавишу, соответствующую этому дню:

1 = Понедельник 

2 = Вторник 

3 = Среда 

4 = Четверг 

5 = Пятница 

6 = Суббота 

7 = Воскресенье

На экране появится одна мигающая линия, соответствующая этому дню. 

	/ /
	/ / 
	/ /
	/
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Например: выбрана Суббота, следовательно мигает 6 линия. Для подтверждения дня недели нажмите клавишу «ключ»
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Суббота (мигает)

Переходим к 7 шагу программирования.

Шаг 10. Установка времени действия кодов открывания двери.

Время действия кода - это интервал времени, в течение которого заданный код может открыть дверь. Этот интервал времени может назначаться в течение одного дня или с повторением в другие дни недели. Два момента времени, ограничивающие интервал времени действия кода, называются:

· время включения

· время отключения

Например:

· от 10.00 до 12.00 каждый день;

· от 8.00 до 20.00 только по будним дням недели;

· от 18.00 до 18.30 по Пятницам.

В системе EASY 2 WIRE, можно определять (max):

· 3 временных интервала для кодов открывания двери;

· 1 временной интервал для ключа почтальона;

· 1 временной интервал для открывания двери посредством нажатия клавиши «ключ» (т.е. организация свободного доступа).

На 7 шаге можно устанавливать один или более из приведенных выше временных интервалов.

Состояние светодиодов:

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	---

	ЖДИТЕ
	#
	---

	ГОВОРИТЕ
	#
	---

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	---

	ОШИБКА
	#
	М


Пять временных интервалов программируются в той же последовательности, в какой они приведены выше:

a) Время включения. 

Дисплей переключается между ‘On *’ и 4-мя горизонтальными линиями или 4-х значным числом, которое указывает время включения. Величина * - символ справа от ‘On –‘ соответствует номеру временного интервала:

1 - для интервала номер 1 кода открывания двери;

2 - для интервала номер 2 кода открывания двери;

3 - для интервала номер 3 кода открывания двери;

P - для временного интервала действия ключа почтальона;

А - временной интервал для режима свободного открывания двери.

Подтвердите или измените время включения, и затем нажмите клавишу «ключ». 

Чтобы удалить введенные данные, нажмите клавишу «X».

Нажатием клавиши вызова портье можно удалить время включения, после чего можно ввести его заново.

Например: Ввод времени включения кода открытия двери номер 1

	O
	n
	
	1


	1
	0
	2
	3


Чтобы подтвердить существующие значение, нажмите клавишу «ключ»,

 В случае ошибочного ввода, нажмите клавишу «Х»; после этого восстановится ранее сохраненное значение. 

Если нажать клавишу вызова портье, данные удалятся полностью (т.е. как перед началом программирования) При этом на дисплее появится:

	-
	-
	-
	-


б) Время выключения.

Установка времени выключения производится аналогично, но вводить его нужно всегда после установки времени включения.

	O
	F
	F
	1


	1
	8
	2
	8


Чтобы подтвердить существующее значение, нажмите клавишу «ключ»,

 В случае ошибочного ввода, нажмите клавишу «Х»; после этого восстановится ранее сохраненное значение. 

Если нажать клавишу вызова портье, данные удалятся полностью (т.е. как перед началом программирования) При этом на дисплее появится:

	-
	-
	-
	-


c) День недели.
После этого дисплей переключается для определения дней недели, по которым действует данный временной интервал. Они определяются с помощью клавиш «1... 7» 

	/ /
	/ / 
	/ /
	/
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Например: если временной интервал должен действовать только по будням, то должны светится только 5 первых линий.

	/ /
	/ / 
	/ 
	


Нажав клавишу «ключ», можно перейти к программированию следующего временного интервала, или если Вы работали с последним временным интервалом то перейти к 8 шагу программирования.

Шаг 11.  Программирование до 256 кодов открывания дверей.

Если модуль управления временем действия кодов мод.1042/82 не установлен, то каждый код действует в любое время. Если модуль управления временем действия кодов установлен, то для каждого кода необходимо определить:

· всегда ли он доступен;

· или в каком временном интервале он работает.

Состояние светодиодов:

	НАБЕРИТЕ КОД
	#
	---

	ЖДИТЕ
	#
	---

	ГОВОРИТЕ
	#
	---

	ЛИНИЯ ЗАНЯТА
	#
	---

	ОШИБКА
	#
	М


Дисплей показывает:

	A
	_
	_
	_


Необходимо ввести номер кода, который будет вводится (между 1 и 256) и нажать клавишу «ключ».

Кроме того, если клавиша «ключ» нажата более 3 секунд, система автоматически найдет первый свободный код и отобразит его справа от буквы A. В этот момент достаточно подтвердить ввод этого кода клавишей «ключ».

Когда все коды заняты (256) и клавиша «ключ» нажата более 3 секунд, информация на дисплее не изменится, и после завершения поиска свободного кода будет воспроизведен звуковой сигнал. 

Затем отображается выбранный код открывания двери, и если он еще не введен, то будет показан как:

	_
	_
	_
	_


или, если он уже запрограммирован, то на экране отразится, например:

	3
	7
	4
	1


В этот момент можно:

· ввести или изменить код открывания двери нажатием цифровых клавиш;

· подтвердить код открывания двери, нажав клавишу «ключ»;

· удалить код открывания двери, нажав клавишу вызова портье.

Если код открывания двери подтверждается клавишей «ключ», то могут возникнуть две ситуации:

1. Код недействителен из-за того, что он уже существует (или в основной 8-кодовой памяти или в дополнительной 256-кодовой памяти). В этом случае система отобразит следующее сообщение в течение нескольких секунд (1 звуковой сигнал подтверждения):

	E
	r
	r
	A


      После этого код появится вновь для изменения.

2. Код действителен, т.к. его еще нет в памяти. 

Если модуль управления временем действия кодов не подключен, то можно ввести или изменить следующий код:

	A
	_
	_
	_


Если модуль управления временем действия кодов мод.1042/82 подключен, то можно определить всегда ли действует код открывания двери, или он связан с одним или более временным интервалом. Дисплеи показывает, например:

	F
	_
	_
	0


(3 звуковых сигнала). 

Чтобы выбрать режим постоянного действия кода, нажмите «0» и подтвердите нажатием клавиши «ключ». 

Для того, чтобы определить код открывания двери как доступный только в течение одного или более временных интервалов, введите последовательно номера соответствующих временных интервалов  и подтвердите их клавишей «ключ».

Например, для того, чтобы код работал  в 1-ом и 3-ем интервалах, введите:

 1  3 -> «ключ»
Затем можно вводить другие коды, или завершить программирование удерживая клавишу «X» в нажатом состоянии более 3 секунд.
Декодер на 8 абонентов мод.1042/38.
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Декодер на 8 абонентов мод.1042/38 состоит из:

1. Внешняя защитная крышка;

2. Четыре извлекаемых клеммы для подключения телефонов 7 и 8;

3. Переключатель выбора каналов, 1-8 или 9-16;

4. Переключатели для установки номера декодера (этажа);

5. Шесть извлекаемых клемм для подключения телефонов 4, 5 и 6;

6. Шесть извлекаемых клемм для подключения телефонов 1, 2 и 3;

7. Крепежное основание и внутренняя защитная крышка;

8. Пять извлекаемых клемм для подключения магистральной шины;

9. Таблица для записей.

Установка.
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Декодер устанавливается на поверхности стены с использованием четырех 6-ти миллиметровых винтов как при наружной, так и при скрытой проводке. Для облегчения монтажных работ все клеммники - съемные. Для того, чтобы извлечь клемник используйте отвертку, оказывая давление, как показано на рисунке.

Технические данные.

Напряжение шины 0L, +L 




7Vdc Nom.

Рабочая температура 





-5 C0 +45 С0
Программирование.

Как было отмечено в разделе «Физический адрес», каждая квартира идентифицируется в системе 4-х значным кодом в формате PPCC.

Значение PP может быть: от 00 до 31.
Значение СС зависит от положения переключателя абонентских каналов декодера (3) и может быть:

· от 01 до 08 (позиция 1)

· от 09 до 16 (позиция 2)

Декодер программируется простой установкой переключателей номера декодера (4) и переключателем абонентских каналов (3). Переключатели номера декодера (4) определяют значение PP (согласно номеру декодера в системе; как правило, он соответствует номеру этажа, на котором декодер установлен), а переключатель абонентских каналов (3) определяет значение СС (для физического адреса абонента условно определяет положение комнаты на этаже).

Следовательно, для программирования декодера установите переключатели (3) и (4) согласно таблице  (где: 0 – переключатель  в позиции  “0”, 1 – переключатель  в позиции  “1”):

	Номер
	Переключатели
	Номер
	Переключатели
	Номер
	Переключатели

	00
	00000
	11
	01011
	22
	10110

	01
	00001
	12
	01100
	23
	11010

	       02
	00010
	13
	01101
	24
	11011

	03
	00011
	14
	01110
	25
	11100

	04
	00100
	15
	01111
	26
	11001

	05
	00101
	16
	10000
	27
	11010

	06
	00110
	17
	10001
	28
	11011

	07
	00111
	18
	10010
	29
	11100

	08
	01000
	19
	10011
	30
	11101

	09
	01001
	20
	10100
	31
	11111

	10
	01010
	21
	10101
	
	


Декодеры имеют следующие установки изготовителя: переключатель абонентских каналов (3) - позиция 1 (каналы 01 - 08), и переключатели номера декодера (4) - 00.

Электронный телефон мод.1142.

Электронный телефон со встроенным декодером на одного абонента мод.1142/31.
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Электронный телефон  мод.1142.

Телефон мод.1142 может использоваться в системах EASY 2 WIRE и подключаться к системной магистрали с использованием одного из 8 абонентских выходов декодера мод.1042/38.

Телефоны белого цвета с клавишей открывания двери. В случае, если необходимо добавить одну или более клавиш, корпус заменяется на специальный - мод.1142/51 (комплект, состоящий из белого корпуса с посадочными местами для утановки дополнительных 6 клавиш). С этой целью также используется специальный комплект из 10 дополнительных клавиш - мод.1132/55.

Электронный телефон со встроенным декодером на одного абонента мод.1142/31.

Телефон мод.1142/31 может использоваться в системах EASY 2 WIRE. Телефон содержит электронную плату с декодером на одного абонента.

 В данном случае телефон подключается непосредственно к системной магистрали, не проходя через декодер мод.1042/38.

Телефоны белого цвета с клавишей открывания двери. В случае, если необходимо добавить одну или более клавиш, корпус заменяется на специальный - мод.1142/51 (комплект, состоящий из белого корпуса с посадочными местами для установки дополнительных 6 клавиш). С этой целью также используется специальный комплект из 10 дополнительных клавиш - мод.1132/55.

Программирование.

Физический адрес абонента устанавливается непосредственно в телефоне с помощью шести переключателей. Переключатели должны устанавливаться согласно таблице, данной на этикетке расположенной внутри телефона.

Соединительные клеммы.

Магистральная шина подключается к 4-м клеммам (2 - вход и 2 - выход).

Когда телефон удаляется из системы, шина должна быть замкнута между входом и выходом чтобы избежать разрыва магистрали.

Установка.

Телефон устанавливается на стене, на высоте примерно, 1,55 м. Для установки телефона используйте установочные отверстия в его базе. Для того, чтобы открыть корпус телефона, надавите концом отвертки в области, указанной на рисунке.
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Блок питания мод.1042/20.

Блок питания мод.1042/20 может питать систему, состоящую из пульта вызова и 32 декодеров (максимум 256 пользователей). Он оснащен дополнительным выходом для  подключения блока бесперебойного питания мод. 1042/21.

Технические данные.

Мощность: 
           





38 VA

Входное напряжение: 





110V~/230V~± 10% 50Hz 

Выход 0 + 20:






20V Nom. 0.8A max.

Выход ~0, ~16:






16V ~ Nom. 0.6A max.

Рабочая температура:





 -5 C0  + 45 C0
Защита с термическим прерыванием PTC 

Примечание: В случае срабатывания термического прерывания PTC из-за перегрузки

или короткого замыкания, питание системы прекращается по крайней мере на 1 минуту для перезагрузки системы.

Размеры.

Блок питания может устанавливаться на DIN-рейку или на поверхность стены с использованием 2 винтов.

Длина: 126 мм ( 7 DIN 43880 18-мм модулей)

Ширина: 90 мм

Высота: 75 мм

Все соединения для подключения проводов - винтового типа с фиксатором провода.

Максимальное поперечное сечение проводов - 1.5 мм2.

Корпус сделан из несгораемой пластмассы.

Стандарты.

Блок питания подходит под маркировку CE и подчиняется следующим стандартам:

· CEI EN 50081-1 Общие нормы излучений;

· CEI EN 50082-1 Общие нормы устойчивости

Блок питания мод. 1042/20 подчиняется также следующему стандарту безопасности:

· Безопасные предписания EN 60065 для проводного, энергетического, электронного оборудования.

Блок бесперебойного питания мод. 1042/21.

Блок бесперебойного питания мод.1042/21 предназначен для питания системы в случае отключения сетевого питания (~220V). Система продолжит действовать все время, в течение которого аккумулятор может обеспечивать достаточную выходную мощность. 

Блок бесперебойного питания подключается к основному блоку питания мод.1042/20 и, следовательно, напрямую к сети не подключается. Блок бесперебойного питания позволяет подзаряжать аккумулятор и оснащен специальными индикаторами для отображения состояния системы.

Возможности.

Блок бесперебойного питания позволяет:

· Осуществлять питание системы в случае отключения сетевого питания;

· Осуществлять подзарядку аккумулятора при наличии сетевого питания (аккумулятор в комплект блока не входит);

· Осуществлять индикацию следующих состояний:

· Состояние аккумулятора;

· Режим зарядки аккумулятора;

· Правильное подключение аккумулятора.

Состояние светодиодов.

На внешней стороне блока питания мод.1042/21 есть три светодиода для отражения режима работы. Светодиоды могут находится в следующих состояниях:

1. Все светодиоды выключены - это значит, что блок бесперебойного питания не работает (нет питания от 1042/20, и аккумулятор не подключен)

2. Зеленый светодиод включен – это значит, что блок бесперебойного питания работает в нормальном режиме т.е. система запитана от основного источника питания и производится зарядка аккумулятора.

3. Желтый светодиод включен – это значит, что блок бесперебойного питания работает в режиме питания системы от аккумулятора.

4. Красный светодиод включен – это значит, что неправильно подключен аккумулятор.

Цепь зарядки аккумулятора.

Цепь зарядки аккумулятора действует посредством ограничителя тока. Напряжение зарядки аккумулятора устанавливается во время теста с помощью регулятора.

Обычно используют аккумулятор - 12V, 6Ah. Он не входит в комплект и должен быть приобретен отдельно.

Блок питания мод.1042/21 защищен от неправильного подключения аккумулятора (красный +, черный -) при помощи предохранителя.

Технические данные.

Напряжение:
 



 16 V~ ± 20% 50/60 Hz I max. 0.6A 

Выход 0, +T:




 14.4V I max. 0.8A

Выход +B, -B:




 13.8V I max. 0.3A 

Рекомендуемый аккумулятор:


 12V 6Ah 

Рабочая температура:



 -5 C0 + 45 C0 

С аккумулятором 12V 6Ah система может работать автономно в течении 18 часов, если замок открывается каждые 5 минут. 

Размеры.

Блок питания устанавливается на стене с помощью винтов (винты в комплект поставки не входят).

Высота: 305 мм. 

Ширина: 210 мм. 

Глубина: 80 мм.

Все соединения винтового типа с фиксатором провода.

Максимальное поперечное сечение проводников - 1.5 мм2.

Корпус сделан из пластмассы ABS.

Стандарты.

Блок Питания подходит под CE маркировку и подчиняется следующим стандартам: 

· CEI EN50081-1 Общие нормы излучений;

· CEI EN50082-1 Общие нормы устойчивости

Дисплей мод.1042/15.

Дисплей мод.1042/15 выполнен в конструктиве Kombi с анодированной алюминиевой передней панелью.

Дисплей обеспечивает следующие возможности:

· отображение кодов вызова, введенных с пульта вызова;

· освещение клавиатуры пульта вызова;

· расширение количества кодов открывания двери от 8 до 256;

· подключение и использование модуля управления временем действия кодов открывания двери мод.1042/82.


Установка.

Дисплей подключается к пульту вызова с помощью плоского, гибкого соединительного  кабеля. Для подключения дисплея выполните следующие действия:

· выключите питание  пульта вызова;

· подключите разъем на соединительном кабеле дисплея к соответствующему разъему пульта вызова.


Замена в случае выхода из строя.

В случае неисправности, выключите питание пульта вызова и замените дисплей. Если в неисправном модуле запрограммировано много кодов открывания двери, то микросхема памяти в которой хранятся коды, может быть демонтирована и установлена в новый дисплей. Для этого:

· выключите питание пульта вызова и отсоедините неисправный дисплей;

· удалите заднюю крышку дисплея;

· удалите модуль управления временем действия кодов открытия двери мод.1042/82 (если он установлен);

· удалите микросхему U3;

· удалите заднюю крышку нового модуля и замените микросхему U3;

· включите модуль управления временем действия кодов открывания двери в течение 24 часов с момента его удаления из дисплея;

· установите заднюю крышку;

· подсоедините новый дисплей мод.1042/15 и включите питание  пульта вызова.

Технические данные.

Питание:

 



13 - 15.75 V

Максимальное  потребление:



 <200mA @ 15.75 V

Рабочая температура:




 -10 C0 +50 C0 

Размеры.

Размеры  Kombi модуля:

Высота: 90 мм. 

Ширина: 125 мм. 

Глубина: 53 мм.

Стандарты.

Модуль дисплея подходит под CE маркировку и подчиняется следующим стандартам:

· CEI EN 50081-1 Общие нормы излучений;

· СEI EN 50082-1 Общие нормы устойчивости

Модуль управления временем действия кодов открытия двери мод.1042/82.

Модуль управления временем действия кодов открывания двери мод.1042/82 (МДК) – это дополнительная плата, которая устанавливается в модуль дисплея мод.1042/15. МДК является в основном часами, которые продолжают действовать даже после отключения питания (в течении 24 часов). Он позволяет управлять режимом открывания двери в зависимости от времени. На МДК нет элементов настройки и управления т.к. он программируется и контролируется с помощью пульта вызова в процессе установки.


Установка.

МДК устанавливается на обратной стороне платы дисплея мод.1042/15. Для установки выключите питание пульта вызова, а затем выполните следующие действия:

· удалите заднюю крышку дисплея;

· вставьте МДК  (аккуратно не повредите печатную плату дисплея);

· установите заднюю крышку дисплея на прежнее место;

· включите питание пульта вызова. На дисплее появится следующая информация:

· номер версии программы;

· список устройств пульта вызова (где: «1» - устройство доступно, «_» устройство не доступно).

	  /
	 _ 
	  /
	/












МДК – доступен.

Модуль памяти на 256 кодов открытия двери - доступен.

Модуль памяти для логических адресов мод.1042/50 - не доступен.









Основная память.

Замена в случае выхода из строя.

В случае неисправности, замените модуль, не забыв пред этим выключить питание пульта вызова.

Технические данные.

Напряжение:




 5V ± 5%

Потребляемый ток:



< 0.4mA @ 5V

Время работы после отключения от сети

(если система до этого работала в течение 

по крайней мере 4 часов): 


> 24 часа

Точность часов:



<±1 мин./мес. при температуре 15-350С

Рабочая температура:



-10 C0 +50 C0 

Размеры.

Высота: 31 мм. 

Ширина: 61 мм. 

Глубина: 30 мм. 

Стандарты.

МДК подходит под CE маркировку и подчиняется следующим стандартам:

· CEI EN 50081-1 Общие нормы излучений;

· СEI EN 50082-1 Общие нормы устойчивости

Электронная информационная панель мод.826/58.

Электронная информационная панель мод. 826/58 (ЭИП) - это дополнительный модуль, который модернизирует представление информации и осуществление вызова абонента. ЭИП позволяет:

· отображать имя абонента;

· осуществлять поиск любого из абонентов системы в упорядоченном по алфавиту списке с помощью двух клавиш «<-» и «->»;

· сделать вызов абонента по выбранному имени с помощью нажатия клавиши «C».

ЭИП может хранить максимум четыреста 16-ти символьных имен. Можно, выбрав различные имена, позвонить в одну и туже квартиру (типа коммуналки). Все сообщения, отображаемые на дисплее во время работы, могут быть на следующих языках: Итальянском, Английском, Французском, Испанском, Немецком, а в ближайшем будущем и на Русском.

Имена абонентов вводятся с помощью текстовой клавиатуры мод.826/56, которая может быть подсоединена к ЭИП с помощью специального разъема.

ЭИП подключается к пульту вызова с помощью специального плоского соединительного кабеля. ЭИП может быть использован как в цифровой системе мод.826, так и в системе EASY 2 WIRE мод.1042. Тип системы, в которой используется ЭИП, должен определятся на этапе программирования ЭИП (для нормальной работы устройства см. раздел  Программирование ЭИП). 


Установка.

Для удобства использования ЭИП его желательно устанавливать непосредственно над пультом вызова так, чтобы прямой солнечный свет не падал прямо на него. Модуль должен устанавливаться на высоте примерно 1.55 и 1.60 м. от пола. 

Регулировка контрастности дисплея ЭИП.

Регулятор расположен на обратной стороне дисплея. Оптимальная установка уже сделана фирмой URMET DOMUS во время испытаний. Тем не менее, незначительная коррекция может потребоваться в зависимости от условий монтажа.

Функционирование.

Если на дисплее ЭИП отображается следующее сообщение:

	NON

OPERATIVE




это означает, что ни одно имя еще не занесено в память (т.е. устройство не готово к работе). В этом случае запрограммируйте ЭИП согласно процедуре описанной ниже.

Если программирование выполнено правильно и завершено, то на дисплее появится следующие сообщение:

	SELECT NAME

With  <-  or  ->


Используя клавиши «<-» или «->», выберете имя нужного абонента. Чтобы сделать вызов нажмите клавишу «С». На дисплее появится следующие сообщение:

	CALL

MADE




После нажатия клавиши «С» (или через 0.5 сек. если клавиша нажата слишком быстро) будет отображено имя выбранного абонента. Оно останется на дисплее приблизительно на 15 секунд, в течение которых посетитель может нажать клавишу «С» для повторного вызова.

Если ни одна из трех клавиш не нажимается в течение этих 15 секунд, то автоматически появляется сообщение:

	SELECT NAME

With  <-  or  ->


Примечание: Если после выбора имени абонента ни одна из трех клавиш ЭИП не 

                       нажимается в течение 2 секунд, то на дисплее появляется сообщение:

	“IF OK, press C”




Это продолжается приблизительно пятнадцать секунд. и затем вновь появляется сообщение «SELECT NAME»:

Программирование.

Имена абонентов программируются с помощью 48-ми клавишной клавиатуры мод.826/56, которая подключается к ЭИП специальным разъемом.

 Подключение разъема клавиатуры вызывает автоматический переход в режим программирования, при этом на дисплее появляется сообщение – основное меню:

	I = insert

C = cancel


На этом этапе могут быть выполнены пять возможных действий:

· выбор типа установки;

· выбор языка;

· ввод имени одного из абонентов;

· удаление имени одного из абонентов;

· отображение версии программы.

После завершения выполнения одного из этих действий на дисплее снова появится основное меню. Процесс программирования  можно представить в виде схемы:




        Т

                                L,S

                               

                                                       I,E


                                                                               C,A


                                                                                                     V





Когда программирование завершено, отключите модуль клавиатуры. После этого на дисплее на несколько секунд появится следующие сообщение:

	KEYBOARD DISCONNECTED


Затем система вернется в нормальный режим работы.

Примечание:   Во время программирования шага «Ввод имени абонента» на дисплее

 может появится следующее сообщение:

	PLEASE

WAIT


В этом случае не нажимайте никаких клавиш пока сообщение не исчезнет с дисплея.

Выбор типа установки.
Из основного меню нажмайте клавишу «T» до тех пор, пока на экране не появится сообщение:
	:
SYSTEM

1042



В этот момент нажмите клавишу ввода «<--​​​​I» - для того, чтобы подтвердить выбранный тип системы. С этого момента всякий раз, когда система включается, на дисплее появится сообщение «SYSTEM 1042».

Выбор языка.

Из основного меню нажмите клавишу «L» (для Немецкого клавишу «S») несколько раз, пока сообщение соответствующее необходимому языку, не появится на дисплее:

ITALIAN - ENGLISH - FRENCH - SPANISH - GERMAN

В тот момент, когда сообщение нужного языка появится на дисплее, нажмите клавишу ввода «<--​​​​I»  для подтверждения выбора:

Выбранный язык будет сохранен и система  автоматически вернется к основному меню.

Замечание: Выйти из меню выбора языка и вернуться в основное меню можно в любое

         Время, если нажать  клавишу «C» на ЭИП.

Ввод имени абонента.

Чтобы ввести новое имя нажмите клавишу «I» (для Немецкого клавишу «E»). Дисплей полностью очистится для ввода имени:

	 


Введите имя (max. 16 символов), используя, если необходимо, клавишу «sp», чтобы ввести пробелы, и клавишу возврата «<-», чтобы скорректировать ошибочно введенные символы. Если имя введено, подтвердите его нажатием клавиши ввода «<--​​​​I». После этого необходимо ввести код вызова абонента, соответствующий этому имени. На дисплее при этом отобразится, например, следующее сообщение:

	JOHN BROWN

Number:




Введите код вызова (max.4 цифры), используя цифровые клавиши и, если необходимо, клавишу возврата «<-», чтобы скорректировать ошибочно введенные символы. После завершения ввода подтвердите его нажатием клавиши ввод «<--​​​​I».

Предупреждение: Для того, чтобы завершить процедуру ввода имени в любое время и


       вернутся в основное меню, нажмите клавишу «C» на ЭИП.

Процедуру можно завершить также нажав клавишу ввода «<--​​​​I», когда    дисплей полностью чист.

Заметьте, что несколько имен могут соответствовать 1-му коду вызова.

Во время процедуры ввода имени система делает проверку чтобы убедиться, что введенное имя и код вызова не случайны. Поэтому, если вводится код вызова, равный уже сохраненному коду, выводится следующее сообщение:

	NUMBER exists:

Continue? (Y/N)


Чтобы подтвердить ввод двух имен с одинаковым кодом вызова,   нажмите клавишу «Y». Если сделана ошибка, нажмите клавишу «N». В этом случае для вводимого имени потребуется ввод нового кода вызова.

Предупреждение: Нельзя вводить два одинаковых имени. Если сделана попытка

       ввести имя, которое уже существует, появится сообщение:

	NAME ALREADY

ENTERED


Примечание:   Если клавиша возврата «<-» нажимается во время ввода кода, когда код

еще не введен (поле ввода кода пустое), то можно вернуться в фазу ввода имени. 

Удаление имени абонента из списка.

Чтобы удалить имя абонента из списка, нажмите клавишу «C» (для Немецкого «А» ). На дисплее появляется следующее сообщение:

	NAME SEARCH

With  <-  or  ->


Используйте клавиши «<-» и «->» ЭИП  чтобы выбрать имя, которое необходимо удалить. Каждое имя отображается вместе с кодом вызова, который с ним связан. Если нужное имя найдено, нажмите клавишу ввода «<--​​​​I», чтобы его удалить. После этого на дисплее  появляется следующее сообщение:

	Confirm?

Y = yes   N = no


Нажмите «Y», чтобы подтвердить удаление имени из списка, или «N», чтобы отменить удаление.

Предупреждение: Для того, чтобы завершить процедуру удаления имени в любое

       время и вернутся в основное меню, нажмите клавишу «C» на ЭИП.

Примечание: Если ни одна из трех клавиш ЭИП не нажимается в течение 2 секунд после

            выбора имени, то на дисплее появится подсказка:

	To cancel press <--​​​​I


Отображение версии программы.

Для того, чтобы отобразить номер программной версии, нажмите клавишу «V». Информация относительно номера версии и даты выпуска появится на дисплее в течении 3 секунд. Например:

	V 3.0   04/06/91


После этого система автоматический вернется к основному меню.

Дополнительные функции.

В этом пункте приведены некоторые дополнительные функции, которые могут использоваться оператором для проверки и настройки системы. Прочитайте инструкции и используйте эти функции, если это необходимо.

Полное удаление информации.

В некоторых случаях может потребоваться удаление всех введенных имен из ЭИП. Например, когда модуль ЭИП должен быть вновь установлен в другом здании и все имена абонентов должны быть введены заново. Это можно сделать из основного меню одновременным нажатием клавиш «Z» и «O», которые следует удерживать в их нажатом состоянии в течение 3 сек. После этого на дисплее отобразится следующее сообщение:

	Delete all?

Y = yes   N = no


Для отмены удаления нажмите клавишу «N». Выполнение данной функции прервется с автоматическим возвращением к основному меню; если нажать клавишу «Y», начнется процесс полного удаления информации. Во время этого процесса на дисплее отображается следующее сообщение:

	WAIT

XX %


где «XX» - число, которое постепенно увеличивается и указывает сколько процентов информации удалено (вся процедура может длится в течении одной минуты). После удаления система автоматический возвращается  к основному меню.

Тестирование дисплея.

Процесс тестирования дисплея запускается одновременным нажатием клавиш «T» и «D» в течение 3 секунд. На дисплее появляется следующее сообщение (на одну секунду):

	<DISPLAY TEST>


Затем дисплей начинает отображать тестовую картинку:

	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Эта картинка позволяет проверить правильно ли функционируют все цифры дисплея. Внимательно изучите эту картинку.

Чтобы вернутся в основное меню, нажмите любую клавишу на клавиатуре (или клавишу «С» на ЭИП).

Сообщения об ошибках.

В случае какого либо сбоя в системе, на дисплее могут появляться информирующие об этих ошибках сообщения. Правильное понимание этих сообщений облегчает устранение причин возникших сбоев. 

Следовательно, если сообщение об ошибке появилось на дисплее, изучите внимательно его содержание и передайте эту информацию в ближайший к вам сервисный центр.

Ошибки инициализации.

Первоначально модуль ЭИП включается с новой (пустой) памятью EEPROM. Программа не знает рабочий язык ЭИП и использует Английский по умолчанию. Следовательно, все сообщения, появляющиеся на этой фазе будут на Английском.

Сообщение:

	INITIALIZING…

ZZ %


говорит о том, что запущен процесс тестирования памяти EEPROM. Число ZZ, которое постепенно увеличивается, показывает в процентах сколько памяти протестировано. Если память EEPROM включена неправильно или не подключена совсем, появится следующее сообщение:

	ERROR!

EEPROM MISSING


Если обнаружится несоответствие между записанными и считанными данными, это приписывается к дефектам памяти EEPROM. При этом появляется следующее сообщение:

	ERROR!

A: xxxx W: yy R: zz


Где:
«xxxx» указывает адрес (в шестнадцатеричном коде) 

«yy» указывает данные записанные (в шестнадцатеричном коде) 

«zz» указывает данные прочитанные (в шестнадцатеричном коде)

Ошибки этапа полной очистки памяти.

Сообщения о различного вида ошибках могут появится и на этапе полной очистки памяти.

Если память EEPROM включена не правильно или не включена совсем, отображается следующее сообщение:

	ERROR!

EEPROM MISSING


Если обнаружится несоответствие между записанными и считанными данными, это приписывается к дефектам памяти EEPROM. При этом появляется следующее сообщение:

	ERROR!

I: xxxx S: yy L: zz


Где:
«xxxx» указывает адрес (в шестнадцатеричном коде) 

«yy» указывает данные записанные (в шестнадцатеричном коде) 

«zz» указывает данные прочитанные (в шестнадцатеричном коде)

Ошибки на этапе введения или удаления имени абонента.

Если количество введенных имен превышает 400 (память полностью заполнена), то появляется следующие сообщение:

	MEMORY

FULL


Если сделана попытка удалить имя из списка, в котором нет имен (пустой список), появляется следующие сообщение:

	MEMORY

EMPTY


Установка.

Максимальное расстояние между устройствами системы.

Максимальные расстояния должны соответствовать:

· 400 м – между пультом вызова и самым удаленным декодером;

· 100 м – между электрическим замком и пультом вызова;

· 50 м – между блоком питания и пультом вызова;

· 25 м – между декодером и электронным телефоном;

· 2 м – между основным блоком питания мод. 1042/20 и блоком бесперебойного питания мод. 1042/21.

В любом случае, суммарная протяженность 2-х проводной шины, исключая расстояние от декодеров до телефонов, не должна превышать 800 метров. 

Требования к кабелю.

Электрический кабель, используемый для соединения устройств системы, это кабель   обычного типа с монолитной жилой и соответствующим расстоянию поперечным сечением.

 Для магистральной шины между пультом вызова и декодерами может использоваться кабель типа KLM 2*0,8 или ПРПП 2*0,8 (для расстояний вплоть до 200 м.) или типа ВВГ 2*1,5 (для расстояний от 201 до 400 м.). 

Требования к сечению кабеля в зависимости необходимых расстояний приведены в таблице ниже:

Для систем с декодерами на 8 абонентов.

	Расстояние, м.
	25
	50
	100
	200
	300
	400

	Между пультом вызова и самым удаленным декодером.
	0,75 мм2
	1,5 мм2

	Между пультом вызова и электрическим замком


	0.5 мм2
	0.75 мм2
	1,5 мм2
	---------------------------------

	Между блоком питания и пультом вызова


	1,5 мм2
	----------------------------------------------

	Между декодером и электронным телефоном


	0,5 мм2
	-------------------------------------------------------------


Для систем с телефонами со встроенным декодерам на 1 абонента.

	Расстояние, м.
	25
	50
	100
	200
	300
	400

	Между пультом вызова и самым удаленным декодером.
	0,75 мм2
	1,5 мм2
	2,5 мм2

	Между пультом вызова и электрическим замком


	0.5 мм2
	0.75 мм2
	1,5 мм2
	---------------------------------

	Между блоком питания и пультом вызова


	1,5 мм2
	----------------------------------------------

	Между декодером и электронным телефоном


	0,5 мм2
	-------------------------------------------------------------

	Между пультами вызова, сигналы «0» и «GND»
	0,75 мм2


Подключение и установка системы.

Подключите питание 100V АС или 230 V АС к основному блоку питания системы мод.1042/20.

Питание на пульт вызова подается по 2-х проводной шине и, если схема собрана правильно, пульт вызова начнет тестирование системы. При этом он выполнит следующие действия:

· 5 светодиодов состояния системы включаются на 1-2 секунды;

· светодиод «ЗАНЯТО»  начинает мигать; при этом воспроизводится ритмичный звуковой сигнал. Это продолжается приблизительно 5 - 10 секунд;

· система приходит в рабочее состояние; светодиод «ЗАНЯТО» выключается и включается индикатор «НАБЕРИТЕ КОД». Если к системе подключен дисплей мод.1042/15, то он обеспечивает вывод следующей информации:

· в течение нескольких секунд показывается версия программы, которая заложена в систему, например, «r100» для версии 1.00;

· затем все время, пока мигает индикатор «ЗАНЯТО», отображается информация о наличии или отсутствии устройств в системе:

	
	Модуль памяти для логических адресов.
	Модуль управления временем работа кодов открытия двери.

	1_1_
	нет
	нет

	111_
	есть
	нет

	1_11
	нет
	есть

	1111
	есть
	есть


Если поведение системы отличается от описанного, прочтите параграфы «Ошибки» и «Диагностика».

Пульт вызова имеет оптимальные заводские установки громкости динамика и чувствительности микрофона, поэтому корректировать уровень звука, как правило, не требуется. Тем не менее, в определенных условиях, это может быть необходимо. Уровень громкости динамика и чувствительность микрофона регулируются с помощью триммеров на задней стороне пульте вызова.

Диагностика.

В случае каких либо сбоев в системе необходимо быстро определить ее поврежденную часть. Чтобы сделать это, нужно временно изолировать декодер и электронные телефоны, подключенные к нему. Для этого необходимо использовать специальную оснастку (по вопросам ее приобретения обратитесь, пожалуйста, к поставщику оборудования). Последующие работы гарантируют быстрое отслеживание дефекта.


Замена элементов системы.

В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость заменить пульт вызова мод.1042/10 или дисплей мод.1042/15. Но это может быть проблематично, если в памяти хранятся рабочие коды. Однако эта проблема легко устраняется, если поместить запрограммированные модули памяти в новый пульт вызова. Для получения более подробной информации обращайтесь к поставщику оборудования.

Полное удаление системных данных.

Если возникла необходимость удалить все запрограммированные данные в системе, например, для установки системы на другом месте, надо выполнить следующую последовательность действий:

1. Выключить питание пульта вызова;

2. При отключенном питании нажмите красную кнопку на обратной стороне пульта вызова;

3. Удерживая красную кнопку на обратной стороне пульта вызова в нажатом состоянии, включить питание пульта вызова;

4. Удерживать кнопку в нажатом состоянии пока система не произведет звуковой сигнал (от 12 - 25 секунд), подтверждающий, что все данные стерты.

5. Отпустить кнопку:- система вернется в рабочее состояние.

	ЗАО УРМЕТ ИНТЕРКОМ
Россия, 191123, С.-Петербург,

ул. Фурштадтская 33, пом. 4

тел./факс (812) 329-80-39; 
E-mail : spb@urmet.ru
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