Гарантийные обязательства.

EVIDENCE
гарантирует работу видеокамеры в течение 12 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства (см. дату на штампе изготовителя).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;

- пожар, наводнение, стихийные бедствия;

- аварии в сети питания;

- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в полярности питания, монтаж видеокамеры при подсоединенном  разъеме к коммутационной коробке;

- наличие механических повреждений.

- аварии в сети питания;

- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в полярности питания, монтаж видеокамеры при подсоединенном  разъеме к коммутационной коробке;

- наличие механических повреждений.





EVIDENCE
____________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

Видеокамера EV-4400CHDN\CHEX
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Видеокамеры серии EV-4400CH со сменным объективом имеют более качественные характеристики, чем камеры со встроенным объективом (чувствительность, разрешение), а также обладают рядом функций, позволяющих улучшить получаемое изображение, например, автоматическая компенсация освещенности и прочее. 
Цветные видеокамеры имеют всего одно, но очень существенное преимущество - высокую информативность. Используются на объектах, где требуется объективная оценка о происходящем, малейшие различия (необходимая цветовая гамма, распознание, охранного характера, сменяющихся событий из множества изменений в кадре и т.п.) 
Вид крепления объектива "C" или "CS" - определяет конструктивную совместимость видеокамеры и объектива. Варианты С и CS отличаются по расстоянию от места расположения ПЗС-матрицы до устанавливаемого объектива на 5 мм. С видеокамерой CS может использоваться объектив C, но при условии, что между объективом и видеокамерой установлено специальное переходное кольцо С/CS (C/CS adapter). Камера с посадочным местом "C - типа" несовместима с объективом "CS- типа" - невозможно получить сфокусированное изображение. 
В камерах с функцией Direct Drive для управления микродвигателями объектива (Iris Control) вырабатывается медленно изменяющееся управляющее напряжение, часто называемое как сигнал управления постоянным током (обозначается DC - Direct Current или DD - Direct Drive), благодаря чему может использоваться более простой и экономичный объектив, ведь электронная схема обработки сигнала находится на самой камере. 
Все камеры имеют крепление для монтажа в гермокожух или на кронштейн.
Видеокамеры с высоким разрешением способны передавать более детальную картинку, за счет большего количества ТВ-линий и, соответственно, позволяют наблюдать более мелкие или удаленные предметы. Разрешение в 520 ТВЛ соответствует качеству норамального DVD.

Камеры видеонаблюдения с автоматическим переключением цвет/моно обеспечивают наилучшее изображение в обоих режимах. Днем они ведут цветное видеонаблюдение, переключаясь в монохромный режим вечером, когда уровень освещения снижается.

Когда камера EV-440CHDN работает как цветная, верность цветопередачи обеспечивается автоматическим включением режекторного ИК-фильтра. В черно-белом режиме достаточная минимальная освещенность вплотную приближается к черно-белой видеокамере. Благодаря этому достигается широкий динамический диапазон рабочей освещенности, недоступный для обычной цветной видеокамеры.
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Комплект поставки

1. Видеокамера                                             1 шт.

2. Кронштейн


            1 шт.

3. Паспорт


            1 шт.

	 ХАРАКТЕРИСТИКИ
	EV-4400CHDN
	EV-4400CHEX

	Чувствительность 
	0,5лк(день). 0,01лк(ночь)
	0,01Lx

	Разрешающая способность 
	480твл
	520твл

	Вид крепления объектива 
	C или "CS".

	Управление диафрагмой 
	Direct drive / Video drive.

	Электронный затвор 
	1/50-1/10000с, внутр. синхронизация.

	Питание
	12В, 100мА

	Особенности
	Кронштейн в комплекте.


Установка камеры
Камера с помощью кронштейна закрепляется в том месте, откуда необходимо вести наблюдение. Кабелем видеокамера соединяется с видеоустройством и источником питания.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена.

Правила эксплуатации видеокамеры.

Видеокамера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется выключать камеру при  температуре ниже  
- 20(С.

Отметка о продаже








