ТПСО-ПКЛЗ 90, ТПСО-ПКЛЗ 2500
Трибоэлектрическая периметровая система охраны
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Назначение системы

ТПСО-ПКЛЗ плоское заграждение изготовлено из АКЛ, предназначено для оборудования периметра объектов и создания инженерного сигнального заграждения для формирования тревожного извещения при несанкционированных попытках преодоления заграждения.


Сигнализационные заграждения являются стационарными, быстромонтируемыми, пассивными и многозонными системами большой дальности действия и предназначены для:
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	создания периметровых систем для первого и второго рубежа охраны;
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	блокировки локальных (выделенных) зон на охраняемой территории;
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	создания многозонные системы большой дальности действия;
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	охраны объектов, имеющих высокий снеговой покров.
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Принцип действия

Принцип действия системы основан на регистрации механических воздействий на заграждение охраняемого рубежа. Система формирует тревожные сообщения при любых попытках преодоления заграждения методом перелаза или разрушения. Возможны различные варианты применения данного изделия, как самостоятельное, так и совместно с другими техническими средствами охраны периметров.

Помехоустойчивость

	Вид внешнего воздействующего фактора

	Значение характеристики


	Соляной (морской) туман

	Любой интенсивности


	Плотность потока пыли (песка), при скорости циркуляции частиц до 10 м/с, кг/м2/с, не более

	5


	Среднее значение скорости ветра, м/с, не более

	20


	Максимальное значение скорости порывов ветра, м/с, не более

	30


	Движение колесных и гусеничных транспортных средств на расстоянии от 30 м, не менее

	2


	Движения железнодорожного транспорта на расстоянии от 30 м, не менее

	10


	Работа промышленных и строительных механизмов на расстоянии от 30 м, не менее

	15


	Пролет самолетов и вертолетов на высоте от 30 м, не менее

	100



	


По результатам проведённых испытаний ТПСО-ПКЛЗ рекомендована для обеспечения первого рубежа охраны периметров объектов МО РФ высшей и первой категории, в том числе объектов со сложной электромагнитной обстановкой. 

Технические характеристики

	Наименование ТТХ

	Значение ТТХ


	Максимальная длина одной зоны

	250 м


	Высота ограждения

	2,7 м


	Расстояние между опорами

	3,8 м


	Тип периметрального охранного извещателя

	Гюрза-035П

	Напряжение питания

	8 - 35 В


	Ток потребления в режиме работы

	1,5 мА


	Диапазон рабочих температур

	-70 - +50оС


	Вероятность обнаружения при доверительной вероятности 0,9

	0,99



	


	
Базовый комплект и дополнительные элементы системы охраны (ворота, калитки и др.) позволяют создать системы охраны периметров различной конфигурации и назначения. 
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Состав изделия

	Наименование

	Комплектность


	Опора силовая

	12 шт


	Опора промежуточная

	55 шт


	Полотно

	ТПСО-ПКЛЗ 90
ТПСО-ПКЛЗ 2500


	Монтажный комплект

	1 шт


	Дополнительное оборудование

	  ворота в сборе 

  калитка в сборе 

  упор поддерживающий (угловой) 


	ШС (шкаф сигнализации) в сборе

	1 к-т на 2 зоны


	Чувствительный элемент

	трибокабель


	Кабельная продукция

	  кабель питания 

  кабель сигнализационный 

  кабель дистанционного контроля 


	Комплект станционного оборудования



	


