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CC-8926TIR  1/3”цветная камера высокого разрешения с варифокальным объективом и ИК-подсветкой

CC-28926TIR  1/3” цветная камера с ПЗС-матрицей Sony Ex-View, варифокальным объективом и ИК-подсветкой 
CC-8726TIR  1/3” цветная камера высокого разрешения с варифокальным объективом и ИК-подсветкой
CC-8626TIR  1/3” цветная камера с варифокальным объективом и ИК-подсветкой
CC-8826TIR 1/3” цветная камера с варифокальным объективом и ИК-подсветкой
Возможности
＊Для внешней установки
＊12 диодов ИК-подсветки
＊Дальность обзора 30 метров
＊Встроенный варифокальный объектив с автоматической диафрагмой
＊Разрешение 480ТВЛ
＊1/3” ПЗС-матрица Sony Ex-View
＊ИК отсекающий фильтр позволяет передавать качественное цветное изображение днем и превосходное изображение ночью, либо в условиях низкой освещенности
＊Сетевая синхронизация
＊Дальность ИК-подсветки 10 метров
＊Автоматическое отслеживание баланса белого и автоматический баланс белого (ATW & AWB)
＊Обеспечивает четкое изображение без искажений в различных условиях освещенности
Спецификация
	Наименование
	CC-8926TIR
	CC-28926TIR
	CC-8726TIR
	CC-8626TIR
	CC-8826TIR

	Описание
	1/3” цветная камера высокого разрешения с варифокальным объективом и ИК-подсветкой
	1/3” цветная камера с варифокальным объективом и ИК-подсветкой
	1/3 цветная камера высокого разрешения с варифокальным объективом и ИК-подсветкой
	1/3” цветная камера с варифокальным объективом и ИК-подсветкой
	1/3” цветная камера с варифокальным объективом и ИК-подсветкой

	ПЗС-матрица
	Sony Super-Had 
	Sony Ex-View 
	Panasonic D5 
	Panasonic D5
	Sony 

	Разрешение, пикс
	 <NTSC>768 × 494
 <PAL>752 ×582
	<NTSC>510 × 492 
 <PAL>512 ×582 

	Компенсация встречной засветки
	ВКЛ/ВЫКЛ

	Объектив
	варифокальный с автоматической диафрагмой (управляемой по постоянному току) 

	Диоды ИК-подсветки
	Количество, шт
	12

	
	Дальность, м
	10

	Электронный затвор
	ВКЛ/ВЫКЛ

	Сетевая синхронизация
	ВКЛ
	ВКЛ/ВЫКЛ
	ВКЛ

	Автоматическое отслеживание баланса белого
	ВКЛ
	ВКЛ/ВЫКЛ
	ВКЛ

	Синхронизация 
	Внутренняя

	Сканирование 
	2:1 (чересстрочное) 

	Разрешение, ТВЛ
	480
	420

	Сигнал/шум, дБ
	> 48

	Гамма
	0.45

	Минимальная освещенность, лк
	0.5, F 1.4
	0.03, F 1.4
	0.5, F 1.4
	0.92, F 1.4

	Горизонтальная развертка, кГц
	<NTSC> 15.750 

<PAL> 15.625

	Видео выход, В
	1.0, 75 Ом

	Питание, В
	DC 12 / AC 24 / 110 / 220 / 240

	Энергопотребление, Вт
	3.6

	Температура, ℃
	-10…+60

	Электронный затвор, сек
	<NTSC> 1/60-1/100,000
 <PAL>1/50-1/100,000

	Габариты, мм
	127×55×70

	Вес, кг
	0.45

	Доп. одели
	CC-8926DIR 
	CC-28926DIR 
	CC-8726DIR 
	CC-8626DIR 
	CC-8826DIR 




















