Инструкция по эксплуатации трехуровневого механического кодового замка сейфов COMSAFE.
Кодовая комбинация для каждого экземпляра сейфа индивидуальна и указана в заводской инструкции изготовителя, в которой указана также модель сейфа и его заводской номер. Сохраняйте кодовую комбинацию в надёжном, недоступном для посторонних месте, а в случае ее утери обратитесь в сервисную службу. 
1. ОТКРЫВАНИЕ СЕЙФА.
Для открывания сейфа вращайте диск по часовой стрелке, чтобы деление, соответсвующее первому числу кода два раза прошло мимо риски на неподвижной части замка и остановите вращение точно напротив неё в третий раз. 
Вращайте диск против часовой стрелки, чтобы деление, соответствующее второму числу кода один раз прошло мимо риски и остановите вращение точно напротив неё во второй раз.
Вращайте диск по часовой стрелке, чтобы деление, соответствующее третьему числу кода точно совпало с риской один раз и остановите его.
Вставьте ключ в замочную скважину, поверните по часовой стрелке, удерживая в этом положении. Нажмите рукоятку (при ее наличии) вниз и откройте дверцу.
Если при наборе кода была допущена какая либо ошибка, все операции необходимо повторить сначала. Нельзя изменять направление вращения диска в процессе одной операции.
2. ЗАКРЫВАНИЕ СЕЙФА.
Закройте дверцу, установите ручку в горизонтальное положение. Поверните ключ против часовой стрелки и выньте его из замочной скважины.
Поверните диск замка в любую сторону на несколько оборотов.
У некоторых моделей сейфов рукоятка поворачивается автоматически при закрывании дверцы. 

