Домофон ELTIS ЦП100ТМ-12

Система многоабонентная переговорно-замковая (домофон) предназначена для обеспечения санкционированного доступа в подъезды многоквартирных домов или на иные объекты в соответствии с одним признаков: 
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общий цифровой код

· индивидуальный цифровой код

· электронный ключ Touch Memory

· нажатие кнопки абонентского пульта
после разговора с посетителем

Функции:
· коммутация "посетитель-абонент" в соответствии с реальным номером квартиры

· дуплексная связь "посетитель-абонент"

· управление различными типами электромагнитных замков:

· нажатием кнопки абонентского пульта

· набором кода открывания замка (общего или индивидуального)

· электронным ключом Touch Memory

· нажатием кнопки "Выход"
· программирование и управление системой с помощью цифровой клавиатуры

· отображение информации на пятиразрядном знаковом индикаторе

· формирование звуковых сигналов при:

· нажатии на кнопки клавиатуры

· вызове абонента

· открывании электромагнитного замка

· некорректных действиях пользователя

· подсветка клавиатуры в темное время суток 

· работа в режиме одного абонента

· защита от подбора кодов и паролей

· защита от электрошокера

Функции обслуживания: 

· доступ к программированию системы через пароли

· программное регулирование времени открывания замка от 1с до 9с

· программное отключение отдельных абонентов

· сохранение информации в энергонезависимой памяти

· обмен информацией с программатором ELTIS Prog К1 и с ПК при помощи комплекса Элтис БМ-1 (Flash)

· самоконтроль системы при пуске

Разработан АРМ монтажной организации, позволяющий вести базу данных установленных ЦП с записанными в них ключами ТМ (DS1990, DS1996). Перенос информации осуществляется с помощью ключа DS1996 

Краткая техническая спецификация 

	Максимальное количество абонентов 
	200

	Габаритные размеры, мм, не более 
	205х115х30

	Масса, кг, не более 
	0,95

	Температурный диапазон
	(-40...+40)°С

	Относительная влажность 
	до 95%

	Напряжение питания, В
	+16…21 или ~13…15

	Потребляемый от источника питания ток, мА, не более 
	200


 

Монтажная схема подключения домофона ЦП100.
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