EL480 и EL482 
С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ РУЧКИ ДЛЯ ПРОФ. ДВЕРЕЙ

	
	EL480 и EL482
Замки с управлением от ручки

Функции:
- Ручка открывает замок, когда управление включено.
- Можно легко установить функции:
      Нормально закрыт
      Нормально открыт

Модели замков:
EL480 (раздельный шток): 
- Только внешняя ручка электрически управляема
- Внутренняя ручка всегда открывает замок.

EL482 (сквозной шток): 
- Обе ручки электрически управляемы. 
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	EL480 и EL482 
для запасных выходов

Замки всегда можно открыть механически: 
- От ключа или внутренней ручки (EL480)
- От ключа или поворотной кнопки (EL482)

EL480 используется на дверях запасных выходов, где необходим выход от ручки.

Замок всегда защелкивается, когда дверь закрыта.
- Положение защелкивания снимается с положения язычка. 


	Места применения EL480 и EL482
- Бизнес центры
- Общественные здания
- Промышленные помещения
- Госпитали
- Образовательные центры, институты
- Помещения для инвалидов и слабосильных людей (престарелые, дети)
- Частные строения и т.д. 

	Места применения EL480 и EL482
Замки рекомендованы к использованию в:
- Внутренние двери (т.к. работа от ручки)
- Средняя проходимость (для большого срока службы)

Типичные места применения:
- Противопожарные двери (средняя проходимость)
- Средняя проходимость для дверей со СКУД
- Кладовые
- Комнаты тех.обслуживания и т.д.

Замки можно использовать с противопожарными дверьми(EN 1634-1).
Замки нельзя использовать с дверной автоматикой. 


EL480 Установка ручки выхода
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	EL480 и EL482 Установка электрической работы

	Нормально закрыт
	Нормально открыт
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	EL480 и EL482 настраиваемые функции
- Установка сторонности 
- Установка ручки выхода (EL480)
- Установка электрической работы 
- Широкий диапазон напряжений
- Вывод индикации: Ригель защёлкнут/не защёлкнут, ручка в работе 


	EL480 и EL482 
Технические характеристики 

Напряжение: 

12 - 24V DC (-10% +15%) 

Ток потребляемый: 

70mA (24V DC) / 120mA (12V DC) 

Максимальный ток: 

350mA 

Реле: 

0.4A, 30V AC/DC resist. 10W 

Температура: 

-20°C...+60°C 

Выход ригеля: 

14 мм 

Бэксет: 

29 mm, 35 mm 

Шпиндель: 

8 mm 

Цилиндр: 

Скандинавский, финский 

Запорная пластина: 

4613 / 4614 

Кабель: 

EA210 (6m) / EA220 (10m) 
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