7. Гарантийные обязательства. 

Компания «PROTECCA»
гарантирует работу видеокамеры в течение 12 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 20 месяцев от даты производства (см. дату на штампе изготовителя).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;

- пожар, наводнение, стихийные бедствия;

- аварии в сети питания;

- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в полярности питания, монтаж видеокамеры при подсоединенном  разъеме к коммутационной коробке;

- наличие механических повреждений.
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PROTECCA
____________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

Видеокамера PC-615 (3,6 мм).

1. Назначение видеокамеры.

Видеокамера РС-615В предназначена для повышения уровня безопасности и комфорта в  учреждении, квартире или частном доме. Она может работать как в составе  профессионального комплекса видеонаблюдения, так и вместе с бытовым телевизором.

Видеокамера монтируется  на стену, потолок и т.п. Основные особенности - ударопрочное исполнение входного оптического окна и корпуса, герметичность, Возможна установка видеокамер на неохраняемых территориях под открытым небом.

2. Технические характеристики

Механические характеристики. 

Корпус видеокамеры сделан из металла, в качестве оптического окна используется специальное стекло. 

Эксплуатационные характеристики.

Исполнение герметичное.

Ограничение по влажности
 до 98%. 

Температура окружающей среды

при непрерывной работе - 30С...+50(С.

Возможна установка дополнительного обогрева, данная опция расширяет диапазон рабочих температур в пределах -40С...+50(С.

Электронно-оптические параметры.

Нижний порог видимости 0.05 люкс

Электронный затвор 1/50...1/100000

Разрешающая способность 420 ТВ - линий

Отношение  сигнал/шум 45 дБ

Выходной сигнал 1В/75 Ом CCIR

Питание 12В /не более 130 мА

Используемые объективы:

фокусное расстояние, угол обзора:

  3,6 мм-78( (гор.)   55( (верт.).

  2,96 мм-82( (гор.)   58( (верт.);

  4,0 мм-68( (гор.)   48( (верт.);

  6,0 мм-50( (гор.)   38( (верт.);

  8,0 мм -38( (гор.)   29( (верт.);

12,0 мм-25( (гор.)   19( (верт.);
ПРИМЕЧАНИЕ. Искажения изображения по периферийной области экрана (в том числе отсутствие резкости) у видеокамер с фокусным расстоянием 2,45 мм не являются браком.

3. Комплект поставки

1. Видеокамера                                             1 шт.
2. Гермоввод                                                 1 шт.
3. Заглушка                                                    1 шт.

4. Ключ                                                           1 шт.

5. Крепежный комплект                                1 шт.
6. Инструкция




1 шт.

4. Устройство и принцип работы видеокамеры.

Видеокамера формирует видеосигнал на твердотельном приемнике - микросхеме ПЗС в стандарте ССIR. Сигнал может непосредственно выводиться на бытовой ТВ-приемник (вход VIDEO IN), видеомонитор или видеомагнитофон. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника 12В.

5. Установка камеры
Камера закрепляется в том месте, откуда необходимо вести наблюдение. Кабелем видеокамера  соединяется с видеоустройством и источником питания. Гермовод прилагается.
ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена.
6. Правила эксплуатации видеокамеры.

Видеокамера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется выключать камеру при  температуре ниже  - 20(С.

Особые отметки продавца__________________________________
























