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Блоки вызова домофона.

· V - телекамера черно-белого изображения;

· C - телекамера цветного изображения;

· B - объектив “board”.

Выполняемые функции:

· вызов абонента и звуковой контроль сигнала вызова; 

· дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;

· визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;

· подсветка для телекамеры. 
Подключение блока вызова:

4 провода (линия связи с монитором).
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Комплект:

Схема подключения  VEGA-DS201VB(CB)
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