[image: image1.jpg]


Электронный кодовый замок "ПИКАР" предназначен для установки на входные и внутренние двери жилых домов, офисов, гостиниц, складских и [image: image2.png]


производственных помещений. Замок приспособлен для установки на двери любой конструкции.  
Замок с приводом "Гвард".
Принцип действия

Электронный замок "ПИКАР" управляется:

· снаружи помещения дистанционно при внесении электронного ключа в зону действия считывающего устройства; 

· изнутри с помощью кнопки ручного управления, либо также предъявлением электронного ключа.

Зона действия считывающего устройства - от 0 до 10 см. Питание от сети 220В/50Гц. При отключении сети происходит автоматический переход на встроенный резервный аккумулятор, ресурса которого хватает на 7 суток. Аккумулятор постоянно подзаряжается при работе замка от сети и не требует дополнительного обслуживания.

Каждый электронный ключ имеет свой уникальный код. 

Число электронных ключей, разрешенных для каждого замка, от 1 до 200 . Владелец замка может просто и быстро самостоятельно запрограммировать разрешенные для своего замка ключи (стереть и добавить ключи в память замка). Так можно запрограммировать один ключ на открывание нескольких замков (квартиры, офиса, гаража).

К замку можно подключить дополнительное оборудование в целях охраны помещения.

Каждый замок может быть подключен к компьютерной сети системы контроля доступа , которая фиксирует каждый факт и время входа/выхода из помещения.

Замок имеет функцию самоконтроля и звуковую индикацию всех режимов работы.

Особенности

По своим характеристикам замок "ПИКАР" во многом превосходит зарубежные аналоги, а цена его в несколько раз меньше.

Состав и технические характеристики

Блок электроники (контроллер). Микропроцессорный блок, считывающий коды электронных ключей и управляющий электрическим приводом замка и всеми подключенными к нему внешними устройствами. Питание от сети 220В/50Гц и от встроенного аккумулятора 12В/1,2Ач. Потребление электроэнергии при питании от сети 40 мА (по цепи =12В), потребление электроэнергии от аккумулятора 7 мА. Габаритные размеры 200х180х160.

Электронные ключи (PROXIMITY). Электронные ключи формата EM-MARIN или HID выполнены в форме кредитной карточки, брелка или жетона. 
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Герметичные, неразборные, для работы не требуют батарейки. Каждый ключ имеет уникальный код. При утере ключа он стирается из памяти замка. При желании добавить новые ключи владелец приобретает их и самостоятельно программирует в память замка.
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Электрический привод (собственно замок). Для наружных дверей поставляется, как правило, электромеханический привод "Гвард", управляемый электродвигателем, с ходом ригеля 35 мм и усилием на слом 3000 кг. Для внутренних дверей можно использовать электромагнитную врезную защелку или электромагнитный замок, например, замок БЛ-1 или БЛ-2. 
По желанию заказчика может быть поставлен иной привод. Контроллер замка является универсальным для любого электрического привода. 
Считывающее устройство (антенна). Считывающее устройство обычно представляет собой плоскую конструкцию с размерами 150х150 мм, которая закрепляется с наружной стороны дверей или вмонтируется в стену здания. Максимальная дальность, на которой считывается код электронного ключа - 10 см. По желанию Заказчика считывающее устройство может поставляться в другом исполнении, например, встроенным в кнопку дверного звонка или в корпус клавиатуры для набора личного кода.

Дополнительное оборудование

В контроллере замка предусмотрено подключение следующего дополнительного оборудования:

· второе считывающее устройство для открывания замка изнутри по электронной карте и для организации системы контроля доступа;

· клавиатура для ввода личного кода (для помещений с особым режимом доступа, когда для открывания замка предъявление электронного ключа дополняется набором личного кода);

· датчик двери;

· пульт дистанционного управления;

· 3 шлейфа охранных датчиков (с возможностью расширения);

· сирена (исполнительное устройство охранной системы);

· линия связи с компьютером для организации системы контроля доступа;

По желанию Заказчика возможно подключение иного оборудования.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует высокую секретность системы электронного управления замком "ПИКАР" и устанавливает гарантийный срок 1,5 года. 

