Аудиодомофон "Цифрал  CCD-2094.1/P"
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Многоабонентный микропроцессорный аудиодомофон «Цифрал CCD-2094.1/P» предназначен для использования в подъездах жилых многоквартирных домов, промышленных зданиях и крупных офисах. 

Это новый домофон разработанный на базе версии «Цифрал CCD-2094.1», но использующий в качестве ключей бесконтактные proximity карты и брелоки формата Em-Marin.  

Базовый комплект домофона: блок вызова, коммутатор и блок питания.

Блок вызова домофона антивандальный,  предназначен для врезного монтажа на входной двери, имеет подсветку клавиатуры и считыватель proximity внутри металлической панели, может эксплуатироваться  при температурах от  -40°C до +45°C, относительной влажности воздуха 98% при +25°C.

Аудиодомофон «Цифрал CCD-2094.1/P» имеет российский сертификат  соответствия  № РОСС RU.ME01.В03149

ФУНКЦИИ:
        Вызов  абонента  и  осуществление  дуплексной  или симплексной акустической связи с возможностью  дистанционного открывания двери.

        Открывание электромагнитного замка набором цифровых кодовых комбинации: общим кодом и индивидуальным кодом абонента.

        Открывание  с  радиочастотных идентификаторов 125 кГц пассивного типа формата EM-MARIN в виде карт или брелоков “Цифрал RF-1”.

        Тональное звуковое подтверждение: нажатия кнопок клавиатуры, посылки вызова абоненту, открывания дверного электромагнитного замка.

        Отображение на информационном светодиодном дисплее: набираемого номера, сообщений о разговоре, об открывании двери, об ошибках.

        Отображение на информационном светодиодном дисплее номера квартиры при открывании личным идентификатором – proximity-картой или брелоком.

        Звуковое   тональное   подтверждение   в   переговорном устройстве абонента при использовании его личных идентификаторов или наборе его индивидуального  кода.

        Отображение на информационном светодиодном дисплее общего количества записанных в память proximity-карт или брелоков “Цифрал RF-1”. (Емкость памяти до 1500). 

        В  зависимости  от  межэтажного  монтажа  линии  связи (координатный или двухпроводный), работает как с координатными дуплексными или симплексными абонентскими переговорными устройствами, так и с двухпроводными дуплексными абонентскими переговорными устройствами. (Определяется типом используемого коммутатора.) 

        Полный  программный  сервисный  пакет  (в  т.  ч.  запись proximity-карт группами по квартирам, блокировка подачи звукового сигнала вызова к отдельным абонентам, изменение любого индивидуального кода внутри действующих таблиц и др.).

        Возможность подключения  блока  консьержа с обратным вызовом,  до 4-х параллельных блоков вызова, до 3-х параллельных абонентских переговорных устройств на один номер, включение в единую автоматизированную систему ОДС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Максимальное количество абонентов:

- для координатной дуплексной линии связи

- для двухпроводной и координатной симплексной линий связи
	200

100

	Максимальный номер абонента
	999

	Количество знаков общего кода (устанавливается программно)
	от 3 до 5

	Количество знаков индивидуального кода (устанавливается программно)
	от 1 до 4

	Количество таблиц индивидуальных кодов в памяти
	10 000

	Количество индивидуальных кодов в таблице
	200

	Максимальное количество Proximity карт и брелоков в памяти
	1500

	Длительность посылки вызова абоненту (устанавливается программно)
	до 40 сек.

	Длительность разговора с абонентом (устанавливается программно)
	до 90 сек.

	Длительность удержания электромагнитного замка в открытом состоянии
	от 1 до 9 сек.

	Максимальное сопротивление линии связи абонента не более
	30 Ом

	Напряжение питания
	~15 В

	Потребляемая мощность, не более
	10 Вт

	Диапазон рабочих температур
	- 40…+45 °C

	Максимальная влажность при температуре +25°C
	98%

	Габаритные размеры
	200x122x49  мм

	Масса
	1,14 кг


