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1/3” цветная камера
ПЗС- матрица Panasonic: CC-8706S
ПЗС- матрица Sony: CC-18806S
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Инструкция по

пользованию.
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Перед началом работы внимательно изучите данное руководство.
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Для предотвращения возникновения пожара, не устанавливайте
устройство в среде с большой влажностью.
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 Этот символ означает наличие неизолированного

опасного напряжения в приборе, которое может нанести

                     поражение эл.током
.


 Этот символ обозначает важный раздел в инструкции,
на который необходимо обратить внимание. 
· Обращайтесь с камерой аккуратно. 

· Будьте осторожны при эксплуатации и установке камеры. Не бросайте камеру и не подвергайте ее сильному вибровоздействию. Для монтажа используйте качественные крепежные и установочные аксессуары. 
· Не обращайте объектив камеры на солнце. Изображение с камеры может быть искажено, когда камера работает в неприемлемых условиях освещенности. Яркий свет (например, от солнца) непосредственно влияет на качество изображения. Не нацеливайте камеру на солнце или другие источники яркого света.

· Чистка

Не касайтесь руками элементов ПЗС-матрицы камеры. Используйте
специальные чистящие салфетки для чистки объектива и
ПЗС-матрицы видеокамеры.

Данное оборудование может производить высокочастотное излучение; если оно неправильно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, это может явиться причиной наведения помех на радиотехнические средства связи. Оборудование было испытано и признано отвечающим требованиям, предъявляемым к вычислительным устройствам класса А в соответствии с подразделом J раздела 15 Правил Федеральной комиссия связи, которые разработаны для обеспечения защиты от радиочастотных помех при эксплуатации в промышленных условиях. Данное оборудование было испытано и признано отвечающим требованиям, предъявляемым к стандартам безопасности устройств класса А.
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1/3” цветная видеокамера является частью системы видеонаблюдения.
: 

· CC-8706S: с ПЗС-матрицей и комплектующими Panasonic  

· CC-18806S: с ПЗС-матрицей и комплектующими SONY
· Электронная диафрагма и автоматический электронный затвор. 

· АРУ (автоматическая регулировка усиления)
· Поддерживает C и CS крепления объектива. 

· Аксессуары: 

Упаковка содержит: 
                   1 x Камера
1 x Инструкция
1 x C/CS переходное кольцо
1 x Переходник для подключения  
    разъема автодиафрагмы
1 x Регулировочный инструмент





A. Переходное кольцо для объективов с креплением С-типа
B. Регулировочное кольцо
Для регулировки фокусного расстояния ослабьте фиксирующий винт  и произведите корректировку.

C. Фиксирующий винт
D. Резьбовое отверстие для крепления на кронштейн (1/4"-20) (снизу)

E. Резьбовое отверстие для крепления на кронштейн (1/4"-20) (сверху)

F. Разъём управления автодиафрагмой (Mini jack)

G. Видео-выход (BNC)

H. Индикатор наличия эл.питания
1. Питание:

l1: Постоянный ток +12В (не допускайте переполюсовки!). 

l2: Переменный ток 24В.

l3: Переменный ток 110В, 220В, 240В (пожалуйста следите за индикатором)

J. Video/DC - управление автодиафрагмой.
K. Для DC-drive объективов – регулятор уровня.
L. Аудио выход – только для моделей с аудиоканалом (RCA Jack).

M. Микрофон – только для моделей с аудиоканалом.

N. Функциональные переключатели.
AWB  OFF  BLC AES

  ATW  AGC  OFF  OFF
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AES                AI
            OFF                BLC

            ATW                HOLD
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1. Удалите заглушку с передней части объектива
2. Если вы используете объектив с С-типом крепления, то вкрутите объектив прямо в камеру. 

3. Если вы используете объектив с CS-типом крепления, удалите предварительно кольцо- переходник.
4. При использовании объектива с постоянной диафрагмой, установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «ON»(«вкл»).
5. При использовании объектива с ручной настройкой диафрагмы, установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «ON»(«вкл»). 

6. При использовании объектива с управлением авто диафрагмой по постоянному току (DC drive), установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «OFF»(«выкл»). 


1.Управление по видеосигналу 

Установите переключатель в положение “Video”. 


	
	Контакт
	Назначение
	Цвет провода

	
	1.
	Питание +12В DC
	Красный

	
	2.
	Видео 
	Белый

	
	3.
	-
	

	
	4.
	Земля (общий)
	Черный


2.Управление по постоянному току
Установите переключатель в положение “DC”. 


	
	Контакт
	Назначение

	
	1.
	Damping -

	
	2.
	Damping +

	
	3.
	Driving +

	
	4.
	Driving - 


· Для правильности подключения, обратитесь к инструкции объектива.

.
	
1. Не подключайте камеру к источнику питания в процессе инсталляции/монтажа 

2. Правильно выбирайте источник питания камеры. 

3. Подключите выход камеры к видео кабелю.

Используйте 75-омный коаксиальный кабель (RG-59/U, RG-6/U, RG-11/U). 

Всегда устанавливайте переключатель полного сопротивления на последнем мониторе в положение 75Ом, и в положение HIGH на промежуточном мониторе


4. Таблица расчета длины видео кабеля.
Тип кабеля

RG-59 / U

(3C-2V)

RG-6 / U

(5C-2V)

RG-11 / U

(7C-2V)

Максимально возможная длина

100м

200м

250м





	Проблема
	Что проверить

	- Нет изображения на мониторе
	Включено ли питание? 

Правильно ли подключены кабели? 

Удалена ли заглушка с объектива камеры? 

Достаточное ли освещение? 

Настроен ли должным образом монитор?

	- Изображение замутненное
	Не загрязнен ли объектив? 

Произведена ли фокусировка объектива? 


Примечание: Если пыль будет оседать на поверхность линзы объектива, качество изображения будет ухудшаться.

Для чистки линзы используйте мягкую ткань или специальную чистящую салфетку.

	Наименование
	CC-8706S
	CC-18806S

	Описание
	1/3” цветная камера с элементами  Panasonic 
	1/3” цветная камера с элементами  SONY

	ПЗС-матрица
	1/3” Panasonic D5
	1/3” Sony SS-11 

	Разрешение, пикс
	＜NTSC＞512×492
＜PAL＞512×582

	Электронный затвор
	ВКЛ/ВЫКЛ

	АРУ
	ВКЛ/ВЫКЛ

	Синхронизация
	Внутренняя

	Система сканирования
	2:1 (чересстрочный)

	Разрешение, ТВЛ
	550 
	420

	Сигнал/шум, дБ
	> 48

	Гамма
	0.45

	Минимальная освещенность, лк
	0.5, F/1.4
	0.5, F/1.4

	Горизонтальная развертка, кГц
	＜NTSC＞15.734

＜EIA＞15.625

	Вертикальная развертка, кГц
	60 (50)

	Видеовыход, В
	1.0В, 75 Ом

	Питание, В
	DC 12, AC 24/ 220

	Потребляемая мощность, Вт
	3.6

	Температура, ℃
	-10..+60

	Тип крепления объектива
	C/CS

	Электронный затвор, сек
	＜NTSC＞1/60-1/100,000
＜PAL＞1/50-1/100,000

	Габариты, мм
	117×57×57

	Вес, кг
	0.9 <с AC питанием>

0.6< с DC питанием>

	Доп. модели
	CC-8706SDN – День/Ночь
	CC-18806SDN – День/Ночь


＊Технические характеристики могут изменяться без предварительно уведомления.
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Ремонт может производить только квалифицированный специалист
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Внимание


Для предотвращения поражения эл. током 


не вскрывайте устройство самостоятельно.
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