Аудиодомофон "Цифрал  CCD-2094M/T"
Многоабонентный микропроцессорный аудиодомофон «Цифрал CCD-2094M/T» предназначен для использования в системах контроля и ограничения доступа в подъездах жилых многоквартирных домов, промышленных зданиях и офисах. В базовый комплект аудиодомофона входит блок вызова со встроенным считывателем для ключей "Touch Memory", микропроцессорный коммутатор и блок питания.

Блок вызова аудиодомофона "Цифрал CCD-2094M/T" выполнен из металлического корпуса, надежно защищённого от механических воздействий (антивандальное исполнение), в современном дизайне, для врезного (в базовой комплектации) или накладного монтажа на входной двери. Имеет подсветку клавиатуры и считывателя ключей "Touch Memory".

ФУНКЦИИ:
· Вызов абонента и осуществление дуплексной аккустической связи с возможностью дистанционного открывания электромагнитного замка. 

· Вызов абонента происходит по истечению некоторого времени без нажатия служебных кнопок клавиатуры. 

· Открывание электромагнитного замка набором цифровых кодовых комбинации: общим кодом и индивидуальным кодом абонента (длинна кода программно редактируется). 

· Открывание с помощью ключей "Touch Memory Cyfral"(DC-2000) и "Touch Memory Dallas"(DS1990A) при использовании электромагнитного замка ML-Цифрал/TC. 

· Многотональное звуковое подтверждение: нажатия кнопок клавиатуры, посылки вызова абоненту, открывания дверного электромагнитного замка. 

· Отображение на информационном светодиодном дисплее: набираемого номера, сообщений о разговоре; об открывании двери; об ошибках . 

· Звуковое тональное подтверждение в переговорном устройстве абонента при наборе его индивидуального кода. 

· Работает с координатными дуплексными абонентскими переговорными устройствами. 

· Полный программный сервисный пакет (в т. ч. изменение любого индивидуального кода внутри действующих таблиц). 

· Возможность включения в единую автоматизированную систему ОДС. 

· Возможность установки в корпус видеокамеры pin hole 32x32.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Максимальное количество абонентов
	100

	Максимальный номер абонента
	999

	Количество знаков общего кода
	4

	Количество знаков индивидуального кода
	от 1 до 4

	Количество таблиц индивидуальных кодов в памяти
	10 000

	Количество индивидуальных кодов в таблице
	100

	Длительность посылки вызова абоненту
	до 40 сек.

	Длительность разговора с абонентом
	до 90 сек.

	Длительность удержания электрозамка в открытом состоянии
	от 1 до 9 сек.

	Максимальное сопротивление линии связи абонента, не более
	30 Ом

	Напряжение питания
	~15 В

	Потребляемая мощность, не более
	10 Вт

	Диапазон рабочих температур
	- 40…+45 °C

	Максимальная влажность при температуре +25°C
	98%

	Габаритные размеры
	95x170x40

	Масса
	0,95 кг


