Вскрытие и ремонт всех видов сейфов.
Открытие автомобилей, квартир и гаражей.
Но только, если они ВАШИ!

Тел. (3912)239-444; сот. 96-18-06
email: LOSEV@S-L-K.INFO 
сайт: http://S-L-K.INFO



ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации сейфа «JUWEL» с кодовым электронным замком

* Перед эксплуатацией сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

Хранить и устанавливать сейф рекомендуется в помещении с комнатной температурой и от​носительной влажностью не более 80%.

На вашем сейфе установлен в зависимости от комплектации: А) электронный кодовый и аварийный механический замок или Б) электронный кодовый замок. Код электронного зам​ка программируется от 3 до 8 цифр. Всего возможно набрать 111111000 таких комбинаций.
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А). Для сейфов имеющих ключ аварийного открывания

1)  Откройте дверь ключами аврийного открывания сейфа.

2)  Вставте 4 батарейки размер АА 1,5 V, соблюдая полярность, после этого замок готов к работе.

3)  Закройте сейф ключом, выньте ключ.

ВНИМАНИЕ!!! Ни когда не оставляйте в сейфе ключи аварийного От​крывания.

Б). Для сейфов не имеющих ключ аварийного открывания. 1) Откройте дверь и вставте 4 батарейки размер АА 1,5 V соблюдая по лярность, после этого замок готов к работе.

1. Как открыть сейф?

1.1.Нажмитие кнопку С.

1.2.Наберите код, на который закрыт сейф (начальная установка 0000) 
1.3.Нажмите кнопку Е, вы услышите продолжительный сигнал и сейф откроется.
*Пауза между нажатием кнопок не должна превышать 5 сек., иначе про​цедуру открывания придется повторить сначала. После открывания загорится сигнал ОК.

2.  Как закрыть сейф?

2.1.  Закройте дверцу сейфа;

2.2.  Нажмите кнопку Е, сейф закроется, Вы услышите продолжительный сигнал и загорит​ся сигнал ОК.

3.  Как сменить шифр замка?

Операции выполняйте при открытой дверце сейфа.

3.1.  Откройте сейф (пункт 1). Сигнал ОК горит в течение 6 секунд.

3.2.  Пока горит сикнал ОК, нажмите кнопку С и держите нажатой до тех пор, пока не заго​рится сигнал CHANGE.

3.3.  Наберите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите кнопку Е.

3.4.  Еще раз наберите новый код и нажмите кнопку Е - загорится сигнал ОК.

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при открытой дверце сейфа — «закройте» и «откройте» кодовый замок не менее двух раз.

Работа элементов питания рассчитана примерно на 1 год пользования сейфом. Если при ра​боте сейфа загорелся сигнал BATTERY, то необходимо заменить элементы питания. Если по какой-то причине емкость батареек упала настолько, что сейф не открывается, не​обходимо сменить элементы питания. Вы должны подключить внешний разъем между ин​дикаторами ОК и ERROR красным проводом в сторону индикатора ERROR. Внешним ис​точником питания может служить батарейка типа «Крона» 9V. Подсоедините батарейку к внешнему разъему и откройте сейф (пункт 1).

ВНИМАНИЕ!!! В случае трехкратного набора неправильного кода замок заблокируется на 8

минут. При этом каждые 6 секунд будет загораться сигнал ERROR.

После 8 минутной паузы Вы услышите продолжительный сигнал, индикатор

ERROR погаснет - сейф вернется в рабочее состояние.
