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Цифрал CCD-2094.1 

Многоабонентный блок вызова
Микропроцессорный блок вызова предназначен 
для использования в составе домофонных систем 
«Цифрал» и установки в подъездах жилых 
многоквартирных домов, крупных офисов и промышленных предприятий.
Блок вызова изготовлен на базе антивандальной литой металлической панели, покрытой стойкой полимерной краской. Использование микропроцессоров позволило увеличить надежность и функциональные возможности блока вызова. 

Блок имеет встроенный считыватель ключей и собственный  контроллер для их обработки.
Вызов абонента осуществляется набором соответствующего номера на 12-ти кнопочной клавиатуре с подтверждением на информационном табло. 
Базовый комплект домофона состоит из блока вызова и коммутатора. 

  Функции 

- Аудиосвязь с абонентом.
- Возможность работы с координатными абонентскими переговорными устройствами.
- Программируемое отключение/включение абонента к линии связи.
- Открывание дверного замка с помощью цифровых ключей.
- Звуковое подтверждение посылки вызова абоненту и открывания дверного замка.
- Регулирование громкости вызывного сигнала и чувствительности микрофона.
- Информационное табло, показывающее номер вызываемого абонента и служащее для программирования. 
Характеристики 

Количество абонентов: 200 (при использовании 2-х коммутаторов)
Количество ключей: 1500
Длительность удержания замка в открытом состоянии: 1…8 сек.
Длительность сигнала вызова: 40 сек.
Длительность разговора: 90 сек.
Электропитание: ~15 В.
Потребляемая мощность не более: 5 Вт.
Диапазон рабочих температур: -40...+50°С
Способ монтажа: врезной. 
