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Краткое описание:
Электромеханический замок: накладной, ригель управляется подачей напряжения и ключом, снаружи открывается ключом, изнутри - ручкой; -40...+60°С, 12 В DC, 140x92x30 мм 

Производитель: Рoccия 

Описание Полис 11 А

Накладные электромеханические дверные замки Полис 11 А предназначены для ограничения доступа в жилые и служебные помещения.
Используемый в них механизм автоматического закрывания обеспечивает надежное запирание дверей за счет применения засовов без скосов и возможности их фиксации в закрытом состоянии практически независимо от величины зазора между замком и запорной планкой.

Система взвода замков, включающая поворотный кулачок, обеспечивает минимальное и постоянное усилие взвода, что позволяет использовать дверные замки Полис 11 А совместно с дверными доводчиками.

Универсальность замка обеспечивается возможностью перестановки [переворота] взводного кулачка. Благодаря этому электромеханические дверные замки Полис 11 А могут быть установлены на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу.

Функциональные параметры Полис 11 А

· Вандалозащищенный металлический корпус 

· Ригель управляется подачей напряжения и ключом 

· Снаружи открывается ключом, изнутри - поворотом ручки 

· Надежное запирание двери обеспечивается мощными цилиндрическими засовами диаметром 18 мм 

· Постоянное усилие взвода защёлки для удобства эксплуатации 

· Для установки на двери различной толщины предусмотрены 3 положения крепления цилиндрового механизма 

· Не нуждается в специальном техническом обслуживании и дополнительной смазке 

· 3 ключа входят в комплект поставки 

· Возможен вариант с блокировкой от закрывания - режим "свободный проход" [ указывается при оформлении заказа ] 

· 1 год гарантии от производителя

Технические параметры Полис 11 А

	Тип устpойствa: 
	Электромеханический замок

	Спoсоб устaновки: 
	накладной, на двери,
открывающиеся внутрь/наружу

	Диaмeтp зacовов: 
	18 мм

	Выдвижeниe зacовов: 
	17 мм

	Элeктpопитaниe: 
	12 В DC

	Энepгопoтpeблeниe: 
	0,6 А

	Paзмepы [ШxВxГ]: 
	140x92x30 мм

	Цвeт коpпусa: 
	Черный, серый, серый гранит,
бронзовая чернь
[ указывается при оформлении заказа ]

	Тeмпepaтуpный диaпaзон: 
	-40 ... +60 °С

	Bec: 
	1,4 кг

	Koмплeкт пoстaвки: 
	Полис 11 А, запорная планка, накладка, 3 ключа, инструкция

	Cepтификaт: 
	Обязательной сертификации не подлежит


