Germikom P- 50

	


Технические характеристики  

	Параметр
	Значение

	Конструкция
	Накладная

	Подключение к монитору
	4-х проводное

	Разрешение видеомодуля
	400 твл

	Чувствительность видеомодуля
	1 лк

	Угол обзора по диагонали
	85º

	Аудиоканал
	Аудиопроцессор Motorola

	Выходная мощность динамика
	0,6 Вт

	Разборчивость речи
	ГОСТ 16600-72, не хуже 2-го класса

	Максимальная длина линии до монитора
	100 м, видео по коаксиальному кабелю, сечение проводов не менее 0,75 мм

	Температурный диапазон
	от -45º до +50º

	Класс защиты корпуса
	IP 43

	Питание
	от монитора


Особенности  

Видеодомофон с вызывной панелью предоставляет возможность не только вести переговоры с посетителем, но и видеть его на экране монитора. Визуальный контроль за происходящим перед входной дверью должен осуществляться не только днем, но и ночью. Вызывная панель Germikom P-50, оснащенная скрытой камерой видеонаблюдения и инфракрасной подсветкой, позволяет наблюдать за пространством при любом уровне освещенности. Встроенное мощное реле коммутации позволяет управлять различными запорными устройствами. Как правило, заказчик старается приобрести вызывную панель, которая будет идеально вписываться в фасад здания. Панель Germikom P-50 имеет изящный современный дизайн, а ее накладная конструкция позволяет произвести установку без дополнительной сложной подготовки. Видеодомофон с вызывной панелью P-50 обладает достаточно громким звуком, а значит подходит для монтажа как внутри помещения, так и на улице. Специализированный чип Motorola гибко регулирует усиление микрофона и динамика видеопанели Germikom P-50 в зависимости от окружающей обстановки .

Линейка представлена в трёхцветном исполнении: серебро, чёрный, бронза.

Конструкция  
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	1. Крепёжное отверстие. 

2. Динамик. 

3. ИК-подсветка. 

4. Скрытая камера. 

5. Кнопка вызова. 

6. Микрофон. 


Рекомендации по подключению  
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Для соединения видеомонитора с вызывной панелью используется 4-х жильный кабель.

Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм2.

При длине кабеля 100 м, использовать провода сечением не менее 0,75 мм2, для передачи видео использовать только коаксиальный кабель.

Провод «видео» должен быть экранирован.

При длине кабельной линии более 10 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель.

Установка и соединение  

Схема установки
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Убедитесь в работоспособности системы, подключив вызывную панель для домофона и монитор к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте наличия линий электропитания в радиусе 0,5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините видеопанель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы. Закрепите видеопанель в соответствие с данным руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.
Внимание! Подсоединения проводить при отключённом от питающей сети оборудовании.


Схема соединения
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Цветовая раскладка проводов  

Соответствие цветовой раскладки проводов
выходного кабеля панели
входным контактам монитора
	Commax DVP-4HP
	Commax DVP-4MT (4 ME)
	Kocom KVM-604
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Рекомендации по эксплуатации  

Для нормальной работы домофона с вызывной панелью Germikom 50 – внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

При нарушении нормальной работы панели отключите её от сети и свяжитесь с производителем, либо с дилером.

Не устанавливайте видеопанель в местах, которые не соответствуют рабочему температурному режиму : ниже -45°С и выше +50°С.

Запрещается эксплуатировать вызывную панель при параметрах, превышающих максимально-допустимые значения, указанные в руководстве по эксплуатации.

Условия хранения  

Хранение вызывной панели  осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Температура окружающего воздуха от -45°C до +50°C; относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 25°C.

Условия транспортировки  

Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных изделий друг относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения коробок.

Температура окружающей среды при транспортировке от – 60°C до +70°C при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25°C. 

Гарантийные обязательства  

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 3 лет с момента продажи (установки), но не более 3,5 лет с даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях: 

· механическое, термическое, химическое повреждения корпуса; 

· электрический пробой входных/выходных каскадов; 

· аварии в питающих сетях. 

Комплектация  

	Накладная вызывная панель
	
	1 шт.
	
	
Внимание!
Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

	Руководство по эксплуатации
	
	1 шт.
	
	

	Шуруп
	
	2 шт.
	
	

	Дюбель
	
	2 шт.
	
	

	Комплект заглушек
	
	2 шт.
	
	


