Кодовая панель Альфа/Прима

Руководство пользователя

Кодовая панель Альфа/Прима (далее панель) представляет собой интеллектуальную систему ограничения доступа для широкого спектра применений.

Панель реализована на основе программируемого микроконтроллера производства Microchip, что позволяет создать многофункциональную систему с минимальным числом компонентов, обладающую высокой надежностью и небольшой стоимостью.

Конструктивно панель выполнена в металлическом корпусе со встроенной клавиатурой.

Панель может управлять следующими типами замков:

· электромагнитный замок, работающий от источника постоянного тока напряжением 12В при потребляемом токе не более 4 ампер (управляется полевым транзистором, питается от того же источника что и панель)

·  электромеханический замок (защелка), работающий от источника постоянного или переменного тока напряжением не более 36В при потребляемом токе не более 10 ампер (управляется реле, возможно, потребуется отдельный источник питания)

1. Назначение изделия

Основное назначение панели – ограничение доступа в помещение.

В качестве ключей доступа используются электронные ключи TouchMemory производства фирмы Dallas Semiconductor DS1990a и другие, поддерживающие команду Read ROM (0x33) и коды, набираемые на клавиатуре. Также возможно использование считывателя proxy-карт с интерфейсом TouchMemory.

2. Технические характеристики

Тип ключей




DS1990a, коды, proxy-карты

Количество ключей доступа (1)


500 (250 кодов + 250 DS1990/proxy-карт)

Количество ключей охраны (1)


10 (5 кодов +5 DS1990/proxy-карт)

Мастер-ключ (2)




1 (только код)

Всего ключей




511

Выходов управления исполнительными

устройствами




2

Выход 1:

Предназначен для управления электромагнитным замком с питанием постоянным током напряжением 12В и потребляемым током не более 4 ампер. Содержит схему размагничивания исполнительного устройства, позволяющую устранить эффект «залипания». Длительность открытия замка программируется от 0.5 до 99 секунд.

Выход 2:

Представляет собой нормально разомкнутые контакты мощного реле, может использоваться для управления исполнительными устройствами, работающими на переменном либо постоянном токе. Время срабатывания равно времени срабатывания выхода 1.

Вход считывателя Touch Memory:

Защита от внешних воздействий и статического электричества. Длина кабеля до 50 метров (ограничена характеристиками кабеля и уровнем внешних помех и наводок).

Клавиатура для набора кодов:

Вандалозащищенная, встроена в корпус устройства.  Усилие срабатывания – около 0.5кг.

Световая индикация режимов:

Два светодиода (красный + зеленый)

Звуковая индикация режимов:

Встроенный пьезоизлучатель

Источник питания:

Внешний стабилизированный источник питания постоянного тока 12-16В (3)
Примечания:

(1)
Ключи доступа и охраны программируются  и удаляются непосредственно пользователем, см. разд. «Программирование», «Виды ключей».

(2)
Мастер-код изменяется пользователем. Мастер-код обеспечивает только доступ в режим программирования, и не может быть использован как ключ доступа.

(3) При выборе источника питания следует учитывать следующее:

· Номинальное напряжение питания панели – 12В

· Потребляемый панелью ток составляет сумму токов потребления собственно  панели (не более 100мА) и тока потребления замка (при использовании электромагнитного замка либо при питании исполнительного устройства, управляемого реле от того же источника питания).

· Снижение напряжения питания относительно номинала (12В для большинства электромагнитных замков) ведет к уменьшению усилия удержания замка.

· Превышение номинального напряжения питания замка ведет к повышению потребляемого тока и может вызвать перегрев обмотки замка.

3. Виды ключей

Здесь и далее под термином «Ключ» понимается идентификатор для управления панелью. Это может быть электронный ключ DS1990 либо код, набранный на клавиатуре – действие ключа от этого не зависит.

Существует 4 вида ключей, отличающихся выполняемыми ими функциями:

· Ключ доступа - обеспечивает открытие замка в режиме обычного доступа – до 500 ключей

· Ключ охраны – обеспечивает установку/снятие режима охраны. Не является ключом доступа (не открывает замок) –  до 10 ключей

· Привилегированный ключ – программируется как ключ охраны и ключ доступа одновременно. По функциям аналогичен ключу доступа. Может быть использован для снятия режима охраны. - до 10 ключей (*)
· Мастер-ключ –  позволяет включить режим программирования/системного программирования. При изготовлении  или очистке памяти устанавливается код 00000000 (восемь нулей). Существует только в виде кода. Использование в качестве мастер-ключа DS1990 или Proxy-карты невозможно. Изменяется пользователем.

*Примечание:

Максимальное количество привилегированных ключей равно количеству ключей охраны. Однако при использовании максимального количества привилегированных ключей (10) включение режима охраны станет возможным только из режима программирования.

4. Описание работы панели

4.1 Ввод кодов

Для ввода кода необходимо набрать код на клавиатуре и нажать кнопку [#]. Кнопка [*] служит для сброса в случае ошибки при наборе кода. Нажатие каждой кнопки кроме [*] сопровождается коротким звуковым сигналом. После нажатия первой кнопки загорается красный светодиод, показывая состояние набора кода. В случае отсутствия нажатий кнопок в течение 5 секунд – набранный код сбрасывается автоматически, красный светодиод гаснет. Коды могут состоять только из цифр. Минимальная длина кода – 1 цифра, максимальная – 8 цифр. 

4.2 Режимы работы

Панель может находиться в следующих режимах:

· Режим обычного доступа (основной режим)

· Режим «Триггер»

· Режим ограниченного доступа (режим охраны)

· Режим программирования

· Режим системного программирования

4.2.1 Режим обычного доступа (основной режим)

При включении питания панель выдерживает паузу приблизительно в 5 секунд (необходимо для корректной работы с некоторыми типами считывателей proxy-карт). После этого, если перед выключением не был установлен режим охраны либо режим «Триггер», панель переходит в основной режим. При этом дверь закрыта, светодиоды выключены. Касание считывающего устройства ключом доступа, находящимся в памяти панели, привилегированным ключом, ввод кода доступа либо привилегированного кода с клавиатуры приведет к открыванию замка на время, установленное в режиме системного программирования. При этом выдается один звуковой сигнал длительностью 0.5 сек., зеленый светодиод непрерывно светится в течение всего времени открытия замка. Аналогично замок открывается нажатием кнопки выхода. По истечении времени открытия двери панель возвращается в основной режим, замок закрывается. Одновременно с окончанием времени выдержки, если оно было установлено более 0,5 сек, выдается один короткий звуковой сигнал.

Касание считывающего устройства ключом охраны либо ввод кода охраны приводит к включению режима охраны. При касании считывающего устройства ключом либо вводе кода, отсутствующего в памяти панели – звучит длинный звуковой сигнал, замок не открывается.

4.2.2 Режим «Триггер»

Режим «Триггер» является частным случаем режима обычного доступа, с той разницей, что в этом режиме не существует времени открывания замка. При каждом нажатии кнопки выхода, касании контактного устройства ключом, по которому разрешен доступ, либо вводе кода доступа с клавиатуры происходит изменение состояния замка на противоположное. Состояние режима «Триггер» сохраняется в памяти контроллера, поэтому после выключения и последующего включения питания замок останется в том состоянии, в котором он был до выключения питания. При открытом замке зеленый светодиод включен, при закрытом – выключен.

4.2.3 Режим охраны

Состояние охраны сохраняется в памяти панели, поэтому выключение питания не сбрасывает режим охраны. В режиме охраны блокируются все ключи доступа и кнопка выхода. При касании считывающего устройства ключом доступа какая-либо реакция панели отсутствует. При нажатии кнопки выхода либо вводе кода доступа звучит длинный звуковой сигнал, замок не открывается. Открывание замка возможно только после снятия режима охраны. Включение режима охраны возможно в основном режиме при помощи ключа охраны либо из режима программирования. При включении режима охраны панель издает короткий + длинный звуковой сигнал, красный светодиод непрерывно светится. Если был включен режим «Триггер» и замок был открыт, то в момент включения режима охраны он закроется. При последующем снятии режима охраны замок останется в закрытом состоянии.

 Возврат из режима охраны в основной режим возможен при помощи:

· ключа охраны

· мастер - ключа

· привилегированного ключа

При касании одним из этих ключей считывающего устройства либо вводе кода звучат 2 коротких + 1 длинный звуковой сигнал, красный светодиод гаснет, панель переходит в основной режим.

Внимание! 
Открыть замок с помощью ключа охраны невозможно! Ключ охраны используется только для включения/выключения режима охраны.

4.2.4 Режим программирования

В режиме программирования доступны такие функции как запись в память панели новых ключей (ключей доступа, ключей охраны и привилегированных ключей), удаление ключей из памяти панели, включение режима охраны, открытие замка, переход в режим системного программирования.

Все режимы программирования включаются при помощи мастер – кода.  В случае утраты мастер – кода программирование возможно только после полной очистки памяти панели. В любом режиме программирования отсутствие внешних воздействий (ключ в считывающем устройстве, ввод кода) в течение 30-50сек приведет к выходу в основной режим.

Для входа в режим программирования необходимо ввести с клавиатуры Мастер-код. Контроллер перейдет в режим программирования (оба светодиода включены, 4 коротких звуковых сигнала).

Дальнейшее управление панелью осуществляется с клавиатуры. Доступны следующие функции:

[1][#] -  запись ключа/кода доступа (1 длинный звуковой сигнал)

Для записи ключа доступа коснитесь записываемым ключом считывающего устройства. Для записи кода доступа введите код с клавиатуры.

Короткий звуковой сигнал свидетельствует об успешной записи в память, длинный – об ошибке записи. Ошибка записи возможна при попытке записи уже имеющегося в памяти ключа/кода.

Для записи следующего ключа повторите процедуру.

5 коротких звуковых сигналов индицируют что вся память ключей доступа заполнена, добавление ключей доступа возможно только после удаления всех или части ранее записанных ключей доступа. Ключи и коды доступа записываются в разные области памяти, поэтому переполнение памяти кодов не означает переполнение памяти ключей и наоборот.

Нажатие кнопки [#] приводит к возврату в режим программирования. 

[2][#] - запись ключа/кода охраны (2 длинных звуковых сигнала).

Для записи ключа охраны коснитесь записываемым ключом считывающего устройства.  Для записи кода охраны введите код с клавиатуры.

Короткий звуковой сигнал свидетельствует об успешной записи в память, длинный – об ошибке записи. Ошибка записи возможна при попытке записи уже имеющегося в памяти ключа/кода. 

Для записи следующего ключа повторите процедуру.

5 коротких звуковых сигналов индицируют что вся память ключей охраны заполнена, добавление ключей охраны возможно только после удаления всех или части ранее записанных ключей охраны.

Нажатие кнопки [#] приводит к возврату в режим программирования. 

[3][#] -  удаление ключей (3 длинных звуковых сигнала).

Для удаления ключа из памяти панели коснитесь удаляемым ключом контактного устройства. Для удаления кода введите удаляемый код с клавиатуры. При успешном удалении ключа из памяти звучит короткий + длинный звуковой сигнал, при ошибке (попытке удалить ключ, которого нет в памяти) – длинный сигнал.

Для удаления привилегированного ключа процедуру удаления ключа следует повторить два раза – в первый раз ключ удаляется из памяти ключей доступа и становится ключом охраны, во второй раз ключ полностью удаляется из памяти панели.

Нажатие кнопки [#] приводит к возврату в режим программирования. 

[4][#] – Открытие замка на время, установленное в режиме системного программирования и возврат в основной режим

[5][#] – Выход из режима программирования и включение режима охраны

[6][#] – Переход в режим системного программирования (5 коротких звуковых сигналов)

[#] – Возврат в основной режим 

4.2.5 Режим системного программирования

Для входа в режим системного программирования необходимо:

· Войти в режим программирования

· Набрать на клавиатуре [6][#]
В режиме системного программирования доступны следующие функции:

[1][1][#] - Включение режима «Триггер» (2 длинных звуковых сигнала).

[1][0][#] - Выключение режима «Триггер» (1 длинный звуковой сигнал)

[2][#] программирование времени открывания замка(2 коротких + 1 длинный звуковой сигнал)

После входа в режим программирования времени открывания замка нужно набрать на клавиатуре требуемое время в секундах и нажать [#]
Допустимые значения – от 1 до 99 секунд. При вводе значения 0 – время открывания будет равно 0,5 секунды.

После ввода времени открывания замка панель выдаст 3 коротких звуковых сигнала и останется в режиме программирования времени открывания замка.

[#] – Возврат в режим системного программирования

[3] [номер банка] [#] Восстановление информации о ключах

[4] [номер банка] [#] Сохранение информации о ключах

[5][#] Изменение Мастер-кода (3 коротких сигнала)

Для изменения Мастер-кода нужно набрать на клавиатуре новый Мастер-код, нажать [#] (3 коротких сигнала), после чего повторно набрать новый Мастер-код и нажать [#]. В случае успешной записи нового Мастер-кода панель выдаст 4 коротких сигнала и перезапустится с выходом в основной режим.

В случае несовпадения нового кода при первом и втором вводе панель выдаст длинный звуковой сигнал и вернется в режим системного программирования.

[#] – Возврат в режим системного программирования

[6][#] полная очистка памяти панели (3 длинных сигнала).

Для очистки памяти панели нужно ввести с клавиатуры Мастер-код. При правильном вводе Мастер-кода панель выдаст короткий + длинный звуковой сигнал, произведет очистку памяти и перезапустится с выходом в основной режим. При неправильном вводе Мастер-кода панель вернется в основной режим. 

После очистки памяти будет установлен заводской  Мастер-код  - 00000000 (8 нулей).

[#] – Возврат в режим системного программирования

[#] – Возврат в режим программирования

4.3 Аварийная очистка памяти панели

Процедура аварийной очистки памяти панели аналогично процедуре обычной очистки памяти удаляет из памяти панели все ключи/коды и устанавливает заводской Мастер-код. Однако в отличие от обычной очистки памяти эта процедура не требует ввода Мастер-кода и может быть использована в случае утраты Мастер-кода. Для аварийной очистки памяти панели необходимо:

· Выключить питание панели

· Замкнуть зеленый провод на общий (синий)

· Нажать и удерживать кнопку выхода

· Включить питание панели

· Дождаться двойного короткого сигнала (около 5 секунд)

· Отпустить кнопку выхода

Панель выдаст короткий + длинный сигнал, после чего произведет очистку памяти и перезапустится с выходом в основной режим.

5. Сохранение и восстановление данных

В контроллере предусмотрена возможность сохранения данных о всех ключах, находящихся в памяти и записи этих данных обратно в память контроллера.

Для сохранения/восстановления информации о ключах необходим ключ TouchMemory типа DS1996.

5.1 Сохранение данных:

Всего в DS1996 имеется 4 банка памяти – 0,1,2 и 3. Каждый банк памяти обеспечивает сохранение информации о ключах одной панели.

Сохраняется информация о ключах доступа, ключах охраны, Мастер-коде, настройках времени открытия замка и режима «Триггер».

Для сохранения данных о ключах необходимо войти в режим системного программирования и набрать на клавиатуре [4][номер банка][#]
Прозвучит один короткий сигнал и после небольшой паузы - два длинных звуковых сигнала. После этого необходимо установить в контактное устройство ключ DS-1996 и удерживать его в контактном устройстве до тех пор, пока не прозвучат 4 коротких звуковых сигнала либо нажать [#] для отказа от сохранения данных и возврата в режим системного программирования. После извлечения DS1996 из контактного устройства произойдет перезапуск панели. Отсутствие звуковых сигналов в течение длительного времени (более 20 секунд) может быть результатом плохого контакта в контактном устройстве либо неисправности ключа DS-1996.

5.2 Восстановление данных:

Для восстановления данных о ключах необходимо войти в режим системного программирования и набрать на клавиатуре [3][номер банка][#]
Прозвучит один короткий сигнал и после небольшой паузы - два длинных звуковых сигнала. После этого необходимо установить в контактное устройство ключ DS-1996 и удерживать его в контактном устройстве до тех пор, пока не прозвучат 4 коротких звуковых сигнала либо нажать [#] для отказа от восстановления данных и возврата в режим системного программирования.. После извлечения DS1996 из контактного устройства произойдет перезапуск панели. Отсутствие звуковых сигналов в течение длительного времени (более 20 секунд) может быть результатом плохого контакта в контактном устройстве, либо неисправности ключа DS-1996. В случае несовпадения контрольной суммы данных, записанных в DS-1996, панель выдаст длинный звуковой сигнал сразу после установки DS1996 в контактное устройство, и вернется в режим системного программирования (5 коротких сигналов).

6. Подключение панели

6.1 Подключение кнопки выхода

Нормально разомкнутая кнопка выхода подключается между плюсом источника питания (красный провод) и входом «Кнопка выхода» (желтый провод).

Порог срабатывания входа – около 10В, что позволяет управлять открыванием замка с мониторов Commax. Для этого необходимо соединить общий провод панели (синий) с общим проводом монитора, а вход «кнопка выхода» (желтый) – с выходом «Аудио» монитора.

6.2 Назначение проводов

	Красный
	+12V

	Синий
	-12V (общий)

	Желтый
	Кнопка выхода

	Коричневый
	ЭМ замок

	Оранжевый
	Ключ ТМ “+”

	Зеленый
	Очистка памяти

	Белый
	Реле 1

	Серый (черный)
	Реле 2


Ключ ТМ (TouchMemory) подключается к проводу «Ключ ТМ +» (оранжевый провод) и общему проводу (синий) с соблюдением полярности.

Варианты подключения замков:

ML-194 без электроники


  Блок

+ Красный        Кодонаборная


Электромагнитный
питания
- Синий

   панель
 Коричневый
    замок ML-194


“АЛЕКО” AL-150/200/300/400 вариант 1


  Блок

       + Красный  Кодонаборная
Серый

        Черный
Питания
         - Синий
   панель
Белый

        Красный








      Синий








      Желтый











Электромагнитный









    замок “Алеко”

“АЛЕКО” AL-150/200/300/400 вариант 2


  Блок

       + Красный  Кодонаборная
Серый

        Желтый
Питания
         - Синий
   панель
Белый

        Синий








      Красный









      Черный











Электромагнитный









    замок “Алеко”

Электромеханический замок (защелка)

  Блок

       + Красный  Кодонаборная
Серый
Питания
         - Синий
   панель
Белый











           Электромеханический

ВНИМАНИЕ!  Во избежание повреждения панели                       замок

ВСЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОВОДА НЕОБХОДИМО

НАДЕЖНО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ !


7. Гарантии производителя

Производитель гарантирует нормальную работу панели в течение 1 года со дня продажи при условии правильного подключения и соответствия параметров источника питания и нагрузки допустимым значениям.

При отказе панели в период гарантийного срока по вине производителя покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену панели.

Покупатель лишается гарантии :

· при наличии механических, термических, химических повреждений печатной платы и/или установленных на ней компонентов

· при наличии повреждений, вызванных выходом параметров источника питания и/или нагрузки за допустимые пределы

· при наличии повреждений, вызванных попаданием воды внутрь корпуса панели

· при наличии признаков самостоятельного ремонта, модификации схемы, герметизации задней крышки корпуса панели.

В таких случаях, а также по истечении гарантийного срока, ремонт производится за счет покупателя.

8. Комплект поставки:

- Панель в корпусе




1шт.

- Комплект крепежа




1шт.

- Инструкция





1экз.

- Упаковочная коробка




1шт.






2
1

