Замок Safer 3
Руководство пользователя
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Открытие двери:
- по паролю
- обычным ключом 

Основные функции и особенности:
- установка и модификация пароля на доступ (от 3 до 20 цифр);
- принцип одного нажатия;
- подсветка кнопок;
- функция автоблокировки;
- функция предупреждения о замене батареек;
- функция защиты от злоумышленников;
- несложная установка;
- режим двойного контроля по доступу;
- энергонезависимая память;
- тревога по взлому двери;

Элементы внешней части замка 
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Элементы внутренней части замка
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Особенности продукта:
· установка и модификация пароля на доступ (от 3 до 20 цифр)

Удобно и легко пользоваться паролем, вместо того чтобы беспокоится о ключе.

· принцип одного нажатия

Управление замком сводится к простому нажатию на кнопку.

· подсветка кнопок 

Для того чтобы отпереть дверь темнота теперь не проблема

· функция автоблокировки

Сама заблокирует дверь, как только закрылась дверь или спустя 6 секунд после её закрытия.

· функция предупреждения о замене батареек

При каждой регистрации начинает мигать красным цветом индикаторная лампа

· функция защиты от злоумышленников
Если с трех попыток будет введен неверный пароль, все функции замка будут на 30 секунд заблокированы. 

· удобный и понятный шаблон для установки

      Процесс установки и/или замены старого замка прост и удобен

· система двойного контроля по доступу

      Продукт делает максимально сложным процесс проникновения путем обмана замка

· энергонезависимая память

Однажды установленный пароль никогда не потеряется, даже если сели батарейки 

· тревога по взлому двери

      Сигнальный звук мощностью в 80 децибел сгенерированный в течение 30 секунд.

Управление

· установка пароля (обязательно производить при открытой двери)

1. нажмите кнопку «RESET»  (на внутренней части замка);

2. введите пароль (от 3 до 20 цифр);

3. нажмите кнопку «*» и в случае успеха должен прозвучать «динг-донг-данг» 

{RESET => пароль=>*}

примечание: Вы должны уложится в 8 секунд. 

· как войти по паролю

1. нажмите «*»

2. введите пароль

3. нажмите «*»  В случае успеха прозвучит «динг-донг-данг» и дверь отопрется 

{* => пароль=>*}
· как открыть дверь снаружи

пройти идентификацию по паролю

· как закрыть дверь снаружи

нажмите одноименную кнопку (для новых моделей: открыть-закрыть крышку кнопочной панели)
· как открыть дверь изнутри

нажмите кнопку «открыть» (синяя кнопка)
· как закрыть дверь изнутри

нажмите кнопку «закрыть» (красная кнопка)
· как включить функцию автоблокировки

нажмите на кнопку А/М (прозвучит «бип, бип, бип»)
· как выключить функцию автоблокировки

нажмите на кнопку А/М дважды прозвучит «бип»

примечание: не забудьте, что, теперь уходя дверь надо запирать одноименной кнопкой 

· функция отмены набранного ошибочно пароля

если Вы ошиблись при вводе пароля, нажмите «#» и введите пароль заново

· функция «защита»

если дома ни кого не остаётся, нажмите на 3 секунды кнопку «закрыть» и в этом случае внутренняя кнопка «открыть» перестанет функционировать. Отпереть дверь  и одновременно выключить данную функцию возможно только после прохождения идентификации по паролю

· Меры предосторожности

· когда Вы пользуетесь ключом, вставьте,  нажмите и поверните его;

· не пользуйтесь замком мокрыми руками, если это случилось, протрите замок сухой тряпкой;

· если мигает красный индикатор, пожалуйста замените батарейки (срок службы батареек 1 год);

· если замок работает не правильно или сломался, не разбирайте его, свяжитесь с сервис центром или магазином продавшим Вам его

· не пользуйтесь перезаряжаемыми батарейками. 

Порядок установки
1. по пунктирной линии сложите инсталляционный шаблон под углом 90 градусов и приложите его к выбранному месту двери (сделайте шесть отметок). Дверь должна быть закрыта, как показано на рисунке
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2. если есть существующая вторичная замочная скважина, используйте её. В противном случае просверлите отверстие 32~35 mm в диаметре;
3. соберите внешнюю часть (прикрутите к внешней части металлическую пластину и наденьте резиновую прокладку);
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4. вставьте её (внешнюю часть) в отверстие и стяните её с ответной пластиной внутренней части короткими двумя винтами, предварительно не забудьте продеть сигнальный шлейф;
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5. вставьте сигнальный шлейф в соответствующий разъем на плате внутренней части замка;
6. приложите внутреннюю часть замка к пластине и закрепите её длинными четырьмя винтами;
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7. согласно схеме приведенной на дне батарейного отсека правильно вставьте батарейки;
8. отметьте на дверной коробке позицию ответной части запорного механизма, так чтобы обеспечивался свободный ход запорного ригеля;
9. установите её согласно отметкам;
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10. проверьте работу замка:

· по паролю (заводской пароль «1234»)

· проверьте работу кнопок «открыть», «закрыть»

· ход ригеля должен быть свободным

Гарантийный талон
· гарантия основана на законе «О защите прав потребителей»;

· в случаях обнаружения неправильной работы замка, пожалуйста, свяжитесь с сервис центром или магазином, где был приобретен замок;
Гарантийный талон обязателен к заполнению продавцом!

	Название замка
	SAFER 3 

	Модель
	(TENKEY DTK-100)

	Серийный номер
	------------

	Дата продажи
	

	Отпускная цена
	6350 руб

	Наименование магазина (склада)
	Офис

	Адрес магазина (склада)
	Ленинский пр-т, 42, корп 5

	Телефон магазина (склада)
	938-88-18


	
	роспись продавца  (ФИО)

________________/_____________________/

штамп магазина


Предоставляется бесплатный ремонт в случаях поломки изделия в течении гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи, но только по вине изготовителя. По прошествии гарантийного срока Вы также сможете починить замок, но за плату по тарифам сервис центра. Официальный срок службы цифровых замков - 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности цифровых замков, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Адрес сервис-центра:

119119, г. Москва Ленинский проспект,42, корп.5 , Офис 9А-2

Тел.: ( 495 ) 938 - 82 – 46;  938 – 89 - 36
Тел./факс: ( 495 ) 938 – 88 – 18
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