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ПАСПОРТ

Вызывная панель видеодомофона МВК-322 (324).

1. Назначение вызывной панели.
Вызывная панель видеодомофона предназначена для применения совместно с мониторами видеодомофонов в жилом секторе и в неохраняемых местах, где высок риск кражи и вандализма. Она позволяет осуществлять видеонаблюдение пространства перед входной дверью и голосовую связь с посетителем. Скрытая инфракрасная подсветка позволяет получить на экране монитора изображение приемлемого качества (при расстоянии от посетителя до 1 м) даже при полном отсутствии наружного освещения. Панель может быть установлена как на улице так и внутри помещения.

Все панели имеют прочный металлический корпус, окрашенный полиэфирной порошковой краской.

МВК-322
 Врезная конструкция МВК-322 позволяет устанавливать панель заподлицо с поверхностью монтажа.

МВК-324

МВК-324 отличается от врезной панели наличием в комплекте проставки, которая превращает конструкцию в накладную и позволяет устанавливать панель без сложной подготовки поверхности монтажа.
      МВК-325
 Электронная плата панели МВК-325, с улучшенными звуковыми характеристиками, выполнена на базе процессора “MOTOROLA” и имеет автоматическую регулировку громкости динамика и чувствительности микрофона.

Небольшая ширина корпуса панели  позволяет устанавливать ее на узких поверхностях, практически в любом месте.

Угловой адаптер позволяет повернуть панель на 30(.

Козырек обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков.



2. Технические характеристики

Конструкция 




“врезная”
        -   МВК-322

“накладная“
- МВК-324/325

Допустимая влажность

  

до 98%

Рабочий диапазон температур


- 45( С…+50(С

Разрешающая способность

 

380 твл

Эффективность ИК-подсветки 
  

до 1 м

Объектив 



  

f=3,7 pinhole, F=2

Подключение 



  

4-х проводная схема

Управление замком 


  

есть

Питание: 



  

12В от монитора

Габаритные размеры МВК-322/324

 125х85х25 мм
Габаритные размеры МВК-325

 
 130х40х22,5 мм

3. Комплектация
3.1.  Панель видеодомофона


 
1 шт.

3.2.  Шуруп





 
2 шт.

3.3.  Дюбель





 
2 шт.

3.4.  Заглушка 





 
2 шт.

3.5.  Резистор 100 Ом



 

1 шт.

3.6.  Проставка (только для МВК-324)

 
1 шт.
3.7   Угловой кронштейн (только для МВК-325) 
1 шт.

3.8   Козырек
(только для МВК-325) 


1 шт.

3.9.  Винт М2х5 (только для МВК-325)


3 шт.

3.10.  Винт М5х25
(только для МВК-325)

2 шт.

3.11. Руководство




 
1 шт.


КОНСТРУКЦИЯ  МВК-322 
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СХЕМА МОНТАЖА МВК-322
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СХЕМА МОНТАЖА МВК-324
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КОНСТРУКЦИЯ  МВК-325
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СХЕМА МОНТАЖА МВК-325
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СХЕМА МОНТАЖА МВК-325

С угловым кронштейном
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4. Установка и подключение.
Панель соединяется с монитором 4-х проводной линией.

Питание панели осуществляется от монитора.

Дополнительного внешнего источника питания не требуется.

· Определите необходимую длину кабельной линии, в случае, когда длина кабельной линии превышает 30 метров, используйте кабель с экранированной жилой (видео).

· Проверьте на бухте кабеля работоспособность оборудования и исправность кабеля, присоединив к одному концу линии монитор, к другому – панель в соответствии с правилами коммутации (см. рисунок соответствующий Вашему монитору).

· Проложите кабельную линию. Во избежании ухудшения качества изображения не прокладывайте кабель вблизи линий электропередач (до 0.5 м).

· Подключите монитор к кабельной линии и установите его на стене.
Закрепите панель или угловой адаптер (МВК-325), на стену или неподвижную створку двери с помощью дюбелей и шурупов. При использовании углового адаптера, (рис 6) закрепите винтами М5х25 панель к адаптеру

· Подключите к кабельной линии наружную панель.

В случае, если Вас не устраивает уровень громкости аудиосигнала, используя регуляторы на обратной стороне панели (МВК-322 / 324), произведите настройку громкости динамика (верхняя точка) и чувствительности микрофона (нижняя точка). (Рис 1б)
· Установите панель в (на) стену или неподвижную створку двери.

ВНИМАНИЕ! Если закрепить панель на подвижной части двери, то возможно смещение объектива камеры относительно отверстия в корпусе панели и уменьшение поля зрения.
· Убедитесь в работе домофона в полном комплекте.

· Закрепите заглушки на пластилин или герметик.

ВНИМАНИЕ! При работе с мониторами KOCOM KVM-604, для использования реле панели, необходимо установить перемычку J и  резистор R 0,25 Вт – 100 Ом


5. Назначение контактов некоторых мониторов.
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6. Гарантийные обязательства. 

ЗАО "БайтЭрг" гарантирует работу наружной панели видеодомофона в течение 12 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;

- электрический пробой входного каскада;

- нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве;

- аварии в сети питания.

Гарантия действительна только при предъявлении настоящего руководства.

МВК-322(324)





Модель №





Руководство по эксплуатации





Пожалуйста, прочтите перед эксплуатацией





Антивандальный металлический корпус





Громкоговоритель





Отверстие для крепежного винта





Инфракрасная подсветка





Камера





Кнопка вызова





Микрофон





125





85





Рис. 1а





Регулятор чувствительности микрофона


(под заглушкой)








Регулятор громкости динамика


 (под заглушкой)





К источнику питания замка





 +12 В(Красный)








 Видео (Белый)








Общий минус (оплетка)








Аудио (Желтый)








92





16





Рис. 1б





Стена, неподвижная створка двери





Наружная панель домофона


МВК-322





Заглушка





Отверстие





Шуруп





Дюбель





Рис. 2





Стена, неподвижная створка двери





Отверстие





Заглушка





Шуруп





Дюбель





Наружная панель домофона


МВК-322





Проставка





Рис. 3





    40





К источнику питания замка





Антивандальный металлический корпус





 Видео (Белый)








 +12 В(Красный)








Аудио (Желтый)








Общий минус (оплетка)








Громкоговоритель





Инфракрасная подсветка





Микрофон





Камера





Кнопка вызова





Отверстие для крепежного винта





130





Рис. 4





24








40





Козырек





Рис. 4





Стена, неподвижная створка двери





Шуруп





Козырек





Наружная панель домофона





Отверстие





Дюбель

















Заглушка





Крепление козырька





Рис. 5





Отверстие (дюбель)





Стена, неподвижная створка двери





Угловой


кронштейн





Наружная панель домофона





Заглушка





Винт





Шуруп





Рис. 6
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