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Аудиодомофон "Цифрал  CCD-2094/tm"
Многоабонентный микропроцессорный аудиодомофон “Цифрал CCD-2094/tm” предназначен для использования в системах контроля и ограничения доступа в подъездах жилых многоквартирных домов и крупных офисах. В стандартный комплект аудиодомофона входит блок вызова, коммутатор и блок питания. Аудиодомофон “Цифрал CCD-2094/tm”  сертификат соответствия  №РОСС RU.ME01.В02548

Блок вызова аудиодомофона "Цифрал CCD-2094/tm" выполнен в виде металлического корпуса, надежно защищённого от механических воздействий (антивандальное исполнение), для накладного монтажа на входной двери.

ФУНКЦИИ:
· Вызов абонента и осуществление двухсторонней аккустической связи с возможностью дистанционного открывания электрозамка. 

· Открывание электрозамка набором цифровых кодовых комбинации: общим кодом, индивидуальным кодом абонента. 

· Открывание с помощью контактных электронных кодовых ключей "Touch Cyfral" (ТМ) (Один код для всех абонентов). 

· Звуковое подтверждение: нажатия кнопок клавиатуры, посылки вызова абоненту, открывания дверного электромагнитного замка. 

· Индикация на светодиодном дисплее: набираемого номера, дополнительных информационных сообщений. 

· Звуковое подтверждение в переговорном устройстве абонента при наборе его индивидуального кода. 

· В зависимости от коммутатора, работает как с координатными дуплексными или симплексными абонентскими переговорными устройствами, так и с двухпроводными дуплексными абонентскими переговорными устройствами. 

· Имеет встроенную схему управления и размагничивания электромагнитного замка, что позволяет использовать электромагнитные замки без электронники. 

· Полный программный сервисный пакет (в т. ч. блокировка подачи зукового сигнала вызова к отдельным абонентам, изменение любого индивидуального кода внутри действующей таблицы). 

· Возможность подключения блока консъержа, параллельного блока вызова, до 3-х параллельных абонентских переговорных устройств на один номер, автоответчика и включение в единую автоматизированную систему ОДС.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Максимальное количество абонентов:

- для координатной дуплексной линии связи

- для двухпроводной и координатной симплексной линий связи
	200

100

	Максимальный номер абонента
	999

	Количество знаков общего кода
	от 3 до 5

	Количество знаков индивидуального кода
	от 1 до 4

	Количество таблиц индивидуальных кодов в памяти
	10 000

	Количество индивидуальных кодов в таблице
	200

	Длительность посылки вызова абоненту
	до 40 сек.

	Длительность разговора с абонентом
	до 90 сек.

	Длительность удержания электрозамка в открытом состоянии
	от 1 до 9 сек.

	Максимальное сопротивление линии связи абонента не более
	30 Ом

	Напряжение питания
	~15 В

	Потребляемая мощность, не более
	10 Вт

	Диапазон рабочих температур
	- 40…+45 °C

	Максимальная влажность при температуре +25°C
	98%

	Габаритные размеры 
	200x117x49

	Масса
	1,105 кг


