СЕЙФОВЫЕ ЗАМКИ

6.1. Определение и конструкция сейфового замка
ГОСТ Р 51053-97 дает следующее определение:
Сейфовый замок — замок повышенной функциональной надежности, предназначенный для бло​кирования силовых запираемых составных частей сейфа (дверей, секций, ящиков и т.п.) и раз​мещенный внутри защищаемой зоны сейфа.

Сейфовый замок состоит из взаимодействующих кодового и исполнительного механизмов и до​полнительных специальных защитных элементов, затрудняющих идентификацию кодового меха​низма и препятствующих его дешифровке различными физическими способами, включая инте-роскопию: ложных пазов на рамках и сувальдах, штифтов переменного сечения, отсеченных вту​лок, буферных механизмов между ключом и кодовым механизмом, «ловушек» и т.д.


6.2.    Требования к замкам в соответствии с ГОСТ Р 51053-97
Настоящий стандарт устанавливает четыре класса устойчивости замков к криминальному откры​ванию и взлому. Стандарт также устанавливает минимальное фактическое число кодовых ком​бинаций, используемых в каждом виде и классе устойчивости замка (см. таблицу).

Кроме того, в данном ГОСТе разработаны требования по устойчивости к криминальному от​крыванию и дана оценка по значению коэффициента сопротивления конструкции замка к прикладываемым воздействиям (манипуляциям или манипуляциям с зондированием). Коэффициент сопротивления Е рассчитывают по формуле: Е=Т К+Ео, где:  Т — время приложения воздействия, мин.
К - наибольший коэффициент, характеризующий эффективность использованных для воз​действий средств, усл. ед./мин.
Ео — сумма базисных значений всех использованных для воздействий средств , усл. ед. В зависимости от класса устойчивости замки должны обладать показателями сопротивления кри​минальному открыванию (см. таблицу).

	Класс устойчивости замка 
	Коэффициент сопротивления Е, 
	в усл. ед. 

	А 
	30 

	В 
	60 

	С 
	120 

	D 
	620 


В данном стандарте разработаны требования по устойчивости к взлому. Конструкция замка и его защитных элементов должна обеспечивать устойчивость к взлому посредством разрушающего воздействия (см. таблицу).

	Вид разрушающего воздействия на механизм замка 
	Класс устойчивости замка 

	
	А 
	В 
	С 
	D 

	Механический или электромеханический инструмент 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Термический инструмент 
	- 
	- 
	+ 
	+ 

	Сильнодействующие химические реактивы 
	- 
	- 
	- 
	* 

	Малые заряды ВВ 
	- 
	- 
	- 
	* 

	Сильные электромагнитные поля 
	- 
	- 
	- 
	+ 


Примечание:
Знак «-» означает, что устойчивость замка данного класса к данному виду воздействия не требуется. Знак «+» означает, что устойчивость замка данного класса к данному виду воздействия обязательна. Знак «*» означает, что устойчивость замка данного класса к данному виду воздействия не явля​ется обязательной.
Устойчивость замка к взлому посредством разрушающего воздействия инструментом оценивают по значению коэффициента сопротивления (Е).


6.3. Классификация замков
Все многообразие замков можно классифицировать следующим образом:

1. ключевые (сувальдные и цилиндрические)

2. комбинационные (кодовые) механические ( с фиксированным кодом, со сменным кодом)

3. кодовые электронные.

6.4. Ведущие производители замков в мире
Зарубежные и крупные отечественные производители сейфов пользуются замками всемирно известных профессионалов в этой области: немецкой фирмы «Mauer» (ключевые и кодовые,

механические и электронные замки) и американской - «Sargent& Greenleaf» (ключевые и кодовые замки), которые доминируют на сейфовом рынке уже более 100 лет.
Помимо этих производителей широко распространены также замки немецких фирм «STUV», «CAWI», итальянских фирм «CHIZA», «Mottura», американской «La Card» и канадской «ILCO UNICAN».


6.5. Сравнительная характеристика ключевых и кодовых замков
Ключевые замки известных марок отличаются высокой точностью изготовления, что обеспечивает их секретность, и надежность в эксплуатации. Однако следует особо отметить, что согласно принятым в Германии нормам дубликат ключа можно изготовить лишь по предъявлению оригинала. Поэтому при потере ключа необходимо переслать на завод - изготовитель второй ключ для изготовления дубликата, а если утерян комплект ключей, придется взломать старый сейф и приобрести новый.
При установке кодовых замков как механических, так и электронных владелец сейфа может без труда поменять кодовую комбинацию в любой момент времени и ему не нужно носить громоздкий сейфовый ключ с собой. К относительному недостатку механического кодового замка можно отнести неудобство набора кода. Так, для открытия четырехуровневого замка (код состоит их 4 двухзначных чисел) необходимо сделать 10 оборотов диска с четырьмя фиксациями.
Электронный замок позволяет владельцу сейфа использовать ряд специальных функций (блокировка ввода, задержка открытия и др.), которые принципиально невозможны для механического кодового замка.


6.6.     Типы замков, устанавливаемых на сейфах.
На сейфах, установлены замки следующих типов:

1. Замок ключевой цилиндрического типа (огнестойкие AIKO, TOPAZ)

2. Замок ключевой сувальдного типа (PS, ORION, KARAT, ASM, JUWEL, WEGA, AW, AW-1,
"19", оружейные шкафы)

3. Замок механический кодовый с постоянным кодом (огнестойкие и мебельные AIKO, TOPAZ)

4. Механический кодовый замок с возможностью смены кода (модели: AIKO 700-705, PD-100,
PD-125, 2D201-203, немецкие и итальянские сейфы)

5. Электронный кодовый замок (TOPAZ , Wega, PS EL, Orion EL, JUWEL серии 44).

Технические особенности ключевых замков для сейфов.
6.7.1.   Замки для огнестойких сейфов AIKO
Огнестойкие сейфы AIKO оснащаются:
- замок ключевой цилиндрического типа с 4-5 пинами и 5 уровнями;
- замок механический кодовый с постоянным кодом (SS, SST, ES -20, SD,);
- механический кодовый замок с возможностью смены кода (700-705, PD-100, PD-125, 2D201-203);
- электронный кодовый замок.
Пин - цилиндр, перемещающийся в корпусе замка и занимающий позицию в соответствии с уровнем. Количество пинов равно количеству впадин на ключе. Например: в сейфах SS, SST, ES
- 10 - 4 пина.
Количество комбинаций замка рассчитывается по формуле: N=ab, где а - количество уровней, b - количество пинов. Если в замке 5 уровней и 5 пинов, количество теоретически возможных комбинаций ключа составляет N=55 = 3125.
В сейфах SD, 700-703, 2D шесть серий ключей: 71/73/75/81/83/85*** (меняются три последние цифры, два пина не учитываются), 5 пинов и 5 уровней, поэтому N=53x6=750. Это число является реальным количеством комбинаций.


6.7.2.   Замки для огнестойких сейфов TOPAZ
На моделях    BSD/T/K 320-1750 устанавливаются ключевые замки цилиндрического типа с 5 уровнями и 5 пинами. В сейфах, поставляемых компанией  ПРОМЕТ, четыре серии ключей:
61/62/71/72**. Две последние цифры от 0 до 99. Это значит, что существуют 400 разновидностей ключа.
В парных сериях 61/62 и 71/72 конфигурации зеркально повторяются: в ряду 6006-6007-6008-6009-6010 ключ с номером 6009 повторяет ключ 6007, 6010 - 6006 и т.д.
На моделях BSD 320-1750 устанавливаются механические кодовые замки с постоянным кодом.
На моделях BSDF 900, BSDF 1000 устанавливаются механические кодовые замки с возможностью смены кода.
Электронные кодовые замки устанавливаются на моделях BST 320-1750.

6.7.3.   Замки для взломостойких сейфов
На взломостойких сейфах немецкого производства устанавливают:
- ключевые механические замки сувальдного типа: производства Германия, торговой марки Mauer:
модели President А мод. 71111 (8 сувальдный - класс I VdS) и Praetor В мод. 70079 (11 сувальдный - класс  II  VdS)  и торговой  марки  CAWI  мод.  2608-001-0 односторонний,  мод.2608-000-0  на три направления,   мод. 2618-000-0. правый, 8-сувальдный, мод. 2618-001-0, левый, 8-сувальдный;
- кодовые механические замки с возможностью смены кода: производство США торговой марки La Card);
- электронные кодовые замки: La Card: «Комбогард ЗЗЕ» (класс II VdS, сейф М410);   Mauer:
модели «Code-combi-A» (класс I VdS) (сейф PS); «IN SYS» (класс I VdS) - (устанавливаются на сейфы серии Wega, Orion).
Замки   «Mauer»   сертифицированы   в   соответствии   со   стандартом   VdS   по   1   и   II   классу соответственно, а замки «CAWI» - VdS по I классу.
На ключевых механических замках сувальдного типа тип замка можно определить по ключу (на ключе указан фирменный логотип производителя).
Модель кодового механического или электронного замка можно определить, только сняв заднюю панель двери сейфа или знать какие замки устанавливал производитель на данный сейф или партию сейфов.
Модель электронного кодового замка на немецких сейфах указана на немецкой инструкции к сейфу.

6.7.4. Замки для депозитных ячеек
Депозитные ячейки Hamilton оснащаются замками цилиндрического типа фирмы «Sargent&Greenleaf» с 7 уровнями и 7 кодовыми пластинами. На каждой ячейке имеется мастер-ключ, одинаковый для всех ячеек. Открыть без этого ключа ячейку невозможно. Замок устроен таким образом, что выступы ключа не являются непосредственным приводом ригеля замка, а последовательно через тонкую рамку из хрупкой латуни на личинке замка передают нагрузку на ригель для его перемещения. Поэтому при приложении излишних физических нагрузок в личинке замка ломается рамка и замок становится недоступным для вскрытия, а примененная в замке конструкция последовательного использования двух раздельных пакетов кодовых пластин практически исключает вскрытие замка отмычками или другим спец. инструментом. В ячейках серии 45** можно сменить ключ клиента. При открытой двери закрыть замок, вытащить ключ, шестигранным ключом освободить пластины. Затем вставить новый ключ клиента, шестигранником зафиксировать новый кодовый пакет, повернуть ключ клиента в положение «открыто». Замок настроится на новый вариант ключа клиента. Смена ключа производиться при смене пользователя ячейки. Количество комбинаций замка: N=77=823 543.
6.8.      Количество теоретических и практических комбинаций
Число   теоретических   комбинаций   может   быть   равно   или   больше   числа   практических комбинаций. Для ключевых замков цилиндрического, сувальдного типа это связано с классом точности исполнения ключа и замка (таблица допусков и посадок).
Например:   замок   «Mauer»   модель   71111   President   A   8 - сувальдного   типа   имеет   300   000 теоретических комбинаций, а практических только 70000.
Для кодовых механических замков число практических комбинаций также зависит от класса точности   исполнения  замка и  от точности  установки  заявленных  цифр  кода относительно установочной риски на замке («+»/«-» одна риска от установочной для модели 700, 701 и «+»/«-» две риски от установочной для модели SS,SST,BSD).
Например для замка на сейфе 702 число теоретических комбинаций составляет 1 000 000, тогда как число практических равно 27 000.
На электронных кодовых замках, число теоретических и   практических комбинаций равно.

6.9.  Как   можно   поменять   код   на   механическом   кодовом   замке   с фиксированным кодом
Заводом-изготовителем не предусматривается смена кода на данных замках, но сама конструкция замка и его составляющие детали позволяют произвести смену кода следующим образом: - путем замены на сейфе замка;
- путем разборки замка и перестановки дисков.

6.10.    Что делать если вы потеряли ключ от сейфа или забыли кодовую комбинацию?
Прежде всего, следует отметить, что дубликаты ключей от сейфа, равно как и запись с кодовой комбинацией нужно хранить в надежном месте, но никак не внутри самого сейфа.
Если вы потеряли ключи или код, то вам нужно обратиться в сервисную службу, где вам
помогут вскрыть сейф и по необходимости произвести его ремонт.

