
МАЛОГАБАРИТНАЯ  ТЕЛЕКАМЕРА
"МТК - П1"

Назначение
Телекамера предназначена для установки в отапливаемых помещениях, визуального контроля и выдачи стандартного видеосигнала на видеомонитор или другое контрольное устройство.

Технические характеристики телекамеры
- напряжение питания 15...24 В. Питание телекамеры осуществляется от индивидуального источника питания;
- ток потребления не более 300 мА ;
- минимальная освещенность на объекте наблюдения 0.4 люкс. 
- объектив:  f= 3.6 мм/F1.8 с автоматической  установкой  диафрагмы;
- угол зрения объектива 65х88 град.;
- отношение  сигнал\шум не менее 50 дБ;
- разрешающая способность кадра 400 ТВ линий;
- амплитуда видеосигнала 1.0 В на нагрузке 75 Ом;
- рабочая температура от  +5 град.С до +40 град.С;
- влажность окружающего воздуха до 95% (без конденсата);
- корпус телекамеры с узлом поворота выполнен из ударопрочного  
  полистирола. Угол поворота телекамеры не менее 80 град.;
- размеры телекамеры :  55х55х40 мм.;
- масса не более 80 грамм.

Комплект поставки
Телекамера "МТК -П1 ";
Паспорт с руководством по эксплуатации.
Возможно дополнение блоком питания и черно-белым видеомонитором..



