АС–11,АС-12, АС-13, АС-14

Автономный контроллер на одну дверь -  99 пользователей

Инструкция установки и использования

1 – индикатор режима работы

2 – индикатор состояния двери

3 - ( ключ входа в режим

4 - ( кнопка звонка

5 – винты крышки корпуса
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Введение

АС – 11/12/13/14 – автономный контроллер с кодовой системой доступа на одну дверь.

 АС – 11/12/13/14 принимает до 99 отдельных кодов пользователя. Коды с порядковыми номерами от 1 до 10 являются мастерами, и будут работать как в режиме «День», так и в режиме «Ночь». Коды от 11 до 99 будут работать только в Дневном режиме и режиме «Проход».

Важно аккуратно записывать и хранить список кодов (номеров ячеек), присвоенный пользователям. Тогда в случае потери или кражи кода, они (код) может быть удален из нужной ячейки.

Установка

Используя крестовую отвертку, отвинтите винты, удерживающие верхнюю крышку устройства. Используя выемку в нижней крышке, снимите нижнюю крышку. Установите корпус контроллера рядом с контролируемой дверью.

АС11/12 может напрямую монтироваться в электрические коробки стандарта США, а АС– 14 к коробкам европейского стандарта напрямую через отверстие в задней части корпуса. Все четыре модели могут быть установлены прямо на стену без снятия задней крышки.

Подключение

Внимание! Перед подключением необходимо проверить, чтобы сетевое питание было отключено от блока питания.

Пропустите четырехжильный низковольтный кабель к контактному блоку и подключите провода согласно диаграмме (см. ниже).

Провод№1 – одним концом подключается к выводу (+) на контроллере, а другим к плюсу блока питания 12В.

Провод №2 - одним концом подключается к выводу (-) на контроллере, а другим к минусу блока питания 12В.

Провод№3 - одним концом подключается к выводу Lock, а другим к электрозамку.

Провод№4 - одним концом подключается к выводу Bell, а вторым концом к устройству BL-01, которое является отдельным устройством. После подключения проводов защелкните крышку корпуса и заверните винты крепления крышки.

Примечание:

· Если требуется повысить уровень безопасности, используйте специальные винты Т-10, прикрепленные к корпусу вместо крестовых винтов.

Диаграмма подключения

На данной диаграмме показано подключение контроллеров серии АС-11/12/13/14, которые подключаются одинаково.

Здесь не имеется в виду, что их необходимо использовать вместе.
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Режим работы

АС-11/12/13/14 имеет три режима работы:

1) Дневной режим - требуется ввести цифровой код для входа. Индикатор режима - зеленый.

2) Проходной режим - дверь закрыта, но нажатие кнопки звонка «BELL» открывает замок. Индикатор режима – оранжевый.

3) Ночной режим- все пользовательские коды заблокированы, за исключением кода «День/Ночь». Индикатор реле – красный.

Изменение режима работы

Переключение  на ночной режим:
1) Введите свой четырехзначный цифровой код «День/Ночь» (изначально заводской 3838). Индикатор режима работы MODE замигает красным.

2) Нажмите кнопку «(». Индикатор режима загорится красным. 

Переключение с ночного режима на дневной:
1)Введите свой четырехзначный код «День/Ночь». Индикатор режима работы MODE замигает зеленым.

2)Нажмите кнопку «(». Индикатор режима загорится зеленым.

Переключение с дневного режима на проходной режим:

1)Введите четырехзначный код «День/Проход». Индикатор режима замигает оранжевым цветом.

2)Нажмите кнопку «(». Индикатор режима загорится оранжевым цветом.

Переключение с проходного режима на дневной режим: 

1)Введите свой четырехзначный код «День/Проход». Индикатор режима работы замигает зеленым. Нажмите «(» - индикатор режима работы станет зеленым.

Программирование АС-11/12/13/14

Режим программирования используется для изменения следующих опций:

	№
	Функция
	Изначальная установка

	1.
	Системный код 1
	2580

	2.
	Системный код 2
	0000*

	3.
	Код программирования
	1234

	4. 
	Код «День/Ночь»
	3838

	5.
	Код «День/Проход»
	0000*

	6.
	Время открытия двери
	(10 секунд)

	6.
	«Закрыто»/ «Открыто»
	«Закрыто»

	6.
	Время сирены тампера
	(0 минут)

	7.
	Ввод кодов пользования
	

	8.
	Удаление кодов пользователя
	


0000* - удаление функции

Примечание:

· Вы должны находиться в режиме «День», чтобы программировать контроллер. Индикатор режима работы будет гореть зеленым светом. Неправильный или уже используемый код вернет контроллер из режима программирования в режим «День».

4) Изменение кода пользователя 1:
а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «1». Индикатор двери останется зеленым, а индикатор режима работы MODE загорится красным.

г) введите новый четырехзначный желаемый Код пользователя 1. Последует 3 сигнала, и система вернется в режим «День».

2) Изменение кода пользователя  2:
а) нажмите «(» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет. 

в) нажмите «2». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым, а индикатор режима работы загорится оранжевым цветом.

г) введите новый четырехзначный желаемый Код пользователя 2. Последует 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День»

3)Изменение кода программирования:

а) нажмите «(» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR загорится красным.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234).Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «3». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым, а индикатор режима работы засветится зеленым тоном.    

г) введите новый четырехзначный код, который вы хотите сделать кодом программирования. Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

4)Изменение кода «День/Ночь»:
а) нажмите «(» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «4». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым. Индикатор режима работы будет мигать красным цветом.

г) введите новый желаемый четырехзначный код «День/Ночь». Последует 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

5) Изменение режима «День/Проход»:

Примечание:
· Код «День/Проход» также контролирует функцию звукового оповещения для контроллера. Имеется четыре опции, которые могут быть установлены через этот код:

а) нажмите «(» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «5». Индикатор DOOR останется зеленым, а индикатор замигает оранжевым цветом.

Опция 1. Отключение режима «Проход/Отключение звукового оповещения».
г) введите «0000». Это отключит обе функции: «Проход» и «Звуковое оповещение». Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».
Опция 2. Отключение режима «Проход» – включение «Звукового оповещения»:
г) введите «0001». Это отключит режим «Прохода» и включит режим звукового оповещения для режима «День». Прозвучит 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».
Опция 3. Включение режима «Проход» - отключение «Звукового оповещения»:
Введите произвольный четырехзначный код, оканчивающийся на «0». Это включит режим «Проход» и отключит режим звукового оповещения. Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».
Опция 4. Включение режима «Проход» – включение режима «Звукового оповещения»:
Введите произвольный четырехзначный код, оканчивающийся на любую цифру кроме «0». Это включит функцию «Проход» и функцию «Звуковое подтверждение». Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

6) Изменение времени открытого состояния двери:

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор двери  DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет. 

в) нажмите «6». Индикатор DOOR останется зеленым, а индикатор режима работы будет мигать зеленым цветом.

Примечание:
· Время задержки – это четырехзначный цифровой код. Первые две цифры определяют, будет ли система работать в режиме «Открыто» или «Закрыто» (заводские установки). Последние две цифры – время срабатывания замка двери (от 1до 38 секунд).

г) первая цифра «0» в 4-хзначном коде будет означать «закрыто», а первая цифра «1» - «открыто»
д) для тревоги при срабатывании тампера 

Если контроллер подключается к дополнительному блоку BL-01, при снятии крышки с контроллера будет звучать сирена и мигать строб. Введите время звучания от 0 до 9 минут как вторая цифра в коде. (При вводе 0 – сирены не будет). Лампа BL-01 будет мигать до ввода действующего кода пользователя.

е) Время открытия двери
Введите время в секундах, в течение которого замок будет открываться (например, «0512» означает, что выбран режим «закрыто» с включенной системой тампера на пять минут и время открытия замка – 12 секунд). Система издаст три звуковых сигнала и вернется в дневной режим.

7) Ввод пользовательских кодов

Примечание: Каждый код – это отдельный 4-хзначный код, и он может быть присвоен только одной ячейке одновременно.

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «7». Индикатор режима работы MODE станет зеленым. Индикатор двери DOOR загорится оранжевым цветом.

г) введите двузначный код порядкового номера пользователя (например, для ячейки «3» введите 03). Индикатор DOOR останется гореть оранжевым, а индикатор MODE будет гореть зеленым цветом.

Примечание: Контроллер не будет записывать коды в занятые ячейки, о чем он будет сообщать, издавая длинный звуковой сигнал. Вы должны сначала удалить старый код.

д) введите 4-хзначный код, записываемый в данную ячейку. Контроллер издаст звуковой сигнал, и индикатор режима работы перестанет мигать.

е) для ввода другого кода пользователя введите номер ячейки, куда Вы хотите записать следующий код, как двузначное число. Индикатор режима работы начнет мигать.

ж) введите 4-хзначный код, записываемый в данную ячейку. Контроллер издаст звуковой сигнал, и индикатор режима работы перестанет мигать.

з) после завершения ввода кодов, нажмите #. Последует длинный звуковой сигнал, и контроллер вернется в режим «День». 
Примечание: 

· Если истек период времени программирования до того, как Вы нажали «(». Контроллер вернется в режим «День» автоматически. Однако все введенные в этот период ключи останутся действительными.

8) Удаление кода пользователя из системы:   

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «8». Индикатор MODE загорится красным, а индикатор двери загорится оранжевым цветом.

г) введите порядковый номер кода (ячейки) как двузначное число, который Вы хотите удалить из системы. Последует два длинных звуковых сигнала, и индикатор MODE замигает красным цветом.

д) введите Ваш четырехзначный код программирования (этот последний шаг – подтверждение, что Вы действительно хотите удалить пользователя из системы). Система вернется в режим «День».
Если необходимо удалить еще какие-то коды, повторите шаги от 8а) до 8е).

Системные коды и коды пользователя

Для обеспечения более высокого обеспечения  уровня безопасности в режиме «Ночь» контроллер может быть запрограммирован так, чтобы для пропуска необходимо было ввести оба кода: системный код 2 и действующий Мастер-код (код в ячейках от 01 до 10).Присвойте любой 4-хзначный код отличный от 0000 как Системный код2 (согласно инструкции), и контроллер не будет разрешать доступ в ночном режиме без ввода 4-хзначного Системного кода и за ним действующего Мастер-кода (коды в ячейках от 01 до 10).

Доступ в режиме «Ночь»

а) введите 4-хзначный Системный код2 Считыватель издаст три длинных звуковых сигнала, подтверждая Вам ввод. Индикатор режима работы  MODE останется гореть красным цветом.

б) введите в считыватель действующий Мастер-код. Система издаст один звуковой сигнал. Индикатор двери DOOR загорится зеленым цветом. Система активирует реле замка.

Замена утерянного кода программирования

В случае утери кода программирования АС - 06 может быть перезагружен  по следующей схеме:

Контроллер АС – 11/12/12/14 находится в режиме «День»

1) отключите питание от АС-11/12/13/14

2) нажмите внешнюю кнопку «Выход» (требуется для выхода)

3) подайте питание на устройство при нажатой внешней кнопке «Выход»
4)    отпустите кнопку «Выход»

5)   теперь у Вас 15секунд для ввода нового кода программирования, согласно разделу «Изменение кода программирования», используя заводской код 1234, пока контроллер не вернется к существующему коду программирования.

Контроллер АС – 11/12/13/14 находится в режиме «Ночь»

1) отключите питание от  АС – 11/12/13/14

2) нажмите кнопку «Выход»

3) подайте питание на устройство при нажатой кнопке «Выход»
4) отпустите кнопку «Выход»
5) у Вас теперь 15 секунд для перехода в режим «День» по заводскому коду 3838. Далее следуйте инструкции для восстановления кода программирования в режим «День».
Работа контроллера в экстренной ситуации

В случае вероятности возникновения экстренной необходимости на дистанционное открытие двери в обход системы (например, при подключении к системе эвакуации) замыкание контактов (-) и Rex/ Bell (или кнопка выхода) приведет к открыванию двери в течение периода, пока замкнуты эти контакты. Если используется вместе с контроллером блок BL-1, лампа на контроллере будет мигать, если замыкание данных выводов длится более одной минуты.
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