Инструкция для пользователей сейфов Diplomat c замками EDL21

Начало формы

 
Наберите «С» «Ваш код» «#» (изначально установлен заводской код — «1-2-3-4»).
Мелодичный сигнал означает, что код набран верно, прерывистый сигнал — что код набран неправильно.
Набор неправильного кода пять раз подряд при ошибке или попытке подбора приводит к блокированию (замок не реагирует на нажатие кнопок).
Чтобы разблокировать замок необходимо набрать правильный код два раза подряд — «С» «Ваш код» «#», «С» «Ваш код» «#».
Как установить собственный код (возможны два разных пользовательских кода)
Обязательно заранее запишите Ваш новый код, а запись надежно спрячьте — но не в сейф!
• Откройте сейф. На внутренней стороне дверцы нажмите кнопку «М». На панели с кнопками мигнет зеленый индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.
• Нажмите кнопку «1», затем «#», введите свой новый код от 4 до 16 цифр, затем «#». Мелодичный звуковой сигнал означает, что новый код установлен.
Теперь сейф может быть открыт только новым кодом.
Для ввода второго кода необходимо после кнопки «М» нажать кнопку «2», далее аналогично: М 2 # 000000 #.
Можно изменить свой код и при закрытой дверце.
Для этого нужно нажать кнопку «#», набрать действующий код, нажать «#» и ввести новый код, затем снова нажать «#».
Для проверки наберите комбинацию открывания: «С» «Ваш код» «#».
Мелодичный звуковой сигнал означает, что новый код установлен.

Замена батареек. Используются 4 щелочных (alkaline) батарейки типа АА (пальчиковые) напряжением 1,5 В.
Для замены — сдвиньте вправо крышку на панели с кнопками.
Установленный код/коды сохраняются в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с эксплуатацией замка, используйте только высококачественные батарейки.
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Конец формы

