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Открытие двери
- по паролю
- ключом меткой 

Основные функции и особенности:
- режим автоматического запирания;
- режим голосового сопровождения;
- простая деактивация утерянного ключа;
- стильный дизайн;
- подсветка;
- сигнализация при попытках взлома и несанкционированном вторжении;
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Меры предосторожности

- монтаж и демонтаж замка должен производиться только квалифицированным персоналом;
- для длительного и правильного функционирования замка, держите его сухим и чистым;
- при возникновении каких либо неисправностей в работе замка свяжитесь с сервис-центром;
- храните пароль в секрете;
- после закрытия двери убедитесь, что дверь заперта;
- держите в чистоте датчик ключ-метки и клавишную панель;
- не мойте замок спиртом, бензином или другими схожими средствами
Преимущества замка

· двойной доступ (по ключ-метке или паролю);
· сигнализация при взломе и несанкционированном вторжении;
· режим автоматического запирания;
· режим голосового сопровождения;
· простая деактивация утерянного ключа;
· стильный дизайн;

· подсветка;
Комплектация

	спецификация
	примечания

	1
	передняя панель
	цинковый сплав
30х70х150мм
	температурный диапазон работы
-15~50ºC

	2
	задняя панель
	цинковый сплав
40х147х90мм
	

	3
	ключ-метка
	4шт.
	возможна регистрация не более 20 ключ-меток

	4
	элементы питания
	размер АА
4шт.
	время службы около 1 года

(при среднем использовании 10 раз в день)

	5
	датчик автоматического закрывания
	1шт.
	работает на дистанции 5-10мм



Важно!
· перед покупкой замка, пожалуйста, проверьте его комплектность; 

· период функционирования батарей зависит от производителя, даты производства и их типа

                  Элементы замка
                  Внешняя сторона
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Внутренняя сторона
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Регистрация пароля

1. нажмите кнопку регистрации пароля (на внутренней панели)

2. введите новый пароль от 1 до 12 цифр, и нажмите #
3. повторите п.2 (для предотвращения ошибки)
Важно!
· дверь должна быть открытой, иначе, в случае ошибки дверь запрется; 
· после регистрации нового пароля предыдущий удаляется автоматически;

· после окончания регистрации пароля, проверьте, можете ли Вы открыть замок,  используя пароль



Регистрация ключ-метки
1. нажмите кнопку регистрации ключа (на внутренней панели)

2. коснитесь ключ-меткой датчика на внешней панели (для групповой регистрации прикладывайте ключи один за другим)

3. снова нажмите кнопку регистрации ключа

Важно!
- после окончания регистрации ключ-меток, проверьте можете ли Вы открыть замок новыми зарегистрированными ключами.

Как отпереть дверь снаружи 

- коснитесь ключ-меткой датчика на передней панели;
- поднимите защитную панель клавиатуры (если защитная панель уже поднята, и подсветка клавиатуры отключена нажмите «*»), введите пароль и нажмите # (или опустите панель)
Важно!
- после 5 попыток ввода незарегистрированного пароля, замок блокируется на 30 сек. и звучит предупреждающий сигнал.

Как запереть дверь снаружи 

- при включенной функции автоматического запирания, замок запрет дверь по истечении 3 сек. после её закрытия;
- для ручного запирания двери необходимо поднять/опустить защитную панель клавиатуры.

Отпирание/запирание двери изнутри


- при включенной функции автоматического запирания, замок запрет дверь по истечении 3 сек. после её закрытия.;
- для отпирания/запирания двери достаточно нажать кнопку «открыть/закрыть»
- в экстренном случае воспользоваться ручным переключателем открытия/закрытия.

Если по каким либо причинам включилась сигнализация, Вы можете отключить её введя пароль или используя ключ-метку.


Установка автоматического/ручного запирания

Для включения функции автоматического запирания:
1. на внутренней панели нажмите и удерживайте 5 сек. кнопку «открыть/закрыть»

2. на внешней клавиатуре нажмите кнопку «4»

Для включения функции ручного запирания:

1. на внутренней панели нажмите и удерживайте 5 сек. кнопку «открыть/закрыть»
2. на внешней клавиатуре нажмите кнопку «6»


Настройка голосовых функций (включение/отключение/ бесшумный режим)

включение:
1. на внутренней панели нажмите на 5 сек. кнопку «открыть/закрыть»
2. на внешней клавиатуре нажмите кнопку «1»
отключение:
1. на внутренней панели нажмите на 5 сек. кнопку «открыть/закрыть»;
2. на внешней клавиатуре нажмите кнопку «3»
бесшумный режим:
1. на внутренней панели нажмите на 5 сек. кнопку «открыть/закрыть»;
2. на внешней клавиатуре нажмите кнопку «0»


Блокировка функций замка
установка блокировки с внешней стороны двери (блокирует кнопку «открыть/закрыть»):
- приложите на 3 сек. ключ-метку к одноименному датчику или введите пароль и нажмите на 3 сек. кнопку # 
 
установка блокировки с внутренней стороны двери (блокирует открывание двери ключом-меткой или вводом пароля):
- для блокировки / разблокировки используйте одноименный переключатель - «переключатель внутренней блокировки».
Отключение сигнализации (после срабатывания)

- приложите ключ-метку к датчику, или введите пароль.



Напоминание о необходимости замены элементов питания

- за две недели до полной разрядки батареек замок начинает сигнализировать о необходимости замены.


Резервная система питания 
- если батарейки разрядились, Вы можете прислонить квадратную батарейку типа 6LF22 (крона 9В) к клеммам резервного питания и открыть дверь привычным способом.
Функция защиты от грабителей
- при взломе двери, замок включит сигнализацию
Порядок установки

Внимание! 

· проверьте толщину двери. Если она больше 45mm, замените винты размером TH+M5xL40 на винты размером M5xLX, где X = толщина двери(<8см) – 5мм 
· устанавливая замок, удостоверьтесь, что расстояние между датчиком открытия/закрытия и замком находится в диапазоне 5-10мм
1. закрыть дверь, выбрать позицию замка на двери и отметить с помощью шаблона, вложенного в руководство, отверстие на двери;

2. просверлить отверстие размером 32-35mm;

3. продеть сигнальные кабели через просверленное отверстие в двери, через резиновую прокладку внутренней части замка, через связующую панель и подключить их к идентичным разъемам внутренней части;

4. закрепить пятью саморезами и соответствующими толщине двери двумя винтами, связующую панель с соответственно дверью и внешней частью замка;

5. закрепить внутреннюю часть замка на связующей панели четырьмя соответствующими винтами;
6. отвинтив, откройте крышку батарейного отсека
7. подсоединить батарейки в соответствии со схемой, указанной на дне батарейного отсека;

8. при открытой двери запереть замок и прикрыв дверь обозначить позицию ответной планки на дверной коробке (после монтажа ригель запорного механизма должен свободно выдвигаться в ответную часть);

9. закрепить на дверной коробке тремя оставшимися саморезами ответную часть замка;

10. проверить работу замка
Шаблон 
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Иллюстрация установки замка
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Гарантийный талон
· гарантия основана на законе «О защите прав потребителей»;

· в случаях обнаружения неправильной работы замка, пожалуйста, свяжитесь с сервис центром или магазином, где был приобретен замок;
Гарантийный талон обязателен к заполнению продавцом!

	Название замка
	HOMKEY 

	Модель
	(DHK-200)

	Серийный номер
	------------

	Дата продажи
	

	Отпускная цена
	6910 руб

	Наименование магазина (склада)
	Офис

	Адрес магазина (склада)
	Ленинский пр-т, 42, корп 5

	Телефон магазина (склада)
	938-88-18


	
	роспись продавца  (ФИО)

________________/_____________________/

штамп магазина


Предоставляется бесплатный ремонт в случаях поломки изделия в течении гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи, но только по вине изготовителя. По прошествии гарантийного срока Вы также сможете починить замок, но за плату по тарифам сервис центра. Официальный срок службы цифровых замков - 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности цифровых замков, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Адрес сервис-центра:

119119, г. Москва Ленинский проспект,42, корп.5 , Офис 9А-2

Тел.: ( 495 ) 938 - 82 – 46;  938 – 89 - 36
Тел./факс: ( 495 ) 938 – 88 – 18
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