Аудиодомофон "Цифрал  CCD-2094/tc(1803)"
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Многоабонентный микропроцессорный аудиодомофон “Цифрал CCD-2094/tc(1803)” предназначен для использования в системах контроля и ограничения доступа в подъездах жилых многоквартирных домов, промышленных зданиях и офисах. В базовый комплект аудиодомофона входит блок вызова со встроенным считывателем и контроллером ключей "Touch Memory", коммутатор и блок питания. Аудиодомофон “Цифрал CCD-2094/tc” имеет российский сертификат соответствия №РОСС_RU.ME01.В02548

Блок вызова аудиодомофона "Цифрал CCD-2094/tc(1803)" выполнен из металлического корпуса, надежно защищённого от механических воздействий (антивандальное исполнение), в современном дизайне, для врезного монтажа на входной двери. Данная модель отличается врезными размерами блока вызова, совпадающими с  размерами аудиодомофонов RAIKMANN KDC1803 и аналогичных

ФУНКЦИИ:
  Вызов абонента и осуществление дуплексной или симплексной аккустической связи с возможностью дистанционного открывания электромагнитного замка. 

  Открывание электромагнитного замка набором цифровых кодовых комбинации: общим кодом и индивидуальным кодом абонента (длинна кода программно редактируется). 

  Открывание с помощью ключей "Touch Memory Cyfral"(DC-2000), "Touch Memory Cyfral"(DC-2003) и "Touch Memory Dallas"(DS1990A).

  Многотональное звуковое подтверждение: нажатия кнопок клавиатуры, посылки вызова абоненту, открывания дверного электромагнитного замка. 

  Отображение на информационном светодиодном дисплее: набираемого номера, сообщений о разговоре; об открывании двери; об ошибках . 

  Отображение на информационном светодиодном дисплее номера квартиры при открывании ключом "Touch Memory Cyfral" (DC-2000), "Touch Memory Cyfral"(DC-2003) и "Touch Memory Dallas" (DS1990A). 

  Звуковое тональное подтверждение в переговорном устройстве абонента при использовании его личных ключей или наборе его индивидуального кода. (Функция управляется программно с клавиатуры блока вызова.) 

  В зависимости от межэтажного монтажа линии связи (координатный или двухпроводный), работает как с координатными дуплексными или симплексными абонентскими переговорными устройствами, так и с двухпроводными дуплексными абонентскими переговорными устройствами. (Определяется типом используемого коммутатора.) 

  Полный программный сервисный пакет (в т. ч. запись ключей группами по квартирам, блокировка подачи зукового сигнала вызова к отдельным абонентам, изменение любого индивидуального кода внутри действующих таблиц). 

  Возможность подключения блока консъержа, параллельного блока вызова, до 3-х параллельных абонентских переговорных устройств на один номер, автоответчика и включение в единую автоматизированную систему ОДС.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Максимальное количество абонентов:

- для координатной дуплексной линии связи

- для двухпроводной и координатной симплексной линий связи
	200

100

	Максимальный номер абонента
	999

	Количество знаков общего кода (устанавливается программно)
	от 3 до 5

	Количество знаков индивидуального кода (устанавливается программно)
	от 1 до 4

	Количество таблиц индивидуальных кодов в памяти
	10 000

	Количество индивидуальных кодов в таблице
	200

	Количество ключей “Touch Memory Cyfral” (DC-2000), (DC-2003), “Touch Memory Dallas” (DS1990A) в памяти
	1500

	Длительность посылки вызова абоненту (устанавливается программно)
	до 40 сек.

	Длительность разговора с абонентом (устанавливается программно)
	до 90 сек.

	Длительность удержания электромагнитного замка в открытом состоянии
	от 1 до 9 сек.

	Максимальное сопротивление линии связи абонента не более
	30 Ом

	Напряжение питания
	~15 В

	Потребляемая мощность, не более
	10 Вт

	Диапазон рабочих температур
	- 40…+45 °C

	Максимальная влажность при температуре +25°C
	98%

	Габаритные размеры
	210x180x45

	Масса
	1,110 кг


