Дверные электронные замки DORI

                                      с горизонтальной кодовой панелью  
	
	
Кнопки набора кода - с обратной стороны клавиатуры.
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Горизонтальная клавиатура набора кода.
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Базовый цвет - "Черный матовый". Замок в сборе на двери.
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Силовая часть замка с внутренней ручкой.
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Базовый цвет - "Матовый хром". Замок в сборе на двери.
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полная установка на деревянном дверном полотне.


С вертикальной кодовой панелью
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Вертикальная клавиатура набора кода. Базовый цвет - "черный матовый"
	[image: image7.jpg]



Цвет - "Белый глянцевый". Используется преимущественно на металлопластиковых дверях.
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Вертикальная клавиатура набора кода. Базовый цвет - "Хром матовый".
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Вертикальная клавиатура набора кода (классик).


ЗАМОК КОДОВЫЙ электронно - механический «DORI» накладной повышенной устойчивости к вандализму (нагрузка на ригель замка более 500 кг.), предназначен для запирания дверей с любым направлением открытия, без применения носимых ключей.

возможности замка позволяют:

- незаметно для постороннего наблюдателя набирать и изменять коды
- надежно запирать двери патентованной ригельной системой
- подключать к сигнализации
- контролировать разряд батарей
- сохранять коды при отсутствии питания не менее 50 лет
- дистанционно открывать замок (по двум проводам)
- переводить замок в режим "День открытых дверей " и "Заперто изнутри "
- открыть замок (по Вашему коду) при полном разряде батарей и др.

 Нестандартные варианты поставок
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Включение одного замка двумя клавиатурами. (Вход и выход по коду). При заказе необходимо указать: "Замок "ДОРИ-4" с двумя клавиатурами".
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Включение двух замков одной клавиатурой. (С внешней стороны одна ручка, с внутренней - два замка). При заказе необходимо указать "Замок ДОРИ-4" с одной ручкой и двумя замками". При этом необходимо указать планируемое расстояние между замками.

Главной "изюминкой" замков ДОРИ является клавиатура набора кода, которая лишена основного недостатка всех кодовых замков, (в которых код можно подсмотреть).

      При наборе кода на нашей клавиатуре никто не увидит Ваш код, даже если вокруг Вас будет стоять 10 человек и за Вашими действиями будет наблюдать мощная телекамера.

      Решение сверхпростое (см. рис.), Вы смотрите на цифру на внешней панели, а нажимаете кнопки изнутри. Кнопки нажатия расположены напротив надписи на внешней панели клавиатуры (ручки).
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      Наша продукция разработана для того, чтобы избавить Вас от необходимости носить с собой ключ. "Ключом" для замка служит простой числовой код, который необходимо один раз установить и запомнить. И пусть Вас не мучают сомнения, что код можно забыть.

      Десятилетняя практика показала, что если Вы этим кодом несколько раз воспользовались, то забыть его очень трудно. Ведь номер своего телефона Вы помните всегда, и, наверное, в любом состоянии. Система скрытого набора кода успешно зарекомендовала себя на протяжении 10 лет. Этим способом пользуются люди в возрасте от 6 до 87 лет без каких-либо проблем.

      Скрытый набор кода настолько прост, что поражает всех, кто впервые лично попробовал набрать код на клавиатуре. Попробовав один раз, уже трудно себе отказать в удовольствии.
 Ригельная система

  Ригели на замках бывают разные. Большие и маленькие. Еще очень большие. Одинарные... Двойные... Тройные... Но какими бы разными не были ригели они на самом деле бывают только двух видов:
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ХОРОШИЕ РИГЕЛИ...
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... и ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ

      "Хороший" ригель - тот, который Вам понравился. Когда Вы пришли на рынок покупать себе очередной замок.
      "Очень ХОРОШИЙ" - тот, держит дверь в любом направлении прилагаемого для открытия усилия и к тому же в разы перекрывает стойкость, необходимую по ГОСТу и заявленную в паспорте.

      А еще разница в том, что первые изобретаются для продажи. А вторые - для себя. И именно потому, что ригель в ДОРИ сделан "как себе", он еще и запатентован.
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      Итак:
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Реальное сопротивление нагрузке - 1 000 кг.
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Однозначная невозможность отжатия двери от дверной коробки.

Для программирования замка не требуется никаких программаторов , компьютеров и других приборов.

   "День закрытых дверей"
      "День закрытых дверей" ("Заперто изнутри") - это режим, при котором электронный замок нельзя открыть ни с одной клавиатуры набора кода. Режим предназначен для имитации запирания замка "на предохранитель".
      При нахождении дверного замка в режиме "дня закрытых дверей" нажатие кодовых кнопок клавиатур сопровождается длительным световым и/или звуковым сигналом в течении 1 сек.


      "День открытых дверей"
      "День открытых дверей" - это режим, при котором замок находится в открытом состоянии после закрытия двери
      При нахождении электронного замка в режиме "дня открытых дверей" нажатие кодовых кнопок клавиатур сопровождается частым миганием светового и/или звукового сигнала.

      Для управления режимами дня открытых и закрытых дверей в кодовых электронных замках «DORI» и «RIFF» предусмотрены:
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	      В электронном кодовом замке «RIFF» три дополнительные кнопки: нижняя - "OPEN", средняя - "NORM" и верхняя - "SHUT", расположенные на внутренней ручке, на боковой панели клавиатуры набора кода.

      В электронно-механическом замке «DORI» переключатель режимов работы с тремя фиксируемыми положениями: "OPEN", "NORM" и "SHUT", расположенный с боку внутренней стороны дверного замка.
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 Индикация левого индикатора на входной ручке одновременно с нажатием кнопок на клавиатуре указывает на необходимость замены батарей. От начала индикации разряда батарей до отключения замка открыть замок по коду возможно еще не менее 100 раз.

... Если Вы оказались снаружи...
      Если, несмотря на многочисленные напоминания левого индикатора, Вы пришли к замку, а он не подает признаков жизни, то необходимо выполнить следующие действия:
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Не нервничать и не пытаться звонить производителю или продавцу;
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Приобрести в ближайшем подходящем месте батарейку "Крона" и комплект новых батарей для замка;
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Вернуться к открываемому замку;
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Подключить "Крону" к клеммам аварийного питания;
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Набрать любой известный правильный код;
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Выполнить действия, необходимые для замены элементов питания (см. ниже).

      Для аварийного открытия замка необходимо напряжение 9 - 13 V. Поэтому вместо "Кроны" можно использовать, например, аккумулятор мобильного телефона.
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Для замены элементов питания необходимо произвести следующие действия:
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Открыть двери и установить режим работы замка "Open";
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Снять крышку замка;
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Извлечь заменяемые батареи из кассеты;
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Установить новые батареи, соблюдая полярность;
       [image: image32.png]


Убедиться в срабатывании замка по мастер-коду и по кодам пользователя (не закрывая дверь!);
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Установить крышку замка и закрепить вывенченным до этого винтом М4х6;
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Переключатель режимов работы замка установить в нужное положение.

	Наименование
	

	   1. Количество цифр в мастер коде, min/max
	1-10

	   2. Количество цифр в коде, min/max
	1-8

	   3. Количество кодовых комбинаций
	11 111 111 110

	   4. Количество независимых кодов 
	1+24

	   5. Начальный (заводской) код
	1234567

	   6. Количество основных режимов работы
	3

	   7. Длительность паузы после набора кода перед открыванием замка, (кратно 1 сек) сек.
	0.5-9

	   8. Время удержания замка в открытом положении, (кратно 1 сек) сек. 
	0.5-9

	   9. Интервал между нажатиями кнопок не более, сек.
	10

	 10. Напряжение питания, В (4 элемента типа АА)
	6.0 В

	 11. Напряжение внешнего (аварийного) питания, В
	7-14 В

	 12.* Время непрерывной работы замка без смены элементов питания (при количестве циклов вход-выход - 50 в сутки), месяцев, не менее
	36

	 13. Толщина двери, мм, min/max
	30/70

	 14. Предельная нагрузка на ригель замка, кг
	500

	 15.** Температура окружающей среды, °С 
	-35 ... +45

	 16. Габаритные размеры, мм:
     - замка
     - входной ручки 
	
194х68х40
136х70х56 

	 17. Масса, кг, не более
	1,8


