	1/4” ПЗС матрица.

Цветная влагозащищённая видеокамера (день/ночь) с ИК подсветкой.
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Инструкция.

Прежде, чем подключать или использовать данное устройство, внимательно прочитайте эту инструкцию. 
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A. Солнцезащитный козырёк. 

B. Объектив.

C. Элементы ИК подсветки.

D. Кронштейн.

E. BNC разъём.

F. Разъём питания.




	Модель.
	CC-9622BIR

	Характеристики.
	1/4” цветная  камера с ИК  подсветкой. 

	ПЗС матрица.
	Panasonic D4 CCD Image Sensor 

	Число пикселей.
	＜NTSC＞510(H)×492(V)

＜PAL＞512(H)×582(V)

	Электронный затвор
	есть

	Компенсация заднего света.
	есть

	AGC
	есть

	Режим синхронизации.
	Синхронизация внутренняя.

	Сканирующая система.
	2:1 Interlace

	Разрешение
	420 ТВ линий.

	Отношение сигнал /шум.
	>48 dB

	Гамма характеристика.
	0.45

	Минимальное освещение.
	0.92 Lux, F/1.4  (0 Lux с ИК подсветкой.)

	Горизонтальная синхронизация. Частота

	＜NTSC＞15.734 KHz
＜PAL＞15.625KHz

	Вертикальная    синхронизация. Частота 
	60Hz(50Hz)

	Видеовыход
	1.0Vp-p, 75 ohm

	Питание
	DC12V

	Потребляемая мощьность.
	3.6W

	Температурный диапазон.
	-10℃ To +60℃

	Объектив
	f6.0mm Board Lens (STD) 

	Электронный затвор.
	＜NTSC＞1/60-1/100,000 sec.

＜PAL＞1/50-1/100,000 sec.

	Габариты
	50 (Ø)× 74 (L) mm

	Вес
	0.3kg

	Примечание
	Камера день/ночь.


Устройство камеры.











1/4” ПЗС матрица.


Компактная цветная влагозащищённая видеокамера (день/ночь) с ИК подсветкой, 1/4” ПЗС матрицей, электронным затвором, компенсацией заднего света, что позволяет камере работать в цветном режиме днём и переключаться в чёрно-белый режиме при недостаточном освещении. Элегантный внешний вид позволяет расширить область применения. /камеры.








Не направляйте камеру на солнце или другой сильный свет. 


Подключить разъём питания к 12V источнику электропитания.


Использовать стабилизированное электропитание 12V DC (постоянного тока).Потребляемая мощность 350mA. 


Будте осторожными при монтаже камеры. Не бросать! Камера чувствительна к сильному удару или вибрации.





Подключение питания и кабеля передачи видеосигнала: 


Подключить разъём (центр: +) к  источнику электропитания 12VDC.


Подключить к BNC разъёму кабель передачи видеосигнала.


Не рекомендуется монтировать камеру, если объёктов не отрегулирован. Обязательно тщательно закройте кожух после настройки объёктива.


Камера работает в условиях низкой освещённости без дополнительного оборудования..











I. Описание.





II. Меры предосторожности





III. Установка.
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