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        SpeedDome Optima RASOPPC-1 



Точность позиционирования: ± 0.5°
Оптическое увеличение: 16х
Цифровое увеличение: 0х
Предустановки:  от 4 до 96 в зависимости от аппаратуры управления
Туры патрулирования: 3
 Синхронизация: внешняя/внутренняя
Энергонезависимая память: есть
Входы тревог: 1 сухой контакт, 3.5 мА
Выходы тревог: 1 открытый коллектор, 12В =, 40 мА
Автоматический баланс белого: только автоматический
АРУ: только автоматическая
Автофокус: есть
 Индикатор направления вращения: нет
Пароль: нет
Питание: 24 - 30В ~, 50 Гц
Допустимое напряжение питания: 20 - 36В ~, 50 Гц
Потребляемая мощность: 15 Вт
Вес: 2.5 - 3.0 кг
Размеры: 316 х 218 мм
Исполнение: уличное

Рабочая температура: -40° C- +50° C 

Параметры телекамеры 
Цветная 
Формат: PAL
Чувствительный элемент: CCD 1/4"
Общее количество пикселей: 752 (Г) x 582 (В)
Система сканирования: 2:1 чересстрочная
Видеовыход: 1 В, 75 Ом
Разрешение: > 450 ТВЛ
Чувствительность: 1.5 лк (АРУ вкл.)

Параметры объектива 
Фокусное расстояние: 4- 64 мм
Относительное отверстие: F1.4
Угол обзора: 
4 мм: 47.0° (Г) x 35.2° (В) 
64 мм: 3.0° (Г) x 2.25° (В)

