Электромеханическая защёлка
                 с цилиндровым механизмом
ПОЛИС 11А
1.  Назначение
Электромеханическая защелка ПОЛИС 11А предназначена для надёжного запирания дверей, ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами и кодовыми панелями.
Улучшенная система автоматического взвода защёлки обеспечивает уменьшенное и постоянное усилие взвода защёлки, что позволяет использовать защёлку совместно с доводчиком двери.
2. Технические характеристики
1. Напряжение открывания - 12В.,0,6А. 
2. Диаметр засовов - 18мм.
3. Ход засовов -  17мм.
4. Габаритные размеры корпуса -  140х92хЗОмм.
5. Масса -  1.4кг.
6. Рабочий диапазон температур - +60 -   - 40 градусов.
3.   Комплектность
1. Защёлка электромеханическая    - 1 шт.
2. Запорная планка                        - 1 шт.
3. Накладка                                  - 1 шт.
4.  Ключи                                     -  Зшт.
5. Паспорт                                    - 1 шт.
4.Рекомендации но установке
4.1.  Электромеханическая защёлка ПОЛИС 11А может быть установлена на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу.
Изменение направления открывания достигается перестановкой следующих деталей: кулачка-I,оси кулачка-4     (Рис.1). Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности:
- отвинтите дв,а винта крепления крышки -7 и снимите крышку (на рисунке не
показаны);
- выверните фиксирующую шпильку - 6;
- выньте ось - 4, кулачок — 1;                   .
- переверните и вставьте кулачок - 1 в корпус защёлки и, совместив отверстие в
кулачке с отверстием - 10 в корпусе защёлки, установите в них ось - 4.
- завинтите фиксирующую шпильку - 6 и установите крышку защёлки.
4.2.  Для установки защёлки на двери различной толщины предусмотрены три положения   крепления цилиндрового механизма.
Для чёткой работы защёлки зазор между защёлкой и запорной планкой при закрытой двери должен составлять 2-4мм (Рис.2). Засовы должны свободно входить в отверстия в запорной планке.
4.4.При установке защёлки на ворота или калитки желательно защитить защёлку от прямого попадания осадков. При невозможности обеспечить такую защиту необходимо, для предотвращения скапливания воды внутри защёлки, просверлить в нижней стенке корпуса защёлки и запорной планки отверстия диаметром 5мм. (Рис.2).
4.5. Для надёжной работы защёлки в зимних условиях необходимо выполнение следующих рекомендаций:
-  засовы должны быть чистыми без следов смазки;
-  не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита;
-  обязательное выполнение п.4.4.
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                                                                          Рис 1.

а)                                                                б)
Расположение деталей при установке     Расположение деталей при установке
защёлки на дверь,                                      защёлки на дверь, открывающуюся наружу.
открывающуюся внутрь.                          7 - отверстия крепления крышки  
1  - кулачок                                                 8 - сердечник электромагнита
2 – толкатель                                               9 - пружина флажка
3 - пружина толкателя                            10 - отверстия для оси кулачка
4 - ось кулачка
5 - флажок
6 - шпилька
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5.Техническое обслуживание
5.1. Защёлка ПОЛИС 11А не нуждается в специальном техническом обслуживании и дополнительной смазке.
5.2. Если после взвода защелки не происходит фиксации засовов в закрытом состоянии следует проверить  отсутствие смазки на сердечнике электромагнита - 8    X и натяжение пружины флажка - 9. При необходимости удалить смазку с сердечника электромагнита. Натяжение пружины флажка устанавливается по напряжению срабатывания   защёлки -- 12В.
6. Гарантийные обязательства
1
6.1. Гарантинный срок  -  1 год.
6.2. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине
изготовителя защёлка подлежит бесплатному ремонту или замене. 
6.3. Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей защелки.
6.4. Не подлежи гарантийной замене защёлка с механическими дефектами и доработки корпуса
6.5. Защёлка ПОЛИС 11а соответствует ТУ 4981-001-02253261-2001. Обязательной  сертификации не подлежит.
