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7. Гарантийные обязательства. 

ООО "БайтЭрг" гарантирует работу видеокамеры в течение 24 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства (см. дату на штампе изготовителя).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;

- пожар, наводнение, стихийные бедствия;

- аварии в сети питания;

- электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении;

- механические, термические, химические повреждения;

- нарушение правил установки и подключения, изложенных в данном паспорте.

8. Свидетельство о приемке.

Видеокамера МВК-1631ц В №             ___  соответствует ТУ4372-002-74120406-2008 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска___________

Дата продажи_________
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ООО "БайтЭрг"

Россия, г. Москва.
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ООО "БайтЭрг"


г. Москва

___________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

Видеокамера МВК – 1631ц В (          мм).

1. Назначение видеокамеры.

Видеокамера цветного изображения предназначена для применения в охранных системах замкнутого телевидения в учреждении, квартире или частном доме. Видеокамера может быть использована как внутри, так и вне помещений без дополнительных гермокожухов и устройств обогрева. Основные особенности – герметичность, стабильность работы в российских климатических условиях.

Видеокамера оснащена объективом с фиксированной диафрагмой и переменным фокусным расстоянием. Конструкция объектива видеокамеры позволяет изменять фокусное расстояние и настройку резкости, не нарушая герметичности корпуса видеокамеры.

В комплект видеокамеры входят солнцезащитный козырек кронштейн крепеж и инструмент. Кронштейн 400 мм – дополнительно.
2. Технические характеристики

Тип ПЗС матрицы.



1/3", Sony Super  HAD.

Пороговая чувствительность
(минимальная освещенность на объекте)
0.6 лк / F2.0.
Разрешающая способность


550 твл.
Электронно-оптические параметры.

Электронный затвор


1/50 - 1/10000

Отношение сигнал/шум


45 дБ

Гамма коррекция



0,45
Выходной сигнал



ПТС 1В/75 Ом(PAL)

Питание: 




12В(10% / 180 мА

Фокусное расстояние объектива       Угол зрения по горизонтали


от 4 до 9 мм



от 60° до 30°


от 9 до 22 мм



от 30° до 13°
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Механические характеристики. 

Корпус видеокамеры сделан из металла.

Вес, не более



200 г.
Эксплуатационные характеристики.

Исполнение




герметичное.

Уровень защиты



IP67.

Диапазон рабочих температур

при непрерывной работе


-50(С...+50(С.

3. Комплект поставки

Видеокамера






1 шт.

Шуруп - саморез с пресс-шайбой 4,2х41


2 шт.

Дюбель 8х40






2 шт.

Ключ шестигранный Г-образный



1 шт.

Паспорт 






1 шт.
Упаковочная коробка




1 шт.

4. Устройство и принцип работы видеокамеры.
Видеокамера формирует видеосигнал на твердотельном приемнике - микросхеме ПЗС, в стандарте PAL. Сигнал может непосредственно выводиться на бытовой ТВ-приемник, видеомонитор или видеомагнитофон. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника 12В.
5. Установка видеокамеры.

Видеокамера, с помощью прилагаемых шурупов, закрепляется на несущей поверхности в том месте, откуда необходимо вести наблюдение. При необходимости используйте прилагаемые дюбели. 

Кабелем видеокамера соединяется с видеоустройством и источником питания в соответствии со схемой коммутации.

 Для ориентации видеокамеры в нужном направлении, с помощью прилагаемого ключа, ослабьте винт крепления ложемента к кронштейну. Направьте видеокамеру в нужном направлении и затяните винт. При необходимости вращения корпуса видеокамеры в ложементе, относительно оси визирования, ослабьте винт  крепления корпуса. После ориентации затяните винт.
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Изменение фокусного расстояния выполнять вращением кольца Б. Настройку на резкость выполнять кольцом А.
СХЕМА КОММУТАЦИИ

КРАСНЫЙ провод
 





+12В

ОПЛЕТКА


     общий (минус питания, экран видео)

провод в оплетке 




          видео
ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена. Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.
6. Правила эксплуатации видеокамеры.

Видеокамера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется выключать камеру при  температуре ниже  - 20(С.



















�








