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CS-5000
Арочный металлодетектор

Простой и надежный арочный металлодетектор с микропроцессорным управлением. Используется для обнаружения любых металлических предметов запрещенных к проносу. 

CS-5000:
· Настраивается на любую массу металла от нескольких грамм. 

· Имеет специальную схему защиты от помех мониторов и оргтехники. 

· Исключает взаимную маскировку металлических предметов с противоположными магнитными свойствами. 

· Современный дизайн, практичное покрытие панелей. 

· Возможность работы в широком диапазоне температур. 

Возможности:
· 20 стандартных программ для различных условий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.) 

· 200 уровней чувствительности для каждой программы. 

· Постоянное отображение состояния работы на дисплее. 

· Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы. 

· Тестовый режим самодиагностики. 

· Счетчик количества проходов на ИК-барьере 

· Энергонезависимая память для сохранения установок 

· Низковольтовые выходы управления внешними устройствами 

· Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы. 

· Жидкокристаллический дисплей и клавиатура. 

· Световая и звуковая индикация 

Конструкция:
Детектор выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей, расположенных на расстоянии 80 см. друг от друга. Блоки управления и индикации находятся в верхней секции арки, что позволяет избежать внешних воздействий на кабели и возможность нежелательного вмешательства. Устойчивые к механическим повреждениям панели с ударопрочными торцевыми вставками. Блок управления и поперечная штанга из упрочненного алюминия.
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Технические характеристики:
· Питание: 100-240 В, 50/60 Гц, 5Вт 

· Рабочие температуры: -20 - +70 C 

· Влажность: до 95% без прямого конденсата 

· Вес: 45 кг 

· Внешние размеры: 0.9х 2.2х0.58 м 

· Внутренние размеры туннеля: 0.76х2х0.58 м 

· Упаковка: 0,9х 2,3х0,17 м вес 62 кг 

Опции: 
· Выносной пульт дистанционного управления с кабелем длиной 12 метров. 

· Модуль бесперебойного питания модель Позволяет работать автономно до 20 часов. 

· Тележка для транспортировки собранного детектора Модель 

· Пластины для крепления к полу Модель 

· Тестовый образец для настройки Модель 

Cеритификаты:
· Сертификат соответствия Управления транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в гражданской авиации РФ 

· Санитарно-эпидимиологическое заключение Минздрава РФ 

· Соответствует всем требованиям Федеральной Администрации Авиации США от 1991 г. по применению в аэропортах 

· Соответствует стандарту 0601.00 Национального института силовых структур и криминального правосудия США 

· Соответствует новой директиве Европейского сообщества по Электромагнитной совместимости 

· Соответствует стандарту IEC по требованиям безопасности для Электронных измерительных аппаратов
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MS-3500

MAGNASCANNER
Массивный металлодетектор для жестких условий эксплуатации (в тюрьмах, психиатрических больницах, исправительных колониях, стадионах и т.п.). Используется для обнаружения любых металлических предметов запрещенных к проносу. 

MS 3500: 
· Обшивка из усиленных алюминиевых листов и водозащищенность позволяет противостоять взлому и погодным условиям. 

· Надежное однородное обнаружение металла по всему внутреннему объему арки. 

· Обнаруживает любой тип оружия из цветных и нецветных металлов (включая Glock17). 

· Светодиодный индикатор уровня сигнала и тревоги, защищенный слоем плексигласа. 

· Обеспечивает безопасность с минимальным обслуживанием. Все электронные модули собраны в верхней части арки и защищены от попадания влаги а также постороннего вмешательства. Клавиатура пульта управления может быть размещена внутри верхней части арки в защищенном отсеке или на внешней стороне детектора. 

Возможности: 
· 20 стандартных программ для любых условий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.). 

· 200 уровней чувствительности для каждой программы. 

· Постоянное отображение состояния работы на дисплее. 

· Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы. 

· Тест автодиагностики. 

· Все материалы, из которых изготовлен металлодетектор, не поддаются неблагоприятному воздействию погодных факторов. 

· Энергонезависимая память для сохранения установок 

· Низковольтовые выходы управления внешними устройствами 

· Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы. 

· Защищенный жидкокристаллический дисплей и переставляемая клавиатура. 

· Световая и звуковая индикация 

Конструкция: 
Детектор выполнен в виде классической арки из алюминиевых листов толщиной 2,4 мм. Винты в антивандальном исполнении. Особо устойчив к влиянию погодных факторов. 

Технические характеристики: 
· Питание 100-240 В, 50/60 Гц, 5Вт 

· Рабочие температуры -20 - +70 C 

· Влажность до 95% без прямого конденсата 

· Вес 93,5 кг 

· Внешние размеры 1.3х 2.3х 0.5 м 

· Внутренние размеры туннеля 0.76х2х0.5 м 

· Упаковка: общий вес 119,7 кг верхний блок 0.64х1.4х 0.2 м, боковые панели 2 коробки 0.64х2,35х0.28 м 

Опции: 
· Модуль бесперебойного питания модель Позволяет работать металлодетектору автономно до 20 часов. 

· Тестовый образец для настройки Модель  

· Выносной пульт дистанционного управления с кабелем длиной 12 метров. 

· Пластины для крепления к полу

Cеритификаты:
· Соответствует всем требованиям Федеральной Администрации Авиации США от 1991 г. по применению в аэропортах 

· Соответствует стандарту 0601.00 Национального института силовых структур и криминального правосудия США 

· Соответствует новой директиве Европейского сообщества по Электромагнитной совместимости 

· Соответствует стандарту IEC по требованиям безопасности для Электронных измерительных аппаратов. 

Удовлетворяет требованиям стандартов Национального Института Правосудия NILECJ (США).
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MT-5500
Двухзонный арочный металлодетектор
Двухзонный арочный металлодетектор с микропроцессорным управлением. Используется для обнаружения любых металлических предметов запрещенных к проносу.

MT-5500:
· Настраивается на любую массу металла от нескольких грамм.

· Имеет специальную схему защиты от помех мониторов и оргтехники.

· Исключает взаимную маскировку нескольких металлических предметов с противоположными магнитными свойствами.

· Индицирует сторону обнаружения металлического предмета (левая, правая, центр).

· Обладает более равномерной чувствительностью благодаря использованию двух пар приемо-передающих катушек.

· Современный дизайн, практичное покрытие панелей.

· Возможность работы в широком спектре температур.

Возможности:
· 20 стандартных программ для различных условий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.)

· 200 уровней чувствительности для каждой программы.

· Индикация стороны обнаружения (левая, правая, центр)

· Постоянное отображение состояния работы на дисплее.

· Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы.

· Тест автодиагностики.

· Счетчик количества проходов на ИК-барьере

· Энергонезависимая память для сохранения установок

· Низковольтовые выходы управления внешними устройствами

· Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы.

· Жидкокристаллический дисплей и клавиатура.

· Световая и звуковая индикация

Конструкция:
Детектор выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей, расположенных на расстоянии 80 см. друг от друга. Блоки управления и индикации находятся в верхней секции арки, что позволяет избежать внешних воздействий на кабели и возможность нежелательного вмешательства. Устойчивые к механическим повреждениям панели с ударопрочными торцевыми вставками. Блок управления и поперечная штанга из упрочненного алюминия.
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Технические характеристики: 
· Питание: 100-240 В, 50/60 Гц, 5Вт 

· Рабочие температуры: -20 - +70 C 

· Влажность: до 95% без прямого конденсата 

· Вес: 52,1 кг 

· Внешние размеры: 0.9х 2.2х 0.57 м 

· Внутренние размеры туннеля: 0.76х2х0.57 м 

· Упаковка: 0,851х 2,234х 0,159 м вес 63 кг 

· Производительность: 50-60 проходов в минуту 
Опции:
· Выносной пульт дистанционного управления с кабелем длиной 12 метров. Модуль бесперебойного питания Позволяет работать автономно до 20 часов.

· Тележка для транспортировки собранного детектора 

· Пластины для крепления к полу Модель 

· Тестовый образец для настройки Модель 

Cеритификаты:
· Соответствует всем требованиям Федеральной Администрации Авиации США от 1991 г. по применению в аэропортах

· Соответствует стандарту 0601.00 Национального института силовых структур и криминального правосудия США

· Соответствует новой директиве Европейского сообщества по Электромагнитной совместимости

· Соответствует стандарту IEC по требованиям безопасности для Электронных измерительных аппаратов.

· Санитарно-эпидимиологическое заключение Минздрава РФ
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PD-6500i
Многозонный арочный металлодетектор
Многозонный арочный металлодетектор высокой надежности. Используется для обнаружения любых металлических предметов запрещенных к проносу. Высокая точность обнаружения и современный дизайн позволяют использовать данную модель в местах с повышенными требованиями к безопасности.

· PD-6500i:
· Позволяет определить положение металлического предмета на теле человека с точностью до 10 см. по вертикали, что позволяет свести к минимуму необходимость ручного досмотра. 

· Имеет 33 зоны обнаружения, что обеспечивает абсолютно равномерную чувствительность. 

· Настраивается на любую массу металла от нескольких грамм. 

· Исключает взаимную маскировку предметов с противоположными магнитными свойствами. 

· Имеет световые табло "СТОЙТЕ / ИДИТЕ" на внешних сторонах каждой панели для регулирования потока людей. 

Возможности:
· 15 стандартных программ для различных условий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.) 

· 200 уровней чувствительности для каждой программы. 

· Индивидуальная подстройка чувствительности для 5 групп зон в диапазоне +/-15% и в диапазоне -63% до +192% для нижних зон. 

· Индикация места обнаружения на вертикальных панелях. 

· Постоянное отображение состояния работы на дисплее. 

· Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы. 

· Тестовый режим самодиагностики. 

· Счетчик количества проходов на ИК-барьере. 

· Энергонезависимая память для сохранения установок. 

· Низковольтовые выходы управления внешними устройствами. 

· Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы. 

· Жидкокристаллический дисплей и клавиатура. 

· Световая и звуковая индикация. 

· Производительность 50-60 считываний за 1 минуту. 


Конструкция: 
Детектор выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей, расположенных на расстоянии 80 см. друг от друга. Блоки управления и индикации находятся в верхней секции арки, что позволяет избежать внешних воздействий на кабели и возможность нежелательного вмешательства. Устойчивые к механическим повреждениям панели с ударопрочными торцевыми вставками. Блок управления и поперечная штанга из упрочненного алюминия. 
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Технические характеристики: 
· Питание: 100-240 В, 50/60 Гц, 5Вт 

· Рабочие температуры: -20 - +70 C 

· Влажность: до 95% без прямого конденсатора 

· Вес: 64 кг 

· Внешние размеры: 0.9х 2.2х0.58 м 

· Внутренние размеры туннеля: 0.76х2х0.58 м 

· Упаковка: 0,9х 2,3х0,17 м вес 74 кг 

Опции: 
· Модуль бесперебойного питания Позволяет работать автономно до 8 часов. 

· Модуль компьютерного интерфейса (СМА) позволяет подключать металлодектор к компьютеру для передачи и анализа данных о количестве проходов, установок чувствительности, количество тревог. Информация может приниматься в режиме реального времени с одного или нескольких детекторов оборудованных СМА. Подключается к компьютеру напрямую через разъем 10 Base-T, LAN.
Тележка для транспортировки собранного детектора Выносной пульт дистанционного управления с кабелем длиной 12 метров. 

· Тестовый образец для настройки Модель 

Cеритификаты:
· Сертификат соответствия Управления транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в гражданской авиации РФ 

· Санитарно-эпидимиологическое заключение Минздрава РФ 

· Соответствует всем требованиям для арочных металлодеткторов (EMD) 

· Администрации по безопасности транспорта (США) 

· Соответствует стандарту NIJ 0601.02 (США) 

· Сертификат ISO9001 

· Соответствует новой директиве Европейского сообщества по Электромагнитной совместимости и безопасности EMC и CE (сертификат TEC и СB) 

· Соответствует стандарту электромагнитной безопасности ICNIRP 
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SUPER SCANNER
Используется для выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа и т.п. Позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Отличается повышенной надежностью и длительным сроком службы. Лучший детектор для служб безопасности.

· Большая сканирующая поверхность для быстрого досмотра 

· Световая и звуковая индикация тревоги = Автоматическая настройка чувствительности 

· Автоматический контроль разряда батареи 

· Кнопка оперативного снижения чувствительности при работе 

· Ударопрочный корпус 

· Легкий вес, защитное покрытие 

· Разъем для подключения наушников/зарядки аккумулятора 

Super Scanner обнаруживает:
· среднего размера пистолет на расстоянии 23 см 

· большой карманный нож на расстоянии до 18 см 

· бритвенное лезвие - 8 см 

· булавку - 2.5 см 

Технические характеристики:
· Рабочая частота: 93 кГц 

· Звуковой сигнал: 2 кГц 

· Питание: 9 В "Крона" 

· Время работы: 80 часов 

· Настройка: Автоматическая 

· Диапазон рабочих температур: от -37 до +70 C 

· Влажность: до 95% без прямого конденсата 

· Размер: 8,3 х 4,13 х 42 см 

· Вес: 500 грамм 

Дополнительные опции: 
· Поясной держатель открытый модель 

· Поясной держатель закрытый модель 

· Аккумулятор с зарядным устройством 220 В модель 

· Наушник модель 

Cеритификаты:
· Сертификат соответствия Управления транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в гражданской авиации РФ 

· Санитарно-эпидимиологическое заключение Минздрава РФ 

· Гигиенические сертификаты ЕС по безопасности для человеческого организма. EN 55011, EN 50082-1, I-ETS 300 330 
Соответствует стандарту NIJ 0601.02 Национального Института Правосудия NILECJ (США).
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SUPERWAND
Ручной досмотровый металлодетектор
Используется для выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа и т.п. Позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Благодаря уникальному дизайну катушки имеет одинаково хорошую чувствительность под любым углом к сканирующей штанге. Индикация наличия металла: звуковая, вибрационная (позволяет проводить досмотр без привлечения внимания окружающих), светодиодный индикатор. 

· Круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 градусов) 

· Возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора 

· Автоматическая настройка чувствительности 

· Автоматический контроль разряда батареи 

· Ударопрочный корпус 

· Легкий вес, защитное покрытие 

SuperWand обнаруживает: 
· среднего размера пистолет на расстоянии 23 см 

· большой карманный нож на расстоянии до 18 см 

· бритвенное лезвие - 8 см 

· булавку - 2.5 см 

Технические характеристики: 
· Рабочая частота: 93 кГц 

· Звуковой сигнал: 2 кГц 

· Питание: 9 В "Крона" 

· Время работы: 80 часов 

· Настройка: Автоматическая 

· Диапазон рабочих температур: от -37 до +70 C 

· Влажность: до 95% без прямого конденсата 

· Размер: 8,3 х 3,2 х 48,3 см 

· Вес: 450 грамм 

Дополнительные опции: 
· Поясной держатель закрытый модель 

· Аккумулятор с зарядным устройством 220 В 

Cеритификаты:
· Сертификат соответствия Управления транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в гражданской авиации РФ 

· Санитарно-эпидимиологическое заключение Минздрава РФ 

· Гигиенические сертификаты ЕС по безопасности для человеческого организма. EN 55011, EN 50082-1, I-ETS 300 330 
Соответствует стандарту NIJ 0601.02 Национального Института Правосудия NILECJ (США).
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THD
Портативный досмотровый ручной металлодетектор
Используется для выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа и т.п. Позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Имеет вибрационную и светодиодную индикацию, что обеспечивает скрытность в работе. Имеет хорошую чувствительность обнаружения круговой направленности . Компактный размер детектора позволяет проводить поиск в труднодоступных местах. Вмонтированная в наконечник подсветка позволяет использовать THD в условиях слабого освещения.

· Круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 градусов) 

· Возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора 

· Автоматическая настройка чувствительности 

· Автоматический контроль разряда батареи 

· Корпус из ударопрочного пластика 

· Влагозащищенная конструкция 

· Поясной чехол для ношения в комплекте 

Технические характеристики:
· Рабочая частота: 93 кГц 

· Питание: 9 В "Крона" 

· Время работы: 80 часов 

· Настройка: Автоматическая 

· Диапазон рабочих температур: от -37 до +70 C 

· Влажность: до 95% без прямого конденсата 

· Размер: длина 22 см, толщина 3,8 - 2,9 см, 

· Вес: 200 грамм 

Дополнительные опции:
· Аккумулятор с зарядным устройством 220 В

Cеритификаты:
· Гигиенические сертификаты ЕС по безопасности для человеческого организма. EN 55011, EN 50082-1, I-ETS 300 330 

· Санитарно-эпидимиологическое заключение Минздрава РФ
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ENFORCER G2
Портативный досмотровый ручной металлодетектор
Используется для выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа, предметов интерьера и т.п.

· Световая и звуковая индикация 

· Автоматическая настройка чувствительности 

· Автоматический контроль разряда батареи 

· Разъем для подключения наушников 

Технические характеристики: 
· Рабочая частота: 93 кГц 

· Питание: 9 В "Крона" 

· Время работы: 80 часов 

· Настройка: Автоматическая 

· Размер: 8.1х 3 х 16 см 

· Вес: 200 грамм 

Дополнительные опции:
· Поясной держатель модель 

· Аккумулятор с зарядным устройством 220 В модель 

· Наушник модель 

