Контроль доступа через одну дверь

Данная схема позволяет организовать контроль доступа через 1 дверь. Доступ предоставляется после касания ключа Touch Memory Считывателя-2 или поднесения бесконтактной карты к считывателю С2000-Proxy. Ключи или карты должны быть записаны в память контроллера С2000-4. Всего в памяти С2000-4 может храниться до 2048 ключей. 1-й ШС отводится для контроля положения входной двери и для выдачи сигнала открывания замка при нажатии на кнопку «Выход». Остальные 3 ШС могут быть задействованы в системе охранно-пожарной сигнализации. Управление замком осуществляется через 1-е реле прибора (реле замыкается и подает питание на электромеханический замок или размыкается и отключает питание от электромагнитного замка в зависимости от типа замка) для предоставления доступа. Обычно дверь оборудуется доводчиком для принудительного закрывания двери после предоставления доступа. Второе реле может управлять сиреной или другим исполнительным устройством по одной из 14 программ управления, в т.ч. выдача тревожного сигнала на ПЦО.
	Наименование
	Цена, у.е. за 1 шт.
	Количество

	С2000-4
	50,40
	1

	РИП-12-1-1,2
	14,40
	1

	Аккумулятор 12В, 1,2 Ач
	8,28
	1

	Считыватель-2
	3,60
	1
	

	С2000-Proxy
	46,80
	
	1


