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1 Назначение и общие сведения об изделии

1.1 Ворота БЖАК.305369.002 распашные металлические двухстворчатые устанавливаются в заграждениях различного типа и служат для проезда транспорта, пропуска групп людей, а также в качестве физического препятствия.

1.2 Для дополнительного физического препятствия по верху ворот устанавливается на кронштейнах спираль из ленты АКЛ или АСКЛ.

1.3 Ворота БЖАК.305369.002 используются в комплекте с любым типом заграждений.

1.4 Монтаж  ворот  с заграждением ЗГР-125 БЖАК.425729.001 или ЗГР-500 БЖАК.425729.001-01 комплекса МЕТ-80 производится с учетом требований, изложенных в БЖАК.425979.003ПС.

2. Основные технические данные

2.1 Ширина ворот 6 м.

2.2 Высота ворот 2,2 м, с установленной спиралью АКЛ или АСКЛ 3 м. Высота ворот дана от уровня полотна дороги.

2.3 Вид климатического исполнения ворот – УХЛ по ГОСТ РВ20.39.304-98 при воздействии следующих факторов:

· относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °С;

· диапазон рабочих температур – от минус 60 до плюс 65 °С;

· интенсивность дождя до 40 мм/ч;

· ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

· гололед с толщиной стенки не более 5 мм при ветре до 10 м/с;

· воздействие пыли, инея, росы.

2.4 На воротах установлен датчик магнитогерконовый типа ДПМГ2-100 ОДО.360.044ТУ для контроля положения створок ворот. Диапазон рабочих температур датчика от минус 40 до плюс 50 °С.

2.5 На воротах имеется накладка с возможностью установки на ней навесного замка типа Анкер Д9-Р8Сп, а также предусмотрено место для установки электромеханического запирающего устройства "БАЗАЛЬТ - ЭМЗУ" БАЖК.425723.009

2.6 Срок службы ворот –15 лет.

2.7 Изделие драгоценных материалов и цветных металлов, подлежащих  учету, не содержит.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Комплектность

Обозначение изделия
Наименование изделия
Количество
Номер позиции на рисунке 2
Шифр тары БЖАК.305369.001
Примечание

БЖАК.301329.016
Опора
1
1
Ш8/10


БЖАК.301329.016-01
Опора
1
12
Ш2/10


БЖАК.301529.002
Закладная
8
23
Ш3/10


БЖАК.305131.004
Колпак
16
27
Ш1/10


БЖАК.712312.001
Крышка
8
36



БЖАК.716312.001
Ось
4
35



БЖАК.758491.021
Шайба
4
34
Ш1/10


БЖАК.758496.004
Шайба
2
45



Винт В М6-8gх12.36.029 ГОСТ 17 475-80 (ОСТ 95 1439-75)

16
37



Болты ОСТ 95 1435-73

М5-8gх16.68.029

М6-8gх16.68.029

М8-8gх16.68.029

М10-8gх90.68.029

4

2

18

12
15

41

3

29



Гайки ОСТ 95 1452-73

М6-7Н.5.029

М10-7Н.5.029

М24-7Н.5.029

2

12

16
44

30

26



Шайбы ОСТ 95 1462-73

5.01.0215

6.01.0215

8.01.0215

10.01.0215

24.01.0215

4

4

18

24

8
16

42

4

31

22



БЖАК.304311.001
Натяжитель
4
46





Продолжение таблицы 1

Обозначение изделия
Наименование изделия
Количество
Номер позиции на рисунке 1
Шифр тары БЖАК.305369.001
Примечание

Шайбы ОСТ 95 1469-73

5.65Г.029

6.65Г.029

8.65Г.029

10.65Г.029

4

2

18

12
17

43

5

32
Ш1/10


Скоба 014

ОСТ 95 1073-72

2
19



Скоба 021

ОСТ 95 1073-72

2
14



БЖАК.741124.051
Плита
2
24
Ш4/10


БЖАК.741128.008
Планка
2
2
Ш5/10


БЖАК.741134.028
Планка
4
13



Кабель КУПР-Пх4х0,35 ГОСТ 18 404.2-73

40,2 м
38
Ш6/10


ДПМГ2-100 ОДО 360.044ТУ

1
40



Рукав Р3-Ц-Х-10 У3 ТУ 22-5570-83

40 м
39
Ш7/10


БЖАК.305361.005
Створка левая
1
7
Ш9/10


БЖАК.305361.006
Створка правая
1
11



БЖАК.746112.012
Кронштейн
6
28
Ш10/10


Устройство "БАЗАЛТ-ЭМЗУ"

БАЖК.425723.009

1
8
Поставляется по отдельному заказу


БЖАК.305369.002ПС
Паспорт
1

Ш1/10


БЖАК.305632.003
Упаковка
1





Примечания 

1 Материалы: трубы поз.18, муфта поз. 20 спираль АСКЛ поз. 33 (рисунок 2, лист 1) с изделием не поставляются

4. Устройство и принцип работы

4.1 Ворота представляют собой металлическую конструкцию, состоящую из опор поз.1 и поз.12 с кронштейнами для навески створок ворот – поз.7, поз.11 в соответствии с рисунком 2. Ворота имеют запор поз.21, позволяющий совмещать и фиксировать створки ворот в одной плоскости. Ворота оборудованы магнитогерконовым датчиком поз.40 см. рисунок 2, 

лист 4 для контроля положения створок ворот. На воротах имеется устройство для установки навесного замка, а также место для установки ЭМЗУ поз.10. Открывание ворот производится вручную после разблокирования запирающих устройств. Конструкция ворот позволяет открывать каждую створку на угол не менее 90°. Для прокладки кабелей и проводов под воротами заглублены трубы поз.18, соединенные муфтой поз.20. В верхней части створок расположены кронштейны поз.28 для закрепления на них спирали АКЛ или АСКЛ.

5. Указание мер безопасности

5.1 Все работы по монтажу должны производиться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности.

6. Подготовка места монтажа изделия

6.1 Произвести выравнивание грунта на площадке под установку ворот. Разность отметок спланированного грунта должна быть не более 50 мм на площадке длиной 8 м по линии расположения ворот и шириной 2 м.

6.2 Произвести разметку котлованов под опоры ворот поз.1, поз.12 и траншеи под закладку труб поз.18 с муфтой поз.20 для прокладки кабелей. Разметку проводить в соответствии и по размерам, указанным на рисунке 2 лист 1, 2. Дно котлованов и траншеи утрамбовать.

7. Подготовка изделия к монтажу

7.1 Осмотреть тару и убедиться в ее целостности.

7.2 Изделие распаковать. Произвести проверку комплектности изделия согласно упаковочной ведомости.

8. Монтаж изделия

8.1 Монтаж изделия производить в соответствии с рабочим проектом оборудования объекта и требованиям настоящего паспорта.

8.2 Выставить межосевые расстояния между закладными поз.1 (500х500) мм и размер L=(5873+20) мм в соответствии с рисунком 1 для обеспечения собираемости закладных поз.1 с плитами поз.2 и опорами ворот. Произвести заливку котлованов с закладными, с сохранением выставленных размеров, бетоном марки М200. Выступание резьбовых концов закладных поз.1 над плитами поз.2 должно быть 70+20 мм. Утопание плиты поз.2 от поверхности спланированного грунта 300+20 мм. Разность уровней поверхностей плит А1 и А2 не более 10 мм. Отклонение от вертикальной плоскости Б1 осей четырех передних закладных, установленных в котловане, не более 10 мм.

8.3 Уложить трубы поз.18, соединенных муфтой поз.20, и залить их бетоном марки М200 в соответствии с рисунком 2, лист2. Перед укладкой труб заложить в них проволоку диаметром от 1,2 до 4 мм необходимой длины для протягивания кабелей. Концы труб заглушить подручными материалами (паклей, стекловатой и т.д.).

8.4 Установить опоры поз.1, поз.12 после полного застывания бетона фундаментов и траншей на плиты поз.24, при этом резьбовые концы регулировочных болтов поз.25 должны быть утоплены. Рекомендуется перед установкой ворот провести их контрольную сборку для проверки собираемости и сверки установочных размеров по технологии монтажной организации.

8.5 Произвести регулировку положения опор поз.1 и поз.12 в вертикальных взаимно перпендикулярных плоскостях болтами поз.25 при ос-

лабленных  гайках  закладных  поз.26.  Отклонение  в  обеих  плоскостях не должно превышать 1°30'. После регулировки гайки закладных затянуть.

8.6 Установить створки ворот - левую поз.7 и правую поз.11 на соответствующие опоры с помощью осей поз.35, шайб поз.34, крышек поз.36 и винтов поз.37 (рисунок 2, лист3). Перед установкой осей нанести на их трущиеся поверхности смазку ЦИАТИМ-201.

8.7 Установить датчик поз.40 ДПМГ2-100 ОДО.360.044ТУ в соответствии с рисунком 2, лист4. Подключить герконовую колодку датчика кабелем поз.38, помещенным в рукав поз.39. Рукав протянуть во внутренних полостях створки правой поз.11 и закрепить его скобами поз.19, болтами поз.15 с шайбами поз.16, 17. В случае использования ЭМЗУ установку его производить в соответствии с документацией, поставляемой с устройством. Кабель ЭМЗУ, размещенный в металлорукаве, протянуть во внутренних полостях створки правой, на входе и выходе закрепить его скобами поз.14, болтами поз.15 с шайбами поз.16, 17 в соответствии с рисунком 2, лист 1.

8.8 Установить и закрепить на створках ворот поз. 7, поз. 11 кронштейны поз. 28 с помощью болтов поз.29, гаек поз. 30 и шайб поз.31, 32 в соответствии с рисунком 2, лист 1. В отверстиях кронштейнов, расположенных у опор поз. 1, 12, установить натяжители проволоки поз. 46 (выносной элемент Ж). От натяжителей к крайним кронштейнам створок ворот протянуть через отверстия в кронштейнах проволоку и закрепить ее концы скруткой. Натяжителями подтянуть проволоку без провиса. Растянуть спираль АКЛ, отмерить и отрезать  по 3 м для каждой створки ворот. Спирали освободить от межвитковых скруток. Сложить витки спиралей в плоскости и скрепить их проволокой стальной поз. 8 в точках касания друг с другом. Образовавшиеся полотна установить на верхние балки створок ворот. Нижнюю часть полотен притянуть к балкам створок ворот проволокой поз. 9, пропущенной внутри витков спирали, и приварить с шагом от 150 до 200 мм. Места сварки очистить от окалины и подкрасить краской серой любой стандартной марки для наружных работ. Каждый виток полотен закрепить проволокой поз. 8 к протянутым сквозь кронштейны проволокам поз. 6. При установке полотен на створки ворот обеспечить между ними зазор от 50 до 150 мм.

8.9 Крепление сетчатого полотна к опорам ворот произвести планками поз.2,13 с болтами поз. 3 и шайбами поз.4, 5.

8.10 В случае установки изделия в составе комплекса МЕТОЛ, крепление сетчатого заграждения к опорам ворот или вблизи их произвести с учетом требований БЖАК.425621.003ПС.

8.11 Установку изделия с любыми типами заграждений произвести в соответствии с требованиями рабочего проекта на объект.

8.12 Произвести прокладку кабелей через трубы, проложенные под воротами и вывод их на поверхность в месте, указанном в рабочем проекте.

8.13 Произвести обильную смазку резьбовых креплений опор, регулировочных болтов поз.25 любой консистентной смазкой и накрыть их колпаками поз.27.

8.14 Заглубленную часть опор ворот и выступающую часть их над поверхностью грунта от 5 до 10 см покрыть каменноугольным лаком.

9. Регулирование и комплексная проверка

9.1 Отрегулировать положение створок ворот в вертикальной плоскости. Отклонение от плоскостности не более 10 мм на всей длине вертикальных балок створок ворот. Регулировку производить болтами поз.25, расположенными в основаниях опор, предварительно ослабив гайки поз.26 в соответствии с рисунком 2, лист 1, а также винтами регулировочными в соответствии с рисунком 2, лист 1.

9.2 Отрегулировать зазор между створками ворот, равный 20…40 мм. Регулировку производить смещением опор в пазах их основания, предварительно ослабив крепление гаек поз. 26..

9.3 Провести затяжку крепежа после окончания регулировок.

9.4 Произвести засыпку оснований опор песком. Песок утрамбовать послойно через каждые 100 мм.

10 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя 

10.1 Заключение предприятия-изготовителя.

Ворота БЖАК.305369.002 заводской №___________ соответствуют БЖАК.305369.001ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества ворот требованиям технических условий БЖАК.305369.001ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня отгрузки ворот потребителю или со дня ввода в эксплуатацию при участии НИКИРЭТ.

Примечание – Участие НИКИРЭТ определяется в договоре на поставку заграждения или в договоре на выполнение монтажных работ, или в отдельном договоре.

Претензии по качеству не принимаются при отсутствии паспорта на ворота.

            __________________________________________________

М.П.    

(должность) 
(подпись) 
(инициалы, фамилия) 
(дата)

            ___________________________________________________

             

(должность) 
(подпись) 
(инициалы, фамилия) 
(дата)

10.2 Заключение представителя заказчика

Ворота БЖАК.305369.002 заводской № __________ соответствуют БЖАК.305369.001ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Представитель заказчика

М.П.  ___________________________________________________

             

(должность) 
(подпись) 
(инициалы, фамилия) 
(дата)

Адрес предприятия-изготовителя:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

11 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

11.1 Ворота БЖАК.305369.002 упакованы на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковыванию БЖАК.305369.001И28.

Тара опломбирована ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками «………………..….», «…………………….».

Дата упаковывания ___________________________________.

Упаковывание произвел ___________________________________.

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК ___________________________________________,

(подпись,                инициалы,                 фамилия)
Представитель заказчика ___________________________________.

                                                                           
(подпись,                  инициалы,                фамилия)
12 Транспортирование и хранение

12.1 Транспортирование.

12.1.1 Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов, а также правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

12.1.2 Транспортирование изделия может производиться любым видом транспорта без ограничения расстояния в  средних   условиях   по  ГОСТ В9.001-72.

12.1.3 При всех видах транспортирования тара изделия должна быть закреплена способами, исключающими перемещения и соударения, а также должна предохраняться от прямого попадания атмосферных осадков.

12.1.4 При погрузочно-разгрузочных работах должно быть исключено воздействие на тару ударных нагрузок.

12.2 Хранение

12.2.1 Изделие в упакованном виде может храниться в неотапливаемых помещениях в диапазоне температур от минус 60 до плюс 65 °С и относительной влажности воздуха до 98 ( при температуре 35 °С в течение 3 лет. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

13 Особые отметки

