Вскрытие и ремонт всех видов сейфов.
Открытие автомобилей, квартир и гаражей.
Но только, если они ВАШИ!

Тел. (3912)239-444; сот. 96-18-06
email: LOSEV@S-L-K.INFO 
сайт: http://S-L-K.INFO



ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации сейфа «JUWEL» с кодовым механическим замком

Перед эксплуатацией сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

На вашем сейфе установлен механический кодовый замок с возможностью многократной смены кода. Возможное количество комбинации 1 440 000. При наборе кода не прослуши​вается никаких механических шумов связанных непосредственно с цифрами кода.

1. Как открыть сейф? [image: image1.jpg]HaGopHbiit 1mek!





Первоначально на сейфе установлен заводской код 20-40-60

1.1. Начните вращать наборный диск против ча​совой стрелки таким образом, чтобы указатель на​борного диска, прошел мимо первого числа на неподвижной части замка три раза и остановился на четвертый раз.

1.2.Вращайте наборный диск по часовой стрелке таким образом, чтобы указатель наборного диска, прошел мимо второго числа на неподвижной час​ти замка два раза и остановился на нем третий раз.

1.3.Вращайте наборный диск против часовой стрелки таким образом, чтобы указатель наборно​го диска, прошел мимо третьего числа на непод​вижной части замка один раз и остановился на второй раз.

1.4. Поверните наборный диск по часовой стрелке до упора (в сторону «0»). Проворачивая с усилием наборный диск далее, выдвинется ручка двери. 
1.5.Откройте дверцу сейфа.

2.  Как закрыть сейф?

2.1. Закройте дверцу сейфа и поверните наборный диск кодового замка на несколько обо​ротов против часовой стрелки.

3.  Как сменить код замка?
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Смена кода выполняется при открытой двери и при выдвинутых ригелях.

3.1.Выполняете операцию с пункта 1.1. по пункт 1.3. включитель​но.

3.2. Вставте ключ для смены кода в отверстие, расположенное на задней стороне двери, как показано на рис. 2 (fig.2) («заострен​ным» концом) в положение (1).

3.3.Поверните ключ для смены кода против часовой стрелки на 90° в положение (2 или "Changing Area"). 
3.4.Выберите три числа.

3.5.Начните вращать наборный диск против часовой стрелки та​ким образом, чтобы указатель наборного диска, прошел мимо первого выбранного Вами числа на неподвижной части замка три раза и остановился на четвертый раз напротив Вашего чис​ла.

3.6.Вращайте наборный диск по часовой стрелке таким образом, чтобы указатель наборного диска, прошел мимо второго вы​бранного Вами числа два раза и остановился на нем третий раз. 
3.7.Вращайте наборный диск против часовой стрелки таким об​разом, чтобы указатель наборного диска, прошел мимо третьего выбранного Вами числа один раз и остановился на второй раз. 
3.8.Поверните ключ для смены кода в положение (3) и выньте его из отверстия.

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при открытой дверце сейфа. «Откройте- закройте» кодовый замок не менее двух раз.

В случае если сейф после смены кода «не откроется» проделайте следующее: 
1.Вставьте ключ для смены кода в отверстие расположенное на задней стороне дверцы сей​фа «тупым» концом, как показано на рис. 2 (fig.3) без усилия.

2.Нажимая несильно на ключ поворачивайте наборный диск против часовой стрелки до тех пор пока ключ не зайдет внутрь замка (примерно на 5мм). Вы должны сделать не более 4 оборотов наборного диска.

3.Нажимая не сильно на ключ, поворачивайте диск по часовой стрелки до тех пор, пока ключ не зайдет внутрь замка еще глубже (примерно на 5мм). Вы должны сделать не более 3 оборотов.

4. Нажимая несильно на ключ поворачивайте наборный диск против часовой стрелки до тех пор пока ключ не зайдет внутрь замка (примерно на 5мм). Вы должны сделать не более 2 оборотов диска.

5.Вставьте ключ как в пункте 3.2.

6.Установите заново свой код пункты 3.3. - 3.8.







