Пульт консьержа CD-255K.


Пульт консьержа для цифровых домофонов с двухпроводной системой подключения абонентских устройств

Raikmann CD-255К

Введение
Пульт консьержа (далее Пульт) предназначен для использования совместно с домофонами RAIKMANN CD-1903, CD-2036, CD-2064, CD-2255 (далее домофон). Пульт предназначен для возможности осуществления ночного режима, когда все звонки с домофона в любую квартиру попадают на пульт, а консьерж уже решает, переадресовать этот звонок в квартиру или нет.
Система позволяет:
· Осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское устройство (АУ);

· Осуществить связь пульта с кодовой панелью домофона (при незанятой линии);

· Принять звонок с кодовой панели;

· Переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ.

Пульт может также использоваться совместно с другими моделями домофонов с двухпроводной системой подключения АУ, однако при этом не будет происходить соединение пульта с наружной панелью.

Состав системы
Пульт состоит из двух частей:

· абонентского устройства (АУК) – модернизированной стандартной домофонной трубки;

· основного блока, собранного в корпусе кнопочного телефонного аппарата (ТАК).

Подключение пульта

1. Подключите провод, выходящий из АУК, к разъему «Трубка консьержа», расположенному на корпусе ТАК.

2. Пульт должен быть включен в разрыв провода «L+»  домофона, идущего от процессора к абонентским устройствам. Для этого желтый провод подключите к проводу “L-“, зеленый – к “L+”, идущему к процессору, красный – к “L+”, идущему к абонентским устройствам.

Работа пульта
В системе существует два основных режима – дневной и ночной.
В дневном режиме работа пульта не отличается от работы обычного абонентского устройства. 
Ночной режим может быть включен одним из двух способов:

Во-первых, нажатием кнопки ночного режима на ТАК. В этом случае ночной режим будет сохранен до тех пор, пока кнопка не будет отжата.
Во-вторых, поднятием трубки ТАК при отжатой кнопке ночного режима. В этом случае ночной режим сохраняется в течение 150 секунд, затем пульт автоматически переводится в дневной режим.
В ночном режиме все звонки с панели домофона адресуются на АУК. В этом режиме также можно осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское устройство, осуществить связь пульта с кодовой панелью домофона (при незанятой линии), переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ.
Для связи с любой квартирой, где установлено АУ:

1. Поднимите трубку ТАК, дождитесь гудка.

2. Наберите номер нужной квартиры, дождитесь ответа.

3. Говорите.

4. По окончании разговора положите трубку.

Для установки связи с наружной панелью (только при незанятой линии):

1. Поднимите трубку АУК.

2. Нажмите кнопку открывания замка 1 раз.

3. Говорите.

4. При повторном нажатии кнопки открытия замка дверь откроется.

5. По окончании разговора положите трубку.

Установка связи наружной панели домофона с пультом:

При занятой линии (разговор консьержа с любой квартирой, трубка ТАК полнята менее 150 секунд, нажата кнопка ночного режима) вызов всегда приходит на АУК.
Для переадресации вызова:

1. Поднимите трубку ТАК, дождитесь гудка.

2. Наберите номер нужной квартиры, дождитесь ответа.

3. Положите трубку ТАК.

4. Отожмите кнопку ночного режима (если была нажата).

5. Положите трубку АУК.

ВНИМАНИЕ! Трубка АУК должна быть положена только после того, как будет положена трубка ТАК и выключен ночной режим. Иначе переадресация не будет произведена и связь прервется.

Программирование сдвига номеров квартир (смещения)

Как и в любом домофоне, у пульта может быть запрограммировано смещение номеров квартир. Для этого:

1. Поднимите трубку ТАК.

2. Дождитесь гудка.

3. Наберите на клавиатуре * 2 4 0 3 6 1 (при правильном наборе раздастся звуковой сигнал), затем наберите смещение и нажмите *.

Для установки связи пульта с наружной панелью изучите описание цифровых домофонов CD-1903, CD-2036, CD-2064, CD-2255, обратив особое внимание на функцию установщика 12.
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