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Открытие двери
- по паролю
- ключом меткой 

Основные функции и особенности:
- режим автоматического запирания;
- режим голосового сопровождения;
- простая деактивация утерянного ключа;
- стильный дизайн;
- подсветка;
- сигнализация при попытках взлома и несанкционированном вторжении;

Меры предосторожности

-  монтаж и демонтаж замка должен производиться только квалифицированным
    персоналом;
-  для длительного и правильного функционирования замка, держите его сухим и
    чистым;
-  при возникновении каких либо неисправностей в работе замка свяжитесь с сервис-
   центром;
-  храните пароль в секрете;

-  после закрытия двери убедитесь, что дверь заперта;
-  держите в чистоте датчик ключ-метки и клавишную панель;

-  не мойте замок спиртом, бензином или другими схожими средствами.
Преимущества замка


-  двойной доступ (по ключ-метке или паролю);

-  сигнализация при взломе и несанкционированном вторжении;

-  режим автоматического запирания;

-  режим голосового сопровождения;

-  простая деактивация утерянного ключа;

-  стильный дизайн;

-  подсветка;

Комплектация
[image: image2.jpg]BHyIpeHHsIA NaHe s

-3 3aMKA

BHeumHAA naHe b

2aMKa
Kot MeTKa .
e Omsersan Tnarmca
T —— Kperuerms
P .
g’ E;;‘
(EIEIE
JRUEIE !
LypyIEI 11 G0.TEI Barapeimn PYKOBOICTEO
I KpETUTeHIsT Toma AA nokz0BATes

(4 )




Названия элементов замка. Внешняя панель
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Регистрация пароля
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Регистрация ключ-метки
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Как отпереть дверь снаружи 


1) - коснитесь ключ-меткой датчика на передней панели;
2) - поднимите защитную панель клавиатуры (если защитная панель уже поднята, и подсветка клавиатуры отключена нажмите «*»), введите пароль и нажмите (*) (или опустите панель)
Важно!
- после 3 попыток ввода незарегистрированного пароля, замок блокируется на 30 сек. и звучит предупреждающий сигнал.

Как запереть дверь снаружи 

1) - при включенной функции автоматического запирания, замок запрет дверь по истечении 3 сек. после её закрытия;
2) - для ручного запирания двери необходимо поднять/опустить защитную панель клавиатуры, либо нажмите (*)

Отпирание/запирание двери изнутри


1) - при включенной функции автоматического запирания, замок запрет дверь по истечении 3 сек. после её закрытия.;
2) - для отпирания/запирания двери достаточно нажать кнопку «открыть/закрыть»
3) - в экстренном случае воспользоваться ручным переключателем открытия/закрытия.

Если по каким либо причинам включилась сигнализация, Вы можете отключить её, введя пароль или используя ключ-метку.
Установка автоматического/ручного запирания
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Настройка голосовых функций
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Блокировка замка изнутри
[image: image9.jpg]Tipn nepentenerm mepexmowatena s

Tlepexmouatesm: BryTperHef 61okmpoEKm

Tipn niepentenermm epexmowatend

ctopony smaxa () savtox Goxipyeres cropomy maxa (7)) samox
H CTAHOBHTCS HOB 0IMOKHEIM Par6TOKHpYeTCs 1 ¢ BHelmHeST cTOPOHEL

OTKpEITIe JBepH CHAPYAI

MoAGI0 GyeT OTKPHTE ABepL




Напоминание о необходимости замены элементов питания

- за две недели до полной разрядки батареек замок начинает сигнализировать о необходимости замены.

Как открыть дверь, если разряжены батарейки? 

Если Вы находитесь с внешней стороны двери: 
прислоните квадратную батарейку типа 6LF22 (крона 9В) к клеммам резервного питания и открыть дверь привычным способом.
Если Вы находитесь с внутренней стороны двери:

поверните ручку для открытия/закрытия двери в положение «открыть» 
Функция защиты от грабителей

- при трехкратном неправильном вводе пароля, либо при взломе двери, замок включит сигнализацию.
Порядок установки замка
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Спецификация
	спецификация
	примечания

	1
	передняя панель
	Усиленный пластик

	

	2
	задняя панель
	Усиленный пластик

	

	3
	ключ-метка
	4шт.
	возможна регистрация не более 20 ключ-меток

	4
	элементы питания
	размер АА
4шт.
	время службы около 1 года

(при среднем использовании 10 раз в день)

	5
	вес
	1,6 кг
	


Гарантийный талон
· гарантия основана на законе «О защите прав потребителей»;

· в случаях обнаружения неправильной работы замка, пожалуйста, свяжитесь с сервис центром или магазином, где был приобретен замок;
Гарантийный талон обязателен к заполнению продавцом!

	Название замка
	SAMSUNG

	Модель
	SHS-DS1010

	Серийный номер
	------------

	Дата продажи
	

	Отпускная цена
	

	Наименование магазина (склада)
	Офис

	Адрес магазина (склада)
	Ленинский пр-т, 42, корп 5

	Телефон магазина (склада)
	938-88-18


	
	роспись продавца  (ФИО)

________________/_____________________/

штамп магазина


Предоставляется бесплатный ремонт в случаях поломки изделия в течении гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи, но только по вине изготовителя. По прошествии гарантийного срока Вы также сможете починить замок, но за плату по тарифам сервис центра. Официальный срок службы цифровых замков - 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности цифровых замков, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Адрес сервис-центра:

119119, г. Москва Ленинский проспект,42, корп.5 , Офис 9А-2

Тел.: ( 495 ) 938 - 82 – 46;  938 – 89 - 36
Тел./факс: ( 495 ) 938 – 88 – 18
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